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Техническое задание

[bookmark: _GoBack]Описание товара (работы, услуги).
1. Предмет закупки: поставка и монтаж ворот подъемно-секционных с калиткой. ОКПД2: 25.12.10.000
2. Срок изготовления и монтажа: 20 календарных дней от даты заключения контракта.
3. Адрес поставки и выполнения монтажных работ: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21 (ФКУ КП-2 ГУФСИН России по г. Москве).
Необходим предварительный замер.

	ОКПД2/ КПГЗ
	Наименование вида работ, материалов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. руб., с НДС/без НДС
	Сумма руб, С НДС/без НДС

	25.11.23.119
	Ворота подъемно-секционные с калиткой 
(тип 1)
Высота проема: 2,72  м
Ширина проема: 2,52 м
Тип сэндвич-панелей: S-гофр
Материал: оцинкованная сталь с полимерным покрытием.
Управление: механическое
Наличие калитки: да
Расположение калитки: по центру ворот
Высота калитки: 1800-2000 мм
Ширина калитки: 850-900 мм
Открывание калитки: наружу левое
В калитку должен быть вставлен замок. Открывание замка ключом как снаружи так и изнутри помещения.
Цвет ворот и калитки: белый 
Применение роликов с закрытым подшипником

	шт.
	1
	
	

	25.11.23.119
	Ворота подъемно-секционные с калиткой 
(тип 2)
Высота проема: 2,64 м
Ширина проема: 2,44 м
Тип сэндвич-панелей: S-гофр
Материал: оцинкованная сталь с полимерным покрытием.
Управление: механическое
Наличие калитки: да
Расположение калитки: по центру ворот
Высота калитки: 1800-2000 мм
Ширина калитки: 850-900 мм
Открывание калитки: наружу левое
В калитку должен быть вставлен замок. Открывание замка ключом как снаружи так и изнутри помещения.
Цвет ворот и калитки: белый 
Применение роликов с закрытым подшипником
	шт.
	1
	
	

	ИТОГО:
	



[image: ]
Образец, носит информативный характер
image1.png
NIOABEMHO CEKLVOHHHIEE. 2 NIOABEMHO CEKLMOHHbIE &

(750x750) wits (@ pacnesarats





