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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 
На оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лодочного мотора для нужд заказчика

1. Место проведения работ по ремонту: г. Ярославль, Ярославской области, на производственной базе Исполнителя.

2. Требования к ремонту катера.

         Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, указанных в руководстве по эксплуатации. 
          Наряду с описаниями элементов и деталей и их ценами должна быть расположена информация о нормативном времени (трудоемкость работ) ремонтных работ с учетом комплексов (учет пересекающихся операций). 
         Расчет количества нормо-часов по технологическим процессам (операциям) должен быть выполнен и утвержден Исполнителем на основании руководящих документов (РД) заводов - изготовителей. В случае отсутствия данных по тем или иным видам работ, допускается использование хронометражного метода расчета, а также применение утвержденных коэффициентов при корректировке количества норма-часов в случаях предусмотренных РД заводов изготовителей.
         Исполнитель выполняет работы с использованием собственных запасных частей и материалов, которые включены в стоимость работ.

3. Порядок и условия оказания услуг.

         Услуги по ремонту должны выполняться в строгом соответствии с требованиями государственных стандартов, технических условий, санитарных норм и правил. Не допускается использовать агрегатный метод ремонта, при возможности восстановления работоспособности агрегата (детали, узла), путем замены его комплектующих. Замену агрегата (детали, узла) осуществлять только при отсутствии возможности его восстановления или экономической нецелесообразности ремонта. Пришедшие в негодность агрегаты (узлы и детали), утилизируются и Заказчику передают документы о сдачи этих деталей в утилизацию вместе с подписанным актом оказанных услуг.
        Ремонт должен осуществляться квалифицированным специалистами Исполнителя. Специалисты, осуществляющие ремонт, должны иметь соответствующую квалификацию, использовать в работе специализированное оборудование и инструменты. Помещения, в которых производится ремонт, должны быть оборудованы для ремонта, а также должны соответствовать нормам пожарной безопасности и техники безопасности. По вопросам организации ремонта Исполнитель, назначает ответственное лицо по взаимодействию с представителем Заказчика, а также обеспечивает доступ и нахождение представителя Заказчика в производственных помещениях для контроля за соблюдением технологического процесса оказываемых услуг.
         Заказчик или его представители имеют право провести технический контроль и испытания качества оказанных услуг для подтверждения соответствия условиям контракта силами и за счет средств Исполнителя, при этом не понести каких-либо дополнительных расходов.
         Исполнитель при выполнении ремонта должен обеспечить сохранность лодочного мотора Заказчика, а также не использование и не применение лодочного мотора в течение всего времени нахождения лодочного мотора Заказчика у Исполнителя.
         Исполнитель должен обеспечивать выполнение полного комплекса диагностических, демонтажно-монтажных и слесарных работ с применением фирменного специализированного оборудования и инструмента, проводить ремонт любой сложности, в том числе капитальный ремонт агрегатов, компьютерную диагностику двигателя и т.д.
         Объем оказываемых услуг: в течение срока действия контракта Исполнителю подлежит передача катера Заказчика по мере возникновения необходимости.
         Исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика об окончании оказания услуг (выполнения работ).
         Под техническим обслуживанием и ремонтом понимается перечисленные виды работ согласно Приложения №1 к  настоящему техническому заданию.

5. Особые условия. Сроки проведения работ (оказания услуг).

         Исполнитель обязан:
- предоставить персонального менеджера;
- принять на ремонт лодочный мотор Заказчика;
- осуществлять ремонт своими силами и средствами или с привлечением субподрядных организаций;
- производить ремонт лодочного мотора в собственных или используемых на законных основаниях помещениях находящихся на территории города Ярославль, Ярославской области;
- обеспечить техническую мойку лодочного мотора перед началом, и после окончания ремонтных работ за счет собственных средств;
- гарантировать наличие всех необходимых для ремонта запасных частей. Все заменяемые детали, узлы и агрегаты должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленными, предназначаться для данной конкретной марки лодочного мотора;
- предоставить возможность присутствия представителя Заказчика при проведении работ.  Обеспечить соблюдение представителями Заказчика, находящимися в технологических помещениях Исполнителя, установленных правил техники безопасности;
- утилизировать отработанные технические жидкости и запасные части своими силами и за свой счет.
         Исполнитель должен принять лодочный мотор и оформить заказ-наряд в течение 1 (одного) часа  с момента поступления лодочного мотра, с указанием объема и сроков их оказания.
Исполнитель должен приступить к оказанию услуг в день оформления заказ – наряда.	
         По окончании технического обслуживания и ремонта, акт оказанных услуг подписывается Исполнителем и со стороны Заказчика лицом, уполномоченным на принятие данных услуг.
         Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность лодочного мотора, находящихся у Исполнителя в период оказания услуг. В случае полной или частичной утраты (повреждения) принятого у Заказчика лодочного мотора (иных запасных частей и материалов) Исполнитель обязан известить об этом Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня и возместить убытки в размере рыночной стоимости утраченного (поврежденного) средства в соответствии с действующим законодательством.
         В процессе оказания услуг у лодочного мотора, предоставленного на текущий ремонт  должно исключаться повреждения деталей.
         Исполнитель предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные документы (счет на оплату, заказ-наряд, акт оказанных услуг), а также по требованию Заказчика предоставляет соответствующие сертификаты на установленные запасные части.
         Исполнитель не вправе без согласия Заказчика оказывать дополнительные услуги за плату, а также обусловливать оказание одних услуг обязательным оказанием  других.
         Исполнитель обязуется оказывать Услуги в следующие сроки: С момента заключения Контракта по «19» августа 2026 г.

[bookmark: _GoBack]6. Приобретение и установка запасных частей.

         Исполнитель приобретает, при отсутствии в наличии – заказывает, оплачивает доставку и использует для ремонта лодочного мотора Заказчика все агрегаты, детали, узлы, эксплуатационные, смазочные и сопутствующие расходные материалы, необходимые для оказания услуги.
         Устанавливаемые запасные части должны быть произведены при соблюдении требований нормативных документов (технических условий, государственных, отраслевых стандартов) в условиях их серийного производства (сборка заводская), рекомендованные к применению заводом изготовителем данного лодочного мотора. 
         На все запасные части должны иметься необходимые сопроводительные документы (сертификат соответствия, если установлено законодательством РФ) и предоставляться гарантия не менее срока, установленного заводом изготовителем. При оказании услуг должны использоваться новые, качественные комплектующие и запасные части заводов-изготовителей, отвечающие требованиям безопасности. При проведении ремонта необходимо  использовать только оригинальные  запасные части, допускается возможность использования неоригинальных запасных частей по согласованию с Заказчиком.

7. Гарантийные обязательства.

         Гарантийный срок на слесарные и установочные работы не менее 6 (шести) месяцев. 
         Гарантийный срок на запасные части, узлы и агрегаты, установленные на катер взамен вышедших из строя не менее 1 (одного) года с момента подписания акта.
         Во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности должны устраняться в течение 10 (десяти) рабочих. 






Перечень  лодочных моторов, подлежащих техническому обслуживанию и ремонту

	      №
п/п

	Марка,
модель


	Год
выпуска

	VIN/заводской номер



	1
	Ямаха F300 BETХ
	2020
	1065104




Наименование и объём выполняемых работ (оказываемых услуг) на подвесной лодочный мотор Ямаха F300 BETХ

	№ п/п
	Выполненные работы

	1
	Ремонт редуктора подвесного лодочного мотора Ямаха F300 BETХ



	№ п/п
	Наименование запчасти, расходного материала
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Вертикальный вал 
	шт.
	1

	2
	Сальник вертикального вала
	шт.
	2

	3
	Корпус подшипников вала гребного винта
	шт.
	1

	4
	Вал гребного винта
	шт.
	1

	5
	Сальник гребного винта 9310130019
	шт.
	1

	6
	Сальник гребного винта 9310130030
	шт.
	1

	7
	Прокладка поддона уплотнительная 
	шт.
	1




Начальник                                                                                                  А.Ю. Малягин
