3D принтер Bambu Lab P2S EU
Технические характеристики 
Общие параметры
Тип  3D принтер
Модель Bambu Lab P2S EU
Основной цвет  серый
Дополнительный цвет черный
Основные характеристики
Назначение  3D печать
Технология формирования слоев  FDM/FFF
Вид корпуса  закрытый
Количество экструдеров   1 шт
Температура экструдера 300 °C
Диаметр сопла   0.4 мм
Подогреваемая платформа   есть
Ширина рабочего пространства  256 мм
Глубина рабочего пространства  256 мм
Высота рабочего пространства  256 мм
Система подачи и смены филамента  нет
Интерфейсы   Wi-Fi
Печать
Рабочий материал  ABS, ABS-GF, ASA, ASA-CF, PA, PA-CF, PA-GF, PAHT-CF, PC, PET, PET-CF, PETG, PETG-CF, PLA, PLA-CF, PPA-CF, PVA, TPU
Диаметр филамента  1.75 мм
Максимальная скорость построения  600 мм/с
Программные требования
Приложение для управления  Bambu Handy, Bambu Studio
Поддержка сторонних приложений  есть
Поддерживаемые файловые форматы  3MF, AMF, OBJ, STEP, STL, STP
Совместимость с операционными системами  Linux, Windows, macOS
Комплектация
1.адаптер питания 
2. документация
3. крепеж
Дополнительно
автоматическая калибровка, автоматическое обнаружение запутывания, дисплей
Тип и напряжение питания 100–240 В / 50-60 Гц
Габариты и вес
Ширина  392 мм
Высота 406 мм
Глубина 478 мм
Вес в упаковке  15.55 кг

