Техническое задание 
на поставку и монтаж (установку) решеток раздвижных для нужд ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округ»   
Наименование закупки: Поставка и монтаж (установка) решеток раздвижных для нужд ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» 
Заказчик: ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу»
Адрес заказчика: г. Новосибирск, ул. Каменская, 74
Адрес поставки и монтажа (установки) товара: г. Новосибирск, ул. Каменская, 74, кабинет 603
1. Общие требования, предъявляемые при поставке Товара:
Перечень услуг: 
Подготовительные мероприятия включают в себя предварительный выезд Исполнителя на место поставки и установки Товара для выполнения замеров и определения точных размеров монтируемого Товара. 
Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, сборка, установка Товара осуществляется за счет Исполнителя. 
Установка Товара не должна препятствовать работе Заказчика или создавать неудобства для сотрудников Заказчика. 
При установке Товара, Исполнитель обязан соблюдать правила техники безопасности, противопожарные нормы, санитарно- гигиенические и экологические нормы и правила. 
После оказания услуг Исполнителем производится уборка мусора, материалов. Исполнитель обязан обеспечить уборку рабочей зоны, и прилегающей к ней территории. 
Качественные характеристики объекта закупки: 
Устанавливаемые решетки раздвижные должны быть новыми (не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), иметь соответствующие сертификаты, паспорта и другую документацию, удостоверяющею их качество.  
Требование к сертификации и безопасности товара: 
Поставленный Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством, т.е. быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды. 
Требование к гарантийному сроку: 
Гарантийный срок на поставленный Товар должен быть не менее 12 месяцев.  Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю.
В течении гарантийного срока, Исполнитель должен гарантированно осуществлять ремонт или замену некачественного товара без дополнительной оплаты (включая доставку, монтаж, демонтаж) со стороны Заказчика. 
Сроки (периоды), условия к поставке товара: 
Поставка, монтаж (установка) товара осуществляется в течении 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Договора.
Поставка Товара до места, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Исполнителя. Товар поставляется в упаковке таким образом, чтобы исключить его порчу или уничтожение при транспортировке и хранении. 
Поставка и монтаж (установка) Товара осуществляется с понедельника по четверг с 09 час. 00 мин.  до 16 час. 00 мин., пятница с 09 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. (время новосибирское). Срок поставки Товара включает доставку Товара до места поставки и выполнение погрузочно-разгрузочных работ.
Стоимость товара: 
 Цена Товара включает в себя общую стоимость услуг по замеру, изготовлению, а также затраты на доставку, разгрузку, подъему на этаж и монтаж готового изделия по адресу Заказчика.
1. Требование к Товару:

	№
п/п
	Наименование товара
	Основные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара
	Размер, мм 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Решетка раздвижная  
	Решетка раздвижная устанавливается внутри оконного проема, закрепленная к закладным металлическим конструкциям в стенах и запираемая на встроенный замок. 
Рама решетки состоит из :
1.Верхний профиль П- или С- образный 65*30, толщина стали не менее 2 мм,
2.Нижний профиль П- или С- образный 45*25, высота профиля не более 30 мм, толщина стали 1,2 или 1,5 мм,
3.Боковые стойки профиль 40*40, толщина стали 1,2 или 1,5 мм.
Раздвижное полотно состоит из:
1.Вертикальный узкий профиль П-образный 24*10, толщина стали 1,2 или 1,5 мм,
2.Пантограф-гармошка из стальной полосы 20*4, соединяющая вертикальные стойки,
3.Расстояние между вертикальными профилями в положении закрытой решетки не более 150 мм.
 
	103*78
	Шт
	1

	
	
	
	119*199
	Шт 
	1

	
	
	
	117*176
	Шт 
	3


1. Требование к выполнению работ сборке и монтажу решеток раздвижных:
Работы по монтажу (установке) выполняются силами и за счет Исполнителя.

