Техническое задание
на разработку сметной документации, ведомости объемов работ (ресурсной ведомости) на проведение работ по ремонту трубопроводов системы отопления, горячего и холодного водоснабжения в административных зданиях ФИЦ ИУ РАН по адресам: г. Москва, ул. Вавилова, д. 40; ул. Вавилова, д. 42; ул. Вавилова, д. 44, корп. 2;
пр-т 60-летия Октября, д. 9

	№ п/п
	Основные требования
	Содержание основных требований

	1.
	Цель оказания услуг
	Разработка сметной документации, ведомости объемов работ (ресурсной ведомости) на проведение работ по ремонту трубопроводов системы отопления, горячего и холодного водоснабжения в административных зданиях ФИЦ ИУ РАН по адресам: г. Москва, ул. Вавилова, д. 40; ул. Вавилова, д. 42; ул. Вавилова, д. 44, корп. 2; пр-т 60-летия Октября, д. 9

	2.
	Заказчик
	Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук» (ФИЦ ИУ РАН)

	3.
	Предмет договора
	Оказание услуги по составлению сметного расчёта на проведение работ по ремонту трубопроводов системы отопления, горячего и холодного водоснабжения в административных зданиях ФИЦ ИУ РАН по адресам: г. Москва, ул. Вавилова, д. 40; ул. Вавилова, д. 42; ул. Вавилова, д. 44, корп. 2; пр-т 60-летия Октября, д. 9

	4.
	Характеристики, виды и объем оказываемых услуг
	Сметный расчёт составляется Исполнителем на основании Технического задания и непосредственного выезда в административные здания ФИЦ ИУ РАН для проведения обследования, детализации, согласования с Заказчиком объема и видов работ по ремонту трубопроводов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, на выполнение которых составляется сметный расчет, дефектная ведомость. 
В рамки сметного расчета входят разделы:
Административное здание по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 40
- замена участка трубопровода холодного водоснабжения (ХВС), труба оцинкованная водогазопроводная Ду-100 мм, L – 0,5 м., ГОСТ 3262-75
- замена участка трубопровода холодного водоснабжения (ХВС), труба оцинкованная водогазопроводная Ду-100 мм, L – 0,8 м., ГОСТ 3262-75;
Административное здание по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 42
- пробивка отбойным молотком двух сквозных отверстий в кирпичной стене толщиной 1 кирпич, для трубопровода ДУ-125 мм;
- замена участка трубопровода системы отопления, труба стальная электросварная прямошовная Ду - 125 мм, L – 14 м., ГОСТ 10704-91;
-установка фасонных частей стальных сварных диаметром 125 мм.;
- отвод стальной бесшовный крутоизогнутый 90 градусов под приварку ГОСТ 8969-75 – 2 шт.;
- грунтовка и окраска трубопроводов и фасонных частей;
- изоляция трубопроводов Ду - 125 мм изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена;
Административное здание по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2
- замена шарового крана, латунь никель 1002 Euro Ду - 15 полнопроходного, бабочка, соединение сгоном (в сборе) – 2 шт.;
- замена шарового крана, латунь никель 1002 Euro Ду - 25 мм., полнопроходного, бабочка, соединение сгоном (в сборе) – 2 шт.;
- демонтаж конвекторов отопления – 5 шт;
- монтаж биметаллических радиаторов отопления, 12 секций Rifar Monolit 500 (боковое подключение), краны шаровые Ду-20 мм, американка - 10 шт;
- монтаж трубопроводов отопления (подключение радиаторов отопления, врезка в действующий трубопровод) Ду - 20 мм, L – 35 м, отвод крутоизогнутый 90 гр. Ду – 20 мм – 20 шт;
- демонтаж трубопровода отопления Ду - 20 мм, L – 7 м.;
- монтаж трубопровода отопления: труба водогазопроводная Ду - 20 мм., L – 7 м. ГОСТ 3262-75, отвод стальной крутоизогнутый 90 гр. – 3 шт., пробивка отверстий в кирпичной стене для водогазопроводных труб вручную при толщине стены 300 мм. – 2 точки;
-установка радиатора отопления (12 секций), установка шаровых кранов «американка» - 2 шт.;
- монтаж трубопровода отопления: труба водогазопроводная Ду - 20 мм., L – 6 м. ГОСТ 3262-75, пробивка отверстий в кирпичной стене для водогазопроводных труб вручную при толщине стены 300 мм. – 2 точки;
Административное здание по адресу: г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 9
- замена участка трубопровода холодного водоснабжения (ХВС), труба оцинкованная водогазопроводная Ду - 76 мм, L – 0,5 м., ГОСТ 3262-75
- ремонт сварного шва расширительного бака, нержавеющая сталь, толщина металла – 4 мм., L – 4,5 м. (механическая очистка шва, разделка кромки шва, сварка шва);
- ремонт узла в сборе: сгон стальной резьбовой Ду - 76 мм.,
L – 180 мм., контргайка, фитинг, ГОСТ 3262-75

	5.
	Требования к оформлению и составлению сметной документации

	Сметный расчёт должен быть составлен на основании технического задания, проведенного обследования, детализации и согласования с Заказчиком объема и видов работ.
Сметный расчёт должен быть выполнен с использованием сметных нормативов ГЭСН с учетом индекса Минстроя (приказ от 26.03.2026 №181, перерасчетом в текущий уровень цен и иных актуальных нормативных документов.
В сметном расчёте должны быть учтены НДС 22%.
Сметная документация, должна отвечать требованиям нормативных актов РФ, норм и правил, санитарных правил и норм, технических регламентов и иных отраслевых документов, действующих на территории РФ.
Смета должна быть составлена с обязательным выделением видов работ по разделам, подсчёт должен быть представлен по разделам и подразделам по каждому виду работ. Сметный расчёт передается Исполнителем Заказчику на бумажных носителях в двух экземплярах, в электронном виде Сметная документация предоставляется в печатном формате, в формате Microsoft Excel, pdf. SOB, Sobx, sacx, slsx - файлы Smeta.ru или XML (ХМЛ) Гранд Сметы. (с возможностью внесения изменений программным путем, обновления коэффициентов).

	6.
	Сроки оказания услуг
	[bookmark: _Hlk133913044]Услуги оказываются Исполнителем в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта с возможностью досрочного оказания услуг

	7.
	Гарантийные обязательства

	[bookmark: _GoBack]Гарантийный срок на оказываемые по настоящему Контракту услуги составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта оказанных услуг.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, неточности или замечания по сметному расчету, то Исполнитель обязан устранить их в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период их устранения.



