Приложение № 1 
к Контракту№___________ от « _______ » ______________ 2026 г
		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
закупка составных и запасных частей для водоснабжающего насоса высокого давления 
(наименование предмета контракта)
1. Общие сведения.
1.1 Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Республика Бурятия, Тункинский район, урочище Бадары, территория Радиоастрономической обсерватории им. профессора Г.Я. Смолькова (РАО ИСЗФ СО РАН) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения контракта.
1.2 Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.
2. Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.
2.1. Основные требования к поставляемой продукции:
· поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не быть восстановленным, заводской сборки, серийным, не с истекшим сроком хранения, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.;
· Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара, условия хранения которого был нарушены.
· Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно настоящему техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента;
· Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром техническую документацию на товар на русском языке;
· форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативным актам и технической документации подобного уровня и типа в Российской Федерации;
· Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;
· Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;
· Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара.

	1
	
	Насос погружной центробежный ЭЦВ 6-4-130, резьба G-2-B ГОСТ 6357 (DN50)
	в количестве
	1
	
	шт

	№п/п
	
	(наименование товара)
	
	
	
	ед. изм.

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	

	1. 
	Мощность, Вт
	4000

	2. 
	Рабочее напряжение, В        
	380

	3. 
	Вид насоса
	Высокого давления

	4. 
	Производительность в режиме нормального давления, л/мин, не менее
	4000

	5. 
	Производительность в режиме высокого давления, л/мин, не менее
	4000

	6. 
	Условный диаметр выходного патрубка, Миллиметр
	50

	7. 
	Напор номинальный в режиме нормального давления, Метр, не менее 
	130

	8. 
	Количество фаз
	3

	9. 
	Вес, кг
	55

	10. 
	Диаметр, мм не более
	145

	11. 
	Гарантийный срок, мес
	36
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	Насос погружной центробежный ЭЦВ 6-6.5-160, резьба G-2-B ГОСТ 6357 (DN50)
	в количестве
	1
	
	шт

	№п/п
	
	(наименование товара)
	
	
	
	ед. изм.

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	

	1. 
	Мощность, Вт
	6300

	2. 
	Рабочее напряжение, В        
	380

	3. 
	Вид насоса
	Высокого давления

	4. 
	Производительность в режиме нормального давления, л/мин, не менее
	6500

	5. 
	Производительность в режиме высокого давления, л/мин, не менее
	6500

	6. 
	Условный диаметр выходного патрубка, Миллиметр
	50

	7. 
	Напор номинальный в режиме нормального давления, Метр, не менее 
	160

	8. 
	Количество фаз
	3

	9. 
	Диаметр, мм не более
	145

	10. 
	Вес, кг
	55

	11. 
	Гарантийный срок, мес
	36




	3
	
	Станция управления и защиты HMS Control L2-25-IP54-У2
	в количестве
	1
	
	шт

	№п/п
	
	(наименование товара)
	
	
	
	ед. изм.

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	

	1. 
	Тип изделия
	Станция насосная

	2. 
	Класс защиты
	IP54

	3. 
	Климатическое исполнения
	У2

	4. 
	Номинальное напряжение главной цепи, В
	380

	5. 
	Мощность управляемого двигателя, кВт
	от 0,3 до 11

	6. 
	Максимальный ток главной цепи, А (не более)
	25

	7. 
	Напряжение питания станции, В
	220

	8. 
	Напряжение цепи управления, В
	15

	9. 
	Гарантий срок, мес.
	36

	10. 
	Максимальный ток подключаемого электродвигателя, А
	 200

	11. 
	Контроль тока и напряжения по фазам
	да

	12. 
	Максимальное количество подключаемых датчиков, шт.
	4

	13. 
	Пуск электродвигателя
	прямой

	14. 
	Диапазон температур эксплуатации, ºС
	 От минус 40 до 40

	15. 
	Гарантийный срок, мес
	12



2.2. Требования к маркировке:
· товар должен идентифицироваться для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами;
· маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения товара.
2.3. Требования к упаковке:
· товар должен быть упакован в соответствии с обязательными правилами и требованиями для тары и упаковки;
· упаковка должна быть заводской, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь товар должен иметь индивидуальную упаковку, исключающую механические повреждения, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно- транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий;
· на товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида, комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию изменений.
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