Приложение 
к письму МИ ФНС России 
по Уральскому федеральному округу 
от «___» _______ 2026 № _____/___


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
(описание объекта закупки)
на поставку самоспасателей фильтрующих ГДЗК

1. Цель закупки 
Обеспечение работников Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Уральскому федеральному округ противопожарными средствами индивидуальной защиты.

2. Общие сведения:
2.1. Объект закупки
Поставка самоспасателей фильтрующих ГДЗК (газодымозащитный комплект) 
в количестве 10 шт. в соответствии с описанием объекта закупки 
(раздел 5 Технического задания). 
Самоспасатели фильтрующие ГДЗК должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011, а также требованиям настоящего описания объекта закупки.
2.2. Место поставки товара
Поставить самоспасатели фильтрующие ГДЗК (далее – Товар) по адресу Заказчика: Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, стр. 3, каб. 334.
Режим рабочего времени Заказчика – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг 
с 09:00 до 18:00 часов, в пятницу - с 09:00 до 17:00 часов по местному времени. Поставщик должен учитывать этот режим при поставке Товара.
2.3. Срок поставки Товара
В течение 7 (Семи) календарных дней с даты подписания договора.

3. Требования к качеству Товара
3.1. Поставляемый Товар должен соответствовать стандартам, санитарным требованиям, действующим на территории Российской Федерации, быть экологически чистым, прочным и безопасным, признанным годным 
для эксплуатации, имеющим необходимые сертификаты соответствия.
3.2. Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
3.3. Товар должен быть безопасен при обычных условиях его использования для окружающей среды, жизни и здоровья человека.

4. Требования к поставке Товара
4.1. Поставщик самостоятельно и за свой счёт осуществляет погрузку, поставку, разгрузку Товара. 
4.2. Поставка Товара производится Поставщиком в согласованные между Заказчиком и Поставщиком рабочие дни Заказчика на условиях настоящего Технического задания.
5. Описание объекта закупки

	Наименование характеристики Товара
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Универсальное средство индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов головы человека 
в возрасте старше 12 лет для защиты от токсичных продуктов горения при эвакуации из помещений во время пожара и от опасных химических веществ в условиях прочих чрезвычайных ситуаций
	Соответствие
	

	Комплектность: 
- рабочая часть;
- герметичная упаковка;
- руководство по эксплуатации;
- паспорт;
- сумка (футляр).
	Соответствие
	

	Рабочая часть Товара:
- капюшон со смотровым окном и четвертьмаской*;
- фильтр комбинированный или фильтры комбинированные.
	Наличие
	

	[bookmark: _GoBack]Время защитного действия фильтра при воздействии 
на него веществ: монооксид углерода, водорода хлорид, водорода цианид, акролеин*
	≥ 30
	минута

	Материал четвертьмаски выполнен из эластичного материала, способного плотно прилегать к поверхности лица, в том числе при наличии усов, бороды или длинной причёски
	Соответствие
	

	Четвертьмаска имеет внешний жесткий каркас 
для обеспечения плотного прилегания и предотвращения деформации в ходе использования и хранения Товара
	Наличие
	

	Время надевания
	≤ 60 
	секунда

	Масса рабочей части
	≤ 1
	килограмм

	Срок службы в состоянии ожидания применения 
с момента изготовления (в целях сокращения затрат на замену Товара с истекшими сроками службы)
	≥ 7
	лет

	Капюшон полностью закрывает голову человека; при использовании НЕ должен ограничивать подвижность головы, шеи, рук и туловища человека; имеет только один размер; позволяет ведение переговоров между людьми, использующими Товар (в конструкции нет загубников, зажимов для носа и иных подобных приспособлений)*
	Соответствие
	

	Капюшон должен иметь внутреннюю систему самонатяжения оголовья*
	Соответствие
	

	Внешний защитный корпус клапана выдоха должен быть выполнен из термостойкого амортизирующего материала и не иметь отверстий на фронтальной стороне (допускается только снизу)*
	Соответствие
	

	Год выпуска
	не ранее 
2026 года
	



Требования к маркировке
Маркировка должна содержать: наименование изделия; наименование изготовителя; защитные свойства; обозначение технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011; единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза; дату (месяц, год) изготовления; сведения о документе, 
в соответствии с которым изготовлен поставляемы Товар; другую информацию в соответствии 
с документацией изготовителя.

Требования к сопроводительным документам
Партия Товра должна сопровождаться заверенной поставщиком копией сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011 из единого реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.

*Обоснование включения дополнительной информации в сведения о Товаре:
1. Требование о наличии в конструкции Товара четвертьмаски (закрывает рот и нос человека) обусловлено необходимостью минимизации проникновения вредных и опасных веществ к органам дыхания человека, который имеет бороду. Кроме того, оснащение четвертьмаской позволяет расширить возрастной диапазон его применения (детьми от 12 лет).
2. Требование о времени защитного действия не менее 30 минут позволяет гарантировано покинуть опасную зону, включая зону разлива опасных химических веществ, всех категорий спасаемых включая маломобильных или пострадавших. 
3. Требование об отсутствии в конструкции Товара загубников, зажимов 
для носа и иных подобных приспособлений обусловлено необходимостью обеспечения возможности ведения переговоров между людьми, использующими Товар.
4. Требование о наличии внутренней системы самонатяжения обусловлено необходимостью обеспечения плотного прилегания четвертьмаски к лицу пользователя независимо от степени натяжения пользователем внешнего оголовья, что позволяет использовать Товар даже неподготовленным пользователям (улучшает условия безопасной эвакуации).
5. Требование о наличии внешнего защитного корпуса клапана выдоха 
из термостойкого амортизирующего материала, не имеющего отверстий на фронтальной стороне, обусловлено необходимостью достижения гарантированной защиты клапана выдоха 
от различных воздействий внешней среды при эксплуатации Товара.
3
