ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Характеристики

	1


	Радиатор центрального отопления
	1 шт.
	КТРУ - 25.21.10.000-00002 
Вид по конструктивному исполнению - Секционные и блочные из чугуна, алюминия, стали биметаллические 
Материал - биметалл 
Межосевое расстояние - ≥ 300 и < 400 Миллиметр Теплоотдача - ≥ 1000 и < 2000 Ватт 
Тип установки – Настенная 
*Цвет – белый; 
Тип подключения – боковое;

Глубина секции -  ≥90 мм. и ≤95 мм.;
Площадь обогрева -  ≥ 17 м2.;

Диаметр подключения – ≥3/4;

Максимальное рабочее давление -  ≥3МПа;
Расположение секций – вертикальное;

Высота секции - ≤ 365 мм.; 
Количество секций - ≥14 шт;

Комплектация:  Футорка правая – не менее 2 шт.

- Футорка левая – не менее 2 шт.

- Заглушка футорки – не менее 1 шт.

- Воздухоотводчик ручной – не менее 1 шт.

- Ключ воздухоотводчика – не менее 1 шт.

- Кронштейн радиаторный – не менее 3 шт.

- Дюбель для кронштейна пластиковый – не менее 3 шт.

	В соответствии с П.4-6 правил использования каталога товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145, при описании объекта закупки Заказчиком были использованы дополнительные показатели товара, описывающие потребности заказчика, предъявляемые к техническим и функциональным характеристикам для целей определения соответствия поставляемого товара потребностям заказчика, так как показателей, характеризующих товар, предусмотренных каталогом товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не достаточно при описании потребностей заказчика.


