Техническое задание

Система для блоттинга

	ПАРАМЕТР
	Требование
Технического задания
	

	метод блоттинга
	Вестерн-блоттинг
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	перенос 2-х гелей Criterion или 4-х гелей Mini-Protean
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	электроблоттинг, погружение геля в буфер
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	площадь блоттинга, см, не менее
	15х9,4
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	количество кассет, шт., не менее
	2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	объем буфера, мл, не менее
	1300
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	расстояние между электродами, мм, не более
	43
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	время проведения блоттинга минимальное, мин., не менее
	30
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	время проведения блоттинга максимальное, мин., не более
	60
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	поддон для сборки «сэндвича»
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	ролик для удаления воздушных пузырьков
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	прокладки из вспененного полимера
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	охлаждающий элемент
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Блок питания
	наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Длина, мм, не более
	118
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Высота, мм, не более
	150
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Глубина, мм, не более
	218
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
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