ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(Техническое задание)
на закупку и монтаж рулонных штор для нужд ФИЦ ПНЦБИ РАН
 
1. Наименование объекта закупки (предмета контракта): Закупка и монтаж рулонных штор для нужд ФИЦ ПНЦБИ РАН
2. Порядок формирования цены контракта:
Цена контракта включает: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, установкой в помещениях Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнение контракта.
3. Срок и место поставки
3.1 Место поставки товара: 142290, Московская область, г.о. Серпухов, г. Пущино, проспект Науки, д.3 (далее – Место поставки).
3.2. Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта. 
3.3. Время поставки товара:
[bookmark: _Hlk150933646]3.4.1. В рабочие дни Заказчика, с 09:00 до 17:00, по предварительному согласованию.
4.	Требования к техническим, функциональным характеристикам и количеству товара:

	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Код
ОКПД2 / КТРУ
	Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование доп. характеристик
	Ед. изм.
	Требуемое количество

	1. 
	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	Штора рулонная светонепроницаемая
	13.92.22.120-00000018
(Запрет закупок иностранных товаров по ПП РФ от 23.12.2024 №1875)*

	Тип ткани
	
	Блэкаут (Blackout), трехслойная светоблокирующая структура
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	шт.
	3

	
	
	
	Светопроницаемость
	
	0% (полная непрозрачность)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Состав ткани
	
	100% полиэстер (полиэфир)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Плотность ткани
	
	Не менее 280 г/м² и не более 340 г/м²
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Специальная обработка
	
	Наличие пылеотталкивающей и антистатической пропитки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Устойчивость к выгоранию
	
	Не менее 5-6 баллов по шкале Blue Wool Scale (высокая)

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Конструкция системы
	
	Открытого типа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Управление
	
	Механическое, посредством цепочного механизма
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Материал фурнитуры
	
	Вал — алюминий; цепочка и кронштейны — ударопрочный пластик или металл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Цвет полотна
	
	По согласованию с Заказчиком на этапе заключения контракта (в рамках палитры Исполнителя) (серый, бежевый, белый)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Размеры изделия
	мм
	735х1770
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Определяются Поставщиком по результатам обязательного предварительного замера
	
	

	
	
	
	Способ монтажа системы 
	
	Непосредственно на подвижные и глухие пластиковые створки оконного блока
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Фиксация нижнего края
	
	Наличие системы фиксации нижнего утяжелителя для предотвращения провисания ткани при наклоне створки (проветривании)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Тип фиксации
	
	Магнитная фиксация 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Ограничения по сверлению
	
	Крепление на подвижные створки должно осуществляться без нарушения герметичности профиля ПВХ (с использованием накидных кронштейнов или специализированного двухстороннего скотча на вспененной основе) / Допускается крепление на саморезы в неостекленную часть профиля
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	2
	Штора рулонная светонепроницаемая
	13.92.22.120-00000018
(Запрет закупок иностранных товаров по ПП РФ от 23.12.2024 №1875)*

	Тип ткани
	
	Блэкаут (Blackout), трехслойная светоблокирующая структура
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	шт.
	5

	
	
	
	Светопроницаемость
	
	0% (полная непрозрачность)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Состав ткани
	
	100% полиэстер (полиэфир)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Плотность ткани
	
	Не менее 280 г/м² и не более 340 г/м²
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Специальная обработка
	
	Наличие пылеотталкивающей и антистатической пропитки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Устойчивость к выгоранию
	
	Не менее 5-6 баллов по шкале Blue Wool Scale (высокая)

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Конструкция системы
	
	Открытого типа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Управление
	
	Механическое, посредством цепочного механизма
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Материал фурнитуры
	
	Вал — алюминий; цепочка и кронштейны — ударопрочный пластик или металл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 
	
	
	

	
	
	
	Цвет полотна
	
	По согласованию с Заказчиком на этапе заключения контракта (в рамках палитры Исполнителя) (серый, бежевый, белый)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Размеры изделия
	мм
	755х1770
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Определяются Поставщиком по результатам обязательного предварительного замера
	
	

	
	
	
	Способ монтажа системы 
	
	Непосредственно на подвижные и глухие пластиковые створки оконного блока
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Фиксация нижнего края
	
	Наличие системы фиксации нижнего утяжелителя для предотвращения провисания ткани при наклоне створки (проветривании)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Тип фиксации
	
	Магнитная фиксация 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Ограничения по сверлению
	
	Крепление на подвижные створки должно осуществляться без нарушения герметичности профиля ПВХ (с использованием накидных кронштейнов или специализированного двухстороннего скотча на вспененной основе) / Допускается крепление на саморезы в неостекленную часть профиля
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	3
	Штора рулонная светонепроницаемая
	13.92.22.120-00000018
(Запрет закупок иностранных товаров по ПП РФ от 23.12.2024 №1875)*

	Тип ткани
	
	Блэкаут (Blackout), трехслойная светоблокирующая структура
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	шт.
	6

	
	
	
	Светопроницаемость
	
	0% (полная непрозрачность)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Состав ткани
	
	100% полиэстер (полиэфир)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Плотность ткани
	
	Не менее 280 г/м² и не более 340 г/м²
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Специальная обработка
	
	Наличие пылеотталкивающей и антистатической пропитки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Устойчивость к выгоранию
	
	Не менее 5-6 баллов по шкале Blue Wool Scale (высокая)

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Конструкция системы
	
	Открытого типа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Управление
	
	Механическое, посредством цепочного механизма
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Материал фурнитуры
	
	Вал — алюминий; цепочка и кронштейны — ударопрочный пластик или металл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	

	
	
	
	Цвет полотна
	
	По согласованию с Заказчиком на этапе заключения контракта (в рамках палитры Исполнителя) (серый, бежевый, белый)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Размеры изделия
	мм
	340х1770
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Определяются Поставщиком по результатам обязательного предварительного замера
	
	

	
	
	
	Способ монтажа системы
	
	Непосредственно на подвижные и глухие пластиковые створки оконного блока
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Фиксация нижнего края
	
	Наличие системы фиксации нижнего утяжелителя для предотвращения провисания ткани при наклоне створки (проветривании)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Тип фиксации
	
	Магнитная фиксация
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Ограничения по сверлению
	
	Крепление на подвижные створки должно осуществляться без нарушения герметичности профиля ПВХ (с использованием накидных кронштейнов или специализированного двухстороннего скотча на вспененной основе) / Допускается крепление на саморезы в неостекленную часть профиля
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	4
	Штора рулонная светонепроницаемая
	13.92.22.120-00000018
(Запрет закупок иностранных товаров по ПП РФ от 23.12.2024 №1875)*

	Тип ткани
	
	Блэкаут (Blackout), трехслойная светоблокирующая структура
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	шт.
	1

	
	
	
	Светопроницаемость
	
	0% (полная непрозрачность)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Состав ткани
	
	100% полиэстер (полиэфир)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Плотность ткани
	
	Не менее 280 г/м² и не более 340 г/м²
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Специальная обработка
	
	Наличие пылеотталкивающей и антистатической пропитки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Устойчивость к выгоранию
	
	Не менее 5-6 баллов по шкале Blue Wool Scale (высокая)

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Конструкция системы
	
	Открытого типа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Управление
	
	Механическое, посредством цепочного механизма
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Материал фурнитуры
	
	Вал — алюминий; цепочка и кронштейны — ударопрочный пластик или металл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	

	
	
	
	Цвет полотна
	
	По согласованию с Заказчиком на этапе заключения контракта (в рамках палитры Исполнителя) (серый, бежевый, белый)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Размеры изделия
	мм
	730х1770
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Определяются Поставщиком по результатам обязательного предварительного замера
	
	

	
	
	
	Способ монтажа системы
	
	Непосредственно на подвижные и глухие пластиковые створки оконного блока
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Фиксация нижнего края
	
	Наличие системы фиксации нижнего утяжелителя для предотвращения провисания ткани при наклоне створки (проветривании)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Тип фиксации
	
	Магнитная фиксация
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Ограничения по сверлению
	
	Крепление на подвижные створки должно осуществляться без нарушения герметичности профиля ПВХ (с использованием накидных кронштейнов или специализированного двухстороннего скотча на вспененной основе) / Допускается крепление на саморезы в неостекленную часть профиля
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	5
	Штора рулонная светонепроницаемая
	13.92.22.120-00000018
(Запрет закупок иностранных товаров по ПП РФ от 23.12.2024 №1875)*

	Тип ткани
	
	Блэкаут (Blackout), трехслойная светоблокирующая структура
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	шт.
	1

	
	
	
	Светопроницаемость
	
	0% (полная непрозрачность)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Состав ткани
	
	100% полиэстер (полиэфир)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Плотность ткани
	
	Не менее 280 г/м² и не более 340 г/м²
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Специальная обработка
	
	Наличие пылеотталкивающей и антистатической пропитки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Устойчивость к выгоранию
	
	Не менее 5-6 баллов по шкале Blue Wool Scale (высокая)

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Конструкция системы
	
	Открытого типа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Управление
	
	Механическое, посредством цепочного механизма
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Материал фурнитуры
	
	Вал — алюминий; цепочка и кронштейны — ударопрочный пластик или металл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Цвет полотна
	
	По согласованию с Заказчиком на этапе заключения контракта (в рамках палитры Исполнителя) (серый, бежевый, белый)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Размеры изделия
	мм
	780х1770
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Определяются Поставщиком по результатам обязательного предварительного замера
	
	

	
	
	
	Способ монтажа системы
	
	Непосредственно на подвижные и глухие пластиковые створки оконного блока
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Фиксация нижнего края
	
	Наличие системы фиксации нижнего утяжелителя для предотвращения провисания ткани при наклоне створки (проветривании)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Тип фиксации
	
	Магнитная фиксация
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Ограничения по сверлению
	
	Крепление на подвижные створки должно осуществляться без нарушения герметичности профиля ПВХ (с использованием накидных кронштейнов или специализированного двухстороннего скотча на вспененной основе) / Допускается крепление на саморезы в неостекленную часть профиля
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	6
	Штора рулонная светонепроницаемая
	13.92.22.120-00000018
(Запрет закупок иностранных товаров по ПП РФ от 23.12.2024 №1875)*

	Тип ткани
	
	Блэкаут (Blackout), трехслойная светоблокирующая структура
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	шт.
	1

	
	
	
	Светопроницаемость
	
	0% (полная непрозрачность)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Состав ткани
	
	100% полиэстер (полиэфир)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Плотность ткани
	
	Не менее 280 г/м² и не более 340 г/м²
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Специальная обработка
	
	Наличие пылеотталкивающей и антистатической пропитки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Устойчивость к выгоранию
	
	Не менее 5-6 баллов по шкале Blue Wool Scale (высокая)

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Конструкция системы
	
	Открытого типа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Управление
	
	Механическое, посредством цепочного механизма
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Материал фурнитуры
	
	Вал — алюминий; цепочка и кронштейны — ударопрочный пластик или металл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Цвет полотна
	
	По согласованию с Заказчиком на этапе заключения контракта (в рамках палитры Исполнителя) (серый, бежевый, белый)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Размеры изделия
	мм
	750х1770
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Определяются Поставщиком по результатам обязательного предварительного замера
	
	

	
	
	
	Способ монтажа системы
	
	Непосредственно на подвижные и глухие пластиковые створки оконного блока
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Фиксация нижнего края
	
	Наличие системы фиксации нижнего утяжелителя для предотвращения провисания ткани при наклоне створки (проветривании)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Тип фиксации
	
	Магнитная фиксация
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Ограничения по сверлению
	
	Крепление на подвижные створки должно осуществляться без нарушения герметичности профиля ПВХ (с использованием накидных кронштейнов или специализированного двухстороннего скотча на вспененной основе) / Допускается крепление на саморезы в неостекленную часть профиля
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
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	Штора рулонная светонепроницаемая
	13.92.22.120-00000018
(Запрет закупок иностранных товаров по ПП РФ от 23.12.2024 №1875)*

	Тип ткани
	
	Блэкаут (Blackout), трехслойная светоблокирующая структура
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	шт.
	2

	
	
	
	Светопроницаемость
	
	0% (полная непрозрачность)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Состав ткани
	
	100% полиэстер (полиэфир)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Плотность ткани
	
	Не менее 280 г/м² и не более 340 г/м²
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Специальная обработка
	
	Наличие пылеотталкивающей и антистатической пропитки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Устойчивость к выгоранию
	
	Не менее 5-6 баллов по шкале Blue Wool Scale (высокая)

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Конструкция системы
	
	Открытого типа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Управление
	
	Механическое, посредством цепочного механизма
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Материал фурнитуры
	
	Вал — алюминий; цепочка и кронштейны — ударопрочный пластик или металл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Цвет полотна
	
	По согласованию с Заказчиком на этапе заключения контракта (в рамках палитры Исполнителя) (серый, бежевый, белый)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Размеры изделия
	мм
	785х1770
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Определяются Поставщиком по результатам обязательного предварительного замера
	
	

	
	
	
	Способ монтажа системы
	
	Непосредственно на подвижные и глухие пластиковые створки оконного блока
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Фиксация нижнего края
	
	Наличие системы фиксации нижнего утяжелителя для предотвращения провисания ткани при наклоне створки (проветривании)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Тип фиксации
	
	Магнитная фиксация
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Ограничения по сверлению
	
	Крепление на подвижные створки должно осуществляться без нарушения герметичности профиля ПВХ (с использованием накидных кронштейнов или специализированного двухстороннего скотча на вспененной основе) / Допускается крепление на саморезы в неостекленную часть профиля
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	


*Запрет не применяется на основании подп. «и» п.5. ПП РФ от 23.12.2024 №1875, НМЦК, макс. значение цены контракта, цена контракта с ед. поставщиком, ≤ 1 млн рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей.
5. Требования к качеству и безопасности
5.1. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным). Год выпуска – не ранее текущего.
5.2. Срок гарантии: Гарантийный срок на поставляемый товар и выполненные работы по его монтажу должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приемке. Гарантия распространяется на все детали, механизмы и комплектующие. В случае обнаружения дефектов ткани или механизмов в течение гарантийного срока Поставщик обязан устранить их или заменить товар надлежащим за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии от Заказчика.
5.3. Товар должен отвечать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011(О безопасности продукции легкой промышленности) и соответствующим ГОСТам.
6. Порядок поставки и приемки.
6.1. Экспертиза: Приемка осуществляется в соответствии со ст.94 Федерального закона №44-ФЗ с обязательным проведением экспертизы силами заказчика.
6.2 Упаковка: Товар должен поставляться в заводской индивидуальной упаковке, обеспечивающий сохранность при транспортировке. Маркировка должна содержать наименование изделия, размеры и данные изготовителя.
6.3. Документация: В комплекте с товаром должны идти инструкция по эксплуатации.
7. Требования к выполнению работ по монтажу
7.1. Предварительный замер: Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта направить своего специалиста для осуществления точных замеров оконных проемов по адресу Заказчика.
7.2. Требования к монтажу:
7.2.1. Монтаж осуществляется силами и за счет средств Поставщика
7.2.2. Крепление штор производится на створку окна / в оконный проем с использованием крепежных элементов, обеспечивающих надежность конструкции.
7.2.3. В процессе сверления и установки Поставщик обязан использовать инструмент с пылеудалением или убрать за собой строительный мусор сразу после проведения работ.
7.2.4. Монтажные работы не должны приводить к повреждению стеклопакетов, нарушению герметичности оконных рам и потере заводской гарантии на установленные окна ПВХ.
7.3. Безопасность работ: Монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда.
7.4. Регулировка: После завершения монтажа Поставщик обязан провести регулировку механизмов управления. Ход ткани должен быть плавным, без перекосов и заеданий. После установки рулонных штор створки окон должны беспрепятственно открываться, закрываться и откидываться на максимальный предусмотренный конструкцией угол. Элементы шторы не должны блокировать ход оконной ручки.

Контактное лицо со стороны Заказчика для получения дополнительной информации по техническому заданию – Касиян Анастасия Симеоновна,, телефон: 8(4967)73-04-81, е-mail: kasiyan@pbcras.ru
Составил инициатор закупки:
Заведующий Объединенным научным архивом                                                              Касиян Анастасия Симеоновна


