
Описание объекта закупки
[bookmark: _GoBack]на поставку моторных масел и смазок
в рамках государственного оборонного заказа

Требования (характеристики) к поставляемым товарам:

	№ п/п
	Наименование товара, информация о КТРУ (ОКПД 2)
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Моторное масло для четырехтактных подвесных лодочных двигателей RAVENOL Outboardoel 4T SAE 10W30 
или эквивалент

Код по КТРУ: 19.20.29.110-00000016

	Класс: всесезонное
Область применения: для бензиновых двигателей
Тип: полусинтетическое
Вязкость по SAE: 10W30
Тип двигателя по количеству тактов для используемого масла: четырехтактный
Одобрение: MERCURY, SUZUKI
Стандарт NMMA: FC-W
Фасовка, л: 1**
	литр
	33

	2. 
	Моторное масло для четырехтактных подвесных лодочных двигателей 
4T 25W40
QUCKSIVER
или эквивалент

Код по КТРУ: 19.20.29.110-00000016
	Класс: всесезонное
Область применения: для бензиновых двигателей
Тип: полусинтетическое
Вязкость по SAE: 25W-40
Класс по API: SL
Тип двигателя по количеству тактов для используемого масла: четырехтактный
Одобрение: MERCURY*
Стандарт NMMA: FC-W*
Фасовка, л: 1**
	литр
	6

	3. 
	Моторное масло 
G-Energy Synthetic Active SL/CF A3/B4
SAE 5W-30
или эквивалент

Код по КТРУ: 19.20.29.110-00000016


	Класс: всесезонное
Область применения: для бензиновых и дизельных двигателей
Тип: синтетическое
Вязкость по SAE: 5W-30
Класс по API: SL/CF
Тип двигателя по количеству тактов для используемого масла: четырехтактный
Фасовка, л: 1**
	литр
	8

	4. 
	Масло трансмиссионное для редукторов лодочных двигателей RAVENOL Marine Gear Lube GL-5  или эквивалент

Код по КТРУ: 19.20.29.120-00000007



	Сезон эксплуатации: всесезонное
Состав: Противозадирные присадки высокой эффективности и многофункционального действия
Тип: минеральное трансмиссионное масло для смазки редукторов подвесных лодочных моторов MERCURY, YAMAHA, SUZUKI*
Вязкость по SAE: 90*
Плотность при 15°C, г/см3: ≥ 0,887 и ≤ 0,900
Вязкость при 100°C, мм2/с: ≥ 14,8 и ≤ 15,0*
Фасовка, л: 1**
	литр
	6

	5. 
	Водостойкая морская смазка Ravenol Marinefett
или эквивалент
Код по КТРУ: 19.20.29.210-00000004
	Группа: антифрикционная
Вид: водостойкая, тефлоновая, защитная*
Выдерживает экстремальные трения, не вымывается водой*
Фасовка, кг: 0,4**
	кг
	1,6



* - характеристика обусловлена требованиями завода-изготовителя транспортного средства (агрегата) и с целью совместимости с уже используемым моторным, трансмиссионным маслом, смазками и спецжидкостями
** - характеристика обусловлена требованиями к хранению ГСМ и удобством перемещения
Место поставки товара: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16а.
Срок поставки товара: 7 рабочих дня с даты заключения контракта.
Дата выпуска товара: не ранее 01.08.2025 г.
Требования к качеству оказываемой услуги: поставляемый Товар по своему качеству, весу и упаковке должен соответствовать действующим российским стандартам (ГОСТ). Качество, вес и технические характеристики поставленного товара должны быть подтверждены представленной с товаром технической документацией, относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения) и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.
Требования к упаковке товара: данные поставляемого товара и описание товара на упаковке должны соответствовать, отвечать требованиям качества, безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Каждая единица поставляемого товара должна быть упакована в стандартную оригинальную заводскую упаковку. Упаковка не должна иметь следов вскрытия, вмятин и порезов.
Требования к поставке товара: погрузо-разгрузочные работы производятся за счет и силами Поставщика в рабочее время Заказчика с 8-00 и до 17-00.

Примечание:
Заказчиком при описании объекта закупки использованы, если это возможно, стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и прочими стандартами (далее по тексту – стандарты). Ввиду того, что стандарты и иные требования, могут не в полной мере охватить все необходимые заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки, документация может содержать иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию. 
Все требования к техническим характеристикам, установленные Заказчиком для определения соответствия поставляемой продукции его потребностям, основаны на данных производителей этой продукции, находящихся в открытом доступе. Опубликованные данные производителей являются результатами испытаний продукции на соответствие стандартам, техническим условиям и регламентам, произведенных самими производителями в соответствии с действующими нормативными документами, для подтверждения качества своей продукции. Заказчик не требует от участника проведения никаких дополнительных испытаний предлагаемого товара. Участник, предлагая требуемую продукцию, должен основываться на данных испытаний, проведенных производителями. В связи с тем, что стандарты устанавливают минимально необходимые требования к характеристикам товаров (их эксплуатационным характеристикам), выраженным в требованиях к значениям показателей, Заказчиком могут быть установлены требования к значениям показателей, соответствующие установленным стандартами, но отличающиеся от минимально установленных в сторону повышения их качественных и эксплуатационных характеристик. Данное требование обусловлено необходимостью получения товаров, соответствующих стандартам, но имеющих более высокие качественные и эксплуатационные характеристики, чем минимально возможные, установленные стандартами, а также индивидуальными особенностями и условиями их эксплуатации.

