· Монтажная пена под монтажный пистолет.
· Сезонность.  всесезонная (от –10 до +30 °C).  
· Объём выхода пены.  (не менее 65 л). 
· Адгезия (сцепление).  бетон, кирпич, дерево, металл, ПВХ. 
· Вторичное расширение. (15–30%)
· Срок годности и условия хранения.  с даты производства (12–18 месяцев). 



Пистолет под монтажную пену

· Назначение: точное и дозированное нанесение монтажной пены
· Класс: профессиональный.
· Конструкция: разборный металлический корпус (сталь) с тефлоновым покрытием внутренних поверхностей ствола и клапана.
· Регулировка подачи: винтовой механизм с плавным ходом.
· Эргономика: рукоятка с противоскользящими накладками, курок, встроенный в рукоять.
· Длина ствола: не менее 198 мм.
· Комплектация: 2 пластиковые насадки-удлинителя и 2 конические насадки для работы в труднодоступных местах.


Промывочная жидкость для монтажной пены:
· [bookmark: _GoBack]Название: «Промывочная жидкость для пистолетов и поверхностей».
· Объём: 500 мл.
· Форма выпуска: аэрозоль.
· Назначение: удаление свежей пены с пистолетов, инструментов, поверхностей и клапанов баллонов.
· Совместимость: с большинством профессиональных пистолетов (стандартная резьба).
· Безопасность: легковоспламеняющееся средство, требует использования перчаток и очков.
· Условия хранения: вертикально, в сухом месте, при температуре от +5 °C до +25 °C, вдали от источников огня.
Применение:
· Для промывки пистолета: привинтить баллон, выпустить струю до чистой жидкости.
· Для очистки поверхностей: нанести через распылитель, выдержать 1–2 минуты, удалить салфеткой.
Состав: смесь органических растворителей (ацетон, этилацетат), пропеллент (сжиженный газ).
Особенности: не содержит фреонов, безопасен для озонового слоя.
Дополнение: перед применением на окрашенных или лакированных поверхностях провести тест на незаметном участке.




