ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект закупки: поставка комплекта ip телефона с модулем расширения и шлюза ТА
2. Товар должен соответствовать следующим характеристикам:
	№
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во
шт.

	1
	IP-телефон Grandstream GXP2170
	Свойства IP-телефонов
Вид телефона Стационарный
Количество линий 6
Скорость Ethernet-портов 
1 Гбит/с, Gigabit Ethernet
Дисплей Цветной
Беспроводные протоколы Bluetooth
Подключение гарнитуры 
RJ9, Bluetooth, EHS
Дополнительные свойства
2 порта Ethernet, Поддержка PoE, Блок питания в комплекте, HD звук, Крепление на стену
Программируемые BLF клавиши 48
Участников конференц-вызова (чел.) 5
Цвет Чёрный
Разъёмы на телефоне Гарнитура, Модуль расширения, USB
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	2
	Модуль расширения Grandstream GXP-2200EXT
	Дополнительная кнопочная панель с графическим LCD дисплеем, предназначенная для подключения к IP телефонам Grandstream GXP2140, GXP2170 и GXV3240. Каждый модуль оборудован 20 клавишами со встроенным двухцветным светодиодом каждая и двумя клавишами пролистывания экрана. Благодаря такому решению, количество запрограммированных на одну панель действий может достигать 40. Всего же, к IP телефонам Grandstream можно подключить до четырех панелей GXP2200EXT в цепочку.
ОСОБЕННОСТИ:
LCD-дисплей 123x384 пикселей
20 BLF клавиш со светодиодом
2 действия на 1 клавишу
До 4 панелей в цепочку
Для GXP2140, GXP2170 и GXV3240
Отображение статуса абонента\линии
Перевод, переадресация вызовов
Быстрый набор и интерком
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	3
	Шлюз ТА
Yeastar NeoGate ТА2400
	Основные характеристики
VoIP-шлюз
Поддержка протокола SIP
24 порта FXS
1 порт Ethernet 100 Мбит/с
Порты: RS232 x 1, Telco x 1
Поддержка факса
Поддержка Caller ID
Возможности:
Гибкие правила маршрутизации
Поддержка факса T.38 и G.711
Эхо компенсатор: ITU-T G.168 LEC
Конфигурация через web-интерфейс
3-х сторонняя конференция
Прямой трансфер
Сопроводительный трансфер
Черный список
Детализация вызовов (CDR)
Маршрутизация по Caller ID
Переадресация: Нет ответа, Когда занят, Все вызовы
Оповещение (Paging)
Ожидание вызова
Режим "Не беспокоить"
Прием и передача Caller ID (BELL202, ETSI (V23), NTT (V23), DTMF-based CID)
Определение тона отбоя и переполюсовка
Поддержка функций: DDNS, VLAN, QoS
Сетевые характеристики:
Протокол: SIP (RFC3261), IAX2
Транспорт: UDP, TCP, TLS
Транспорт: SRTP (Внимание! В продуктах, предназначенных для стран-участников таможенного союза, данный функционал отсутствует!)
DTMF: RFC 2833, SIP INFO, In-band
Кодеки: G.711A/U-law, G.722, G.726, G.729a, GSM, ADPCM, Speex
VLAN
OpenVPN (Внимание! В продуктах, предназначенных для стран-участников таможенного союза, данный функционал отсутствует!)
Межсетевой экран
Сеть: Статический IP, DHCP
Трансляция адресcов: Static NAT, STUN
SNMP v2/v3
TR069
Физические характеристики:
LAN: 1 (10/100Mbps)
RS232: 1 (Console порт)
24 порта FXS
1 порт Telco 1 x 50 pin
Размер: 440х250x24мм
Питание: AC 100~240В/50~60Гц
Рабочая температура:0 ° до 50°C
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3. [bookmark: _GoBack]Срок поставки: товар поставляется Заказчику в полном объеме в течении 14 календарных дней с момента подписания Контракта. 
4. Место поставки: 150036, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Хлебная, д. 12.
5. Получатель: ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области
6. Условия поставки Товара: Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком. Поставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком, в упаковке (внешней и внутренней), обеспечивающей максимальную сохранность с 8-30 до 16-30, (с перерывом с 12-00 до 12-45), кроме выходных и праздничных дней в место указанное Заказчиком. В случае обнаружения некачественного Товара Поставщик своими силами и за свой счет обязан произвести замену в течение 3-х рабочих дней с даты обращения Заказчика. 
7. Требования к гарантии качества товара: Весь товар должен быть новым и сертифицированным, согласно законодательства РФ. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. Поставщик гарантирует качество товара, соответствующее требованиям и рекомендациям производителя товара, указанным в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к товару. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента передачи товара Заказчику.


