Наименование программного продукта	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.	

	Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	

			
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;	

			
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр	Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		

	Наименование субъекта Российской Федерации		

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

	СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ		

	"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
МБОУ СОШ № 55 г. Кирова	
(наименование стройки)	
	
МБОУ СОШ № 55 г. Кирова Ремонт санузлов	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1	
МБОУ СОШ № 55 г. Кирова Ремонт санузлов	
(наименование работ и затрат)	
	
	Составлен(а)	Ресурсно-индексным	методом		
	
	Основание	ВОР		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
	
	Составлен(а) в текущем уровне цен	1 кв. 2026	
	
	Сметная стоимость	582809.57	руб.	
	в том числе:	Средства на оплату труда рабочих		102095.48	 руб.	
	строительных работ	535292.24	 руб.	Средства на оплату труда машинистов		2537.6	 руб.	
	монтажных работ	47517.33	 руб.	Нормативные затраты труда рабочих	292	 чел. час.	
	оборудования	0	 руб.	Нормативные затраты труда машинистов	7	 чел. час.	
	прочих затрат	0	 руб.	
	
№
п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном 
уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	
стены	
1	ГЭСНр-63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0.4711	1	0.4711						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			35.00273					10910.7	
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74.3	1	35.00273			311.71	1	10910.7	
	2	ЭМ									160.1	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.164885					55.6	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	1	0.164885	37.32	1.63	60.83		10.03	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.35	1	0.164885			337.21	1	55.6	
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.64	1	0.772604	115.43	1.63	188.15		145.37	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3.28	1	1.545208	2.11	1.44	3.04		4.7	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	4.41		2.077551						
		Итого прямые затраты									11126.4	
1.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	2.077551	1	2.077551						
		ФОТ									10966.3	
	812/пр_2020_прил._т._п.97_гр.3	НР (097 Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	90	1	90					9869.67	
	774/пр_2020_прил._т._п.97_гр.3	СП (097 Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	45	1	45					4934.84	
		Всего по позиции		55 043.32		25930.91	
2	ГЭСН-15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0.4711	1	0.4711						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			35.214725					12623.07	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	65	1.15	35.214725			358.46	1	12623.07	
	2	ЭМ									70.09	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3.132815					1056.42	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.62	1.25	0.3651025	37.32	1.63	60.83		22.21	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.62	1.25	0.3651025			337.21	1	123.12	
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4.7	1.25	2.7677125	10.81	1.6	17.3		47.88	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	4.7	1.25	2.7677125			337.21	1	933.3	
	4	М									615.39	
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.006	1	0.0028266	4338.27	1.39	6030.2		17.04	
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	2.77	1	1.304947	353.61	1.29	456.16		595.26	
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0.00007	1	0.000033	76630.4	1.22	93489.09		3.09	
	04.3.01.12	Растворы отделочные цементно-известковые	м3	1.51		0.711361						
		Итого прямые затраты									14364.97	
2.1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0.711361	1	0.711361	3948.62	1.7	6712.65		4775.12	
		ФОТ									13679.49	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					12311.54	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					5697.51	
		Всего по позиции		78 856.17		37149.14	
3	ГЭСН-15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.4711	1	0.4711						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.5192073					956.59	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.65	1.15	2.5192073			379.72	1	956.59	
	2	ЭМ									4.37	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0117776					4.23	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.0058888	37.32	1.63	60.83		0.36	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.0058888			337.21	1	1.99	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.0058888			680.62		4.01	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.0058888			379.72	1	2.24	
	4	М									4.18	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.04711	56.11	1.58	88.65		4.18	
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0.0103		0.0048523						
		Итого прямые затраты									969.37	
3.1	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4.8523	1	4.8523	68.29	1.88	128.39		622.99	
		ФОТ									960.82	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					864.74	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					400.18	
		Всего по позиции		6 065.12		2857.28	
4	ГЭСН-15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0.4711	1	0.4711						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			62.4438339					22649	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115.26	1.15	62.4438339			362.71	1	22649	
	2	ЭМ									92.39	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.9716438					332.33	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	1.25	0.04711			1689.67		79.6	
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.08	1.25	0.04711			436.39	1	20.56	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.27	1.25	0.1589963	37.32	1.63	60.83		9.67	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.27	1.25	0.1589963			337.21	1	53.62	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1.3	1.25	0.7655375	2.31	1.76	4.07		3.12	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1.3	1.25	0.7655375			337.21	1	258.15	
	4	М									22.28	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.085	1	0.0400435			35.06		1.4	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.5	1	0.23555	56.11	1.58	88.65		20.88	
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0.375		0.1766625						
	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100		47.11						
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0.05		0.023555						
		Итого прямые затраты									23096	
4.1	14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0.1766625	1	0.1766625	36038.35	1.24	44687.55		7894.61	
4.2	06.2.01.02-0042	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	47.11	1	47.11	572.27	1.14	652.39		30734.09	
4.3	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0.023555	1	0.023555	37800.3	2.01	75978.6		1789.68	
		ФОТ									22981.33	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					20683.2	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					9571.72	
		Всего по позиции		199 043.30		93769.3	
5	ГЭСНр-62-03-005-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0.02	1	0.02						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.482					474.55	
	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	74.1	1	1.482			320.21	1	474.55	
	2	ЭМ									0.14	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0002					0.08	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.0002			680.62		0.14	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.0002			379.72	1	0.08	
	4	М									13.25	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.0089	1	0.000178	60697.21	1.21	73443.62		13.07	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.002	56.11	1.58	88.65		0.18	
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	кг	16.1		0.322						
		Итого прямые затраты									488.02	
5.1	14.4.02.04-РП07	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	кг	0.322	1	0.322						
		ФОТ									474.63	
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					427.17	
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					218.33	
		Всего по позиции		56 676.00		1133.52	
6	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0.000322	1	0.000322	80322.25	1.37	110041.48	1	35.43	
		Всего по позиции		110 031.06		35.43	
	
пол	
7	ГЭСНр-57-01-002-08	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0.083	1	0.083						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6.53542					2166.75	
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	78.74	1	6.53542			331.54	1	2166.75	
	2	ЭМ									3.99	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.06557					22.11	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.79	1	0.06557	37.32	1.63	60.83		3.99	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.79	1	0.06557			337.21	1	22.11	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	4.3		0.3569						
		Итого прямые затраты									2192.85	
7.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.3569	1	0.3569						
		ФОТ									2188.86	
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	НР (091 Полы )	%	89	1	89					1948.09	
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	СП (091 Полы )	%	49	1	49					1072.54	
		Всего по позиции		62 813.01		5213.48	
8	ГЭСНр-57-01-021-07	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: бетонных	100 м2	0.083	1	0.083						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.33396					703.04	
	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	28.12	1	2.33396			301.22	1	703.04	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	4.8		0.3984						
		Итого прямые затраты									703.04	
8.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.3984	1	0.3984						
		ФОТ									703.04	
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	НР (091 Полы )	%	89	1	89					625.71	
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	СП (091 Полы )	%	49	1	49					344.49	
		Всего по позиции		20 159.52		1673.24	
9	ГЭСНр-57-01-021-10	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-07 (до 50мм)	100 м2	0.498	1	0.498						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.50094					1054.55	
	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	7.03	1	3.50094			301.22	1	1054.55	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	1.2		0.5976						
		Итого прямые затраты									1054.55	
9.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.5976	1	0.5976						
		ФОТ									1054.55	
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	НР (091 Полы )	%	89	1	89					938.55	
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	СП (091 Полы )	%	49	1	49					516.73	
		Всего по позиции		5 039.82		2509.83	
10	ГЭСН-11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.083	1	0.083						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.39802					1068.81	
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35.6	1.15	3.39802			314.54	1	1068.81	
	2	ЭМ									19.52	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.1317625					44.43	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	1.25	0.1317625	37.32	1.63	60.83		8.02	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1.27	1.25	0.1317625			337.21	1	44.43	
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7.82	1.25	0.811325	8.54	1.66	14.18		11.5	
	4	М									10.18	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	1	0.2905			35.06		10.18	
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2.04		0.16932						
		Итого прямые затраты									1142.94	
10.1	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0.16932	1	0.16932	4033.62	1.7	6857.15		1161.05	
		ФОТ									1113.24	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					1122.15	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					615.07	
		Всего по позиции		48 689.28		4041.21	
11	ГЭСН-11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до 50мм)	100 м2	0.498	1	0.498						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.251988					79.26	
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0.44	1.15	0.251988			314.54	1	79.26	
	2	ЭМ									25.6	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.130725					44.08	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.21	1.25	0.130725	37.32	1.63	60.83		7.95	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.21	1.25	0.130725			337.21	1	44.08	
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	1.25	1.245	8.54	1.66	14.18		17.65	
	4	М									0	
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0.51		0.25398						
		Итого прямые затраты									148.94	
11.1	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0.25398	1	0.25398	4033.62	1.7	6857.15		1741.58	
		ФОТ									123.34	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					124.33	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					68.15	
		Всего по позиции		4 182.73		2083	
12	ГЭСН-11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0.083	1	0.083						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			29.629589					10243.25	
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	310.42	1.15	29.629589			345.71	1	10243.25	
	2	ЭМ									4.01	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.1794875					61.11	
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	1.25	0.002075	251.77	1.54	387.73		0.8	
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.002075			510.07	1	1.06	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.0010375			1720.87		1.79	
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.0010375			510.07	1	0.53	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1.69	1.25	0.1753375	2.31	1.76	4.07		0.71	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1.69	1.25	0.1753375			337.21	1	59.13	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.0010375			680.62		0.71	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.0010375			379.72	1	0.39	
	4	М									83.28	
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0.013	1	0.001079	37800.3	2.01	75978.6		81.98	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.44	1	0.03652			35.06		1.28	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.0325	1	0.0026975			8.21		0.02	
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1.2		0.0996						
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0.01		0.00083						
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 400х400 мм	м2	102		8.466						
	14.4.01.21	Грунтовка	т									
		Итого прямые затраты									10391.65	
12.1	14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0.0996	1	0.0996	36038.35	1.24	44687.55		4450.88	
12.2	11.2.04.05-0001	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм	м3	0.00083	1	0.00083	23139.16	1.52	35171.52		29.19	
12.3	06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	м2	8.466	1	8.466			854.25		7232.08	
12.4	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.8549	1	0.8549	68.29	1.88	128.39		109.76	
		ФОТ									10304.36	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					10386.79	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					5693.16	
		Всего по позиции		461 367.59		38293.51	
	
сантехника	
13	ГЭСНр-65-01-004-02	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт	0.05	1	0.05						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.192					1076.37	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	63.84	1	3.192			337.21	1	1076.37	
	2	ЭМ									0.88	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0145					4.89	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	1	0.0145	37.32	1.63	60.83		0.88	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.29	1	0.0145			337.21	1	4.89	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2.65		0.1325						
		Итого прямые затраты									1082.14	
13.1	ФСБЦ-999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.1325	1	0.1325						
		ФОТ									1081.26	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3	НР (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87	1	87					940.7	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3	СП (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44	1	44					475.75	
		Всего по позиции		49 971.80		2498.59	
14	ГЭСН-10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля (Демонтаж)	100 м2	0.04	1	0.04						
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.10592					372.93	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.56	0.8	1.10592			337.21	1	372.93	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100			2490.64	2.21	5504.31		0	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.28					8.21		0	
		Итого прямые затраты									372.93	
		ФОТ									372.93	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	1	108					402.76	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	1	55					205.11	
		Всего по позиции		24 520.00		980.8	
15	ГЭСН-10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0.048	1	0.048						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.907712					643.3	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.56	1.15	1.907712			337.21	1	643.3	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									26425.14	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.28	1	0.54144			8.21		4.45	
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100	1	4.8	2490.64	2.21	5504.31		26420.69	
		Итого прямые затраты									27068.44	
15.1	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	-4.8	1	-4.8	2490.64	2.21	5504.31		-26420.69	
15.2	ТЦ_09.3.04.03_43_7723657231_12.04.2026_01	Сантехнические перегородки из водостойкой ЛДСП 16мм на алюминиевом каркасе	М2	4.8	1	4.8			6475.41		31081.97	
		ФОТ									643.3	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					625.29	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					300.74	
		Всего по позиции		680 328.13		32655.75	
16	ГЭСН-17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	0.5	1	0.5						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10.95375					4101.3	
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0.82	1.15	0.4715			283.37	1	133.61	
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.31	1.15	0.17825			308.87	1	55.06	
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	17.92	1.15	10.304			379.72	1	3912.63	
	2	ЭМ									142.66	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.24375					90.97	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.06	1.25	0.0375	37.32	1.63	60.83		2.28	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.06	1.25	0.0375			337.21	1	12.65	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.33	1.25	0.20625			680.62		140.38	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.33	1.25	0.20625			379.72	1	78.32	
	4	М									4277.41	
	18.2.06.12-1036	Крышка сиденья пластмассовая к унитазу с крышкой, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450х370 мм	шт	10	1	5	459.38	1.34	615.57		3077.85	
	24.3.04.11-0030	Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм	шт	10	1	5	190.63	1.09	207.79		1038.95	
	14.5.01.07-1000	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный	л	0.31	1	0.155	768.53	1.12	860.75		133.42	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.4	1	1.2			8.21		9.85	
	01.7.15.07-0023	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм	1000 шт	0.02	1	0.01	375.96	1.22	458.67		4.59	
	01.7.15.14-0171	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм	т	0.0002	1	0.0001	104494.96	1.22	127483.85		12.75	
	18.2.01.06	Унитазы	компл	10		5						
	18.2.06.08	Подводки гибкие	шт	10		5						
		Итого прямые затраты									8612.34	
16.1	18.2.01.06-0058	Унитаз-компакт керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, цвет белый, размеры 370х600х810 мм	компл	5	1	5	5509.37	1.92	10577.99		52889.95	
16.2	18.2.06.08-0013	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм	10 шт	0.5	1	0.5	651.49	1.54	1003.29		501.65	
16.3	24.3.04.11-0030	Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм	шт	5	1	5	190.63	1.09	207.79		1038.95	
		ФОТ									4192.27	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	121	0.9	108.9					4565.38	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	72	0.85	61.2					2565.67	
		Всего по позиции		140 347.88		70173.94	
17	ГЭСН-16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	100 м	0.14	1	0.14						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.12198					787.7	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	13.18	1.15	2.12198			371.21	1	787.7	
	2	ЭМ									10.36	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.007					2.88	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.00175			1097.98		1.92	
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.00175			510.07	1	0.89	
	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.27	1.25	0.22225	14.13	1.55	21.9		4.87	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.25	0.00525			680.62		3.57	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.03	1.25	0.00525			379.72	1	1.99	
	4	М									71.28	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4578	1	0.064092			35.06		2.25	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.316	1	0.32424			8.21		2.66	
	01.7.15.07-0025	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт	0.143	1	0.02002	584.14	1.22	712.65		14.27	
	01.7.15.12-0031	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	т	0.00272	1	0.0003808	150361.36	0.91	136828.84		52.1	
	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	10шт	14.3		2.002						
	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт									
	24.3.02.05	Труба напорная из полипропилена	м	102.5		14.35						
	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части	шт									
	01.7.17.09	Буры	шт									
		Итого прямые затраты									872.22	
17.1	24.1.02.01-0004	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт	20	1	20	45.93	1.45	66.6		1332	
17.2	24.3.02.05-0034	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	14.35	1	14.35	74.38	1.12	83.31		1195.5	
17.3	24.3.05.07-0035	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2"	шт	8	1	8	45.79	1.12	51.28		410.24	
17.4	24.3.05.07-0065	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2"	шт	3	1	3	146.09	1.12	163.62		490.86	
17.5	24.3.05.15-0192	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм	шт	8	1	8	8.29	1.12	9.28		74.24	
17.6	24.3.05.16-0132	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм	шт	3	1	3	6.95	1.12	7.78		23.34	
17.7	ТЦ_24.3.02.05_43_434900048771_26.03.2026_01	Переходник D25мм х 1/2" (наружная резьба)	ШТ	5	1	5			244		1220	
		ФОТ									790.58	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	121	0.9	108.9					860.94	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	72	0.85	61.2					483.84	
		Всего по позиции		49 737.00		6963.18	
18	ГЭСН-16-04-006-02	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм	100 соединений	0.48	1	0.48						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.29168					519.76	
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2.34	1.15	1.29168			402.39	1	519.76	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									13.79	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3.5	1	1.68			8.21		13.79	
		Итого прямые затраты									533.55	
		ФОТ									519.76	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	121	0.9	108.9					566.02	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	72	0.85	61.2					318.09	
		Всего по позиции		2 953.46		1417.66	
19	ГЭСНр-65-01-005-01	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт	0.05	1	0.05						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.79					1000.1	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	55.8	1	2.79			358.46	1	1000.1	
	2	ЭМ									1.7	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0025					0.95	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	1	0.0025			680.62		1.7	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.05	1	0.0025			379.72	1	0.95	
	4	М									19.2	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	1.4	1	0.07	79.88	1.84	146.98		10.29	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.0007	1	0.000035	60697.21	1.21	73443.62		2.57	
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.7	1	0.035	128.4	1.41	181.04		6.34	
	ФСБЦ-999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.04		0.002						
	18.1.10.01	Арматура муфтовая	шт	100		5						
		Итого прямые затраты									1021.95	
19.1	ФСБЦ-999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.002	1	0.002						
19.2	18.1.09.06-1020	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 15 мм	шт	5	1	5	229.58	1.19	273.2		1366	
		ФОТ									1001.05	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3	НР (099.2 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1	103					1031.08	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3	СП (099.2 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1	52					520.55	
		Всего по позиции		78 791.60		3939.58	
	
электрика	
20	ГЭСНм-08-03-602-01	Электрополотенце (Демонтаж с последующей установкой))	шт	1	1	1						
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.576					225.24	
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0.96	0.6	0.576			391.05	1	225.24	
	2	ЭМ									14.41	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.012					5.34	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	0.6	0.006			1720.87		10.33	
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.01	0.6	0.006			510.07	1	3.06	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.6	0.006			680.62		4.08	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	0.6	0.006			379.72	1	2.28	
	4	М									0	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.0884					8.21		0	
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0.027			41.71	1.22	50.89		0	
		Итого прямые затраты									244.99	
		ФОТ									230.58	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					223.66	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					117.6	
		Всего по позиции		586.25		586.25	
21	ГЭСНм-08-03-602-01	Электрополотенце (Ранее демонтированный)	шт	1	1	1						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.96					375.41	
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0.96	1	0.96			391.05	1	375.41	
	2	ЭМ									24.02	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.02					8.9	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	1	0.01			1720.87		17.21	
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.01	1	0.01			510.07	1	5.1	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.01			680.62		6.81	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.01			379.72	1	3.8	
	4	М									2.1	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.0884	1	0.0884			8.21		0.73	
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0.027	1	0.027	41.71	1.22	50.89		1.37	
		Итого прямые затраты									410.43	
21.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					7.51	
		ФОТ									384.31	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					372.78	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					196	
		Всего по позиции		986.72		986.72	
22	ГЭСНм-08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0.01	1	0.01						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.3456					135.15	
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34.56	1	0.3456			391.05	1	135.15	
	2	ЭМ									0.66	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0005					0.23	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.03	1	0.0003			1720.87		0.52	
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.03	1	0.0003			510.07	1	0.15	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	1	0.0002			680.62		0.14	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.02	1	0.0002			379.72	1	0.08	
	4	М									1.95	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.132	1	0.02132			8.21		0.18	
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9.17	1	0.0917	5.87	0.88	5.17		0.47	
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1.02	1	0.0102	41.71	1.22	50.89		0.52	
	01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0.00016	1	0.0000016	214135.65	1.22	261245.49		0.42	
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0.0003	1	0.000003	99190.96	1.22	121012.97		0.36	
		Итого прямые затраты									137.99	
22.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					2.7	
		ФОТ									135.38	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					131.32	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					69.04	
		Всего по позиции		34 105.00		341.05	
23	20.4.03.05-0005	Розетки для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками, 16 А, 250 В, IP44	100 шт	0.01	1	0.01	12716.21	0.91	11571.75	1	115.72	
		Всего по позиции		11 572.00		115.72	
24	ГЭСНм-08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.25	1	0.25						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4.0725					1529.1	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16.29	1	4.0725			375.47	1	1529.1	
	2	ЭМ									0.15	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0025					0.84	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1	0.0025	37.32	1.63	60.83		0.15	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1	0.0025			337.21	1	0.84	
	4	М									59.66	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.5664	1	1.6416			8.21		13.48	
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0.2	1	0.05	261.09	1.22	318.53		15.93	
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0.001	1	0.00025	99190.96	1.22	121012.97		30.25	
		Итого прямые затраты									1589.75	
24.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					30.58	
		ФОТ									1529.94	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					1484.04	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					780.27	
		Всего по позиции		15 538.56		3884.64	
25	20.2.05.04-0055	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм	100 м	0.25	1	0.25	3891.19	1.38	5369.84	1	1342.46	
		Всего по позиции		5 369.84		1342.46	
26	ГЭСНм-08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0.25	1	0.25						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.705					261.7	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2.82	1	0.705			371.21	1	261.7	
	2	ЭМ									6	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.005					2.23	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	1	0.0025			1720.87		4.3	
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.01	1	0.0025			510.07	1	1.28	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.0025			680.62		1.7	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.0025			379.72	1	0.95	
	4	М									26.61	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.05	1	0.0125	79.88	1.84	146.98		1.84	
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13.33	1	3.3325	5.87	0.88	5.17		17.23	
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0.5	1	0.125	37.71	1.6	60.34		7.54	
		Итого прямые затраты									296.54	
26.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					5.23	
26.2	ТЦ_21.1.06.09_43_4345462758_20.03.2026_01	ВВГ-Пнг(А)-LSLTх 3*1,5 ок(N,PE)-0,66кВ медь		15	1	15			68.9		1033.5	
26.3	ТЦ_21.1.06.09_43_4345462758_20.03.2026_01	ВВГ-Пнг(А)-LSLTх 3*2,5 ок(N,PE)-0,66кВ медь		10	1	10			115		1150	
		ФОТ									263.93	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					256.01	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					134.6	
		Всего по позиции		11 503.52		2875.88	
27	ГЭСНм-10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения: внутренняя (демонтаж с последующей установкой)	10 шт	0.1	1	0.1						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.9102					430.25	
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.05	0.6	0.003			308.87	1	0.93	
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7.56	0.6	0.4536			436.39	1	197.95	
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	7.56	0.6	0.4536			510.07	1	231.37	
	2	ЭМ									0.41	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0006					0.23	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.6	0.0006			680.62		0.41	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	0.6	0.0006			379.72	1	0.23	
	4	М									0	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.68					8.21		0	
	01.7.15.07-0007	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм	100 шт	0.4			170.67	1.22	208.22		0	
	01.7.15.14-1054	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 шт	0.4			224.8	1.22	274.26		0	
		Итого прямые затраты									430.89	
27.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2				0.6	8.6	
		ФОТ									430.48	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	90	1	90					387.43	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	46	1	46					198.02	
		Всего по позиции		10 249.40		1024.94	
28	ГЭСНм-10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения: внутренняя (ранее демонтированная)	10 шт	0.1	1	0.1						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.517					717.06	
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.05	1	0.005			308.87	1	1.54	
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7.56	1	0.756			436.39	1	329.91	
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	7.56	1	0.756			510.07	1	385.61	
	2	ЭМ									0.68	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.001					0.38	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.001			680.62		0.68	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.001			379.72	1	0.38	
	4	М									19.86	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.68	1	0.068			8.21		0.56	
	01.7.15.07-0007	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм	100 шт	0.4	1	0.04	170.67	1.22	208.22		8.33	
	01.7.15.14-1054	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 шт	0.4	1	0.04	224.8	1.22	274.26		10.97	
		Итого прямые затраты									737.98	
28.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					14.34	
		ФОТ									717.44	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	90	1	90					645.7	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	46	1	46					330.02	
		Всего по позиции		17 280.40		1728.04	
29	ГЭСНм-10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (демонтаж с последующей установкой)	шт	1	1	1						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.008					382.76	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1.68	0.6	1.008			379.72	1	382.76	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.00001			4338.27	1.39	6030.2		0	
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0.01			899.56	1.61	1448.29		0	
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0.0005			284.15	1.58	448.96		0	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.0832					8.21		0	
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0.025			978.09	1.22	1193.27		0	
		Итого прямые затраты									382.76	
29.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2				0.6	7.66	
		ФОТ									382.76	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	90	1	90					344.48	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	46	1	46					176.07	
		Всего по позиции		910.97		910.97	
30	ГЭСНм-10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ранее демонтированная)	шт	1	1	1						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.68					637.93	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1.68	1	1.68			379.72	1	637.93	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									45.27	
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.00001	1	0.00001	4338.27	1.39	6030.2		0.06	
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0.01	1	0.01	899.56	1.61	1448.29		14.48	
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0.0005	1	0.0005	284.15	1.58	448.96		0.22	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.0832	1	0.0832			8.21		0.68	
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0.025	1	0.025	978.09	1.22	1193.27		29.83	
		Итого прямые затраты									683.2	
30.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					12.76	
		ФОТ									637.93	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	90	1	90					574.14	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	46	1	46					293.45	
		Всего по позиции		1 563.55		1563.55	
	
потолок	
31	ГЭСНр-54-01-003-01	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок (демонтаж потолка из вагонки по деревянному каркасу)	100 м2	0.22	1	0.22						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6.3514					1896.97	
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	28.87	1	6.3514			298.67	1	1896.97	
	2	ЭМ									10.71	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.176					59.35	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.8	1	0.176	37.32	1.63	60.83		10.71	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.8	1	0.176			337.21	1	59.35	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	2.39		0.5258						
		Итого прямые затраты									1967.03	
31.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.5258	1	0.5258						
		ФОТ									1956.32	
	812/пр_2020_прил._т._п.88_гр.3	НР (088 Перекрытия)	%	92	1	92					1799.81	
	774/пр_2020_прил._т._п.88_гр.3	СП (088 Перекрытия)	%	59	1	59					1154.23	
		Всего по позиции		22 368.50		4921.07	
32	ГЭСН-10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (применительно демонтаж каркаса)	м3	0.6	1	0.6						
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10.8					3580.63	
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	22.5	0.8	10.8			331.54	1	3580.63	
	2	ЭМ									117.61	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.1728					65.62	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.36	0.8	0.1728			680.62		117.61	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.36	0.8	0.1728			379.72	1	65.62	
	4	М									0	
	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	1.45			47.57	1.35	64.22		0	
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0.0031			55898.18	1.36	76021.52		0	
	11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0.01			7555	1.52	11483.6		0	
	11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	0.12			10082.68	1.58	15930.63		0	
	14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00258			10826.9	0.54	5846.53		0	
	01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0.00015					63173.89		0	
	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.00301			98039.57	1.41	138235.79		0	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.1196					8.21		0	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	7.5			174.93	1.12	195.92		0	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003			70296.2	1.22	85761.36		0	
	11.1.03.01	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм	м3	0.93								
		Итого прямые затраты									3763.86	
32.1	11.1.03.01-РП04	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм	м3	0	1	0						
		ФОТ									3646.25	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	1	108					3937.95	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	1	55					2005.44	
		Всего по позиции		16 178.75		9707.25	
33	ГЭСН-15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0.22	1	0.22						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			25.92238					9622.65	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102.46	1.15	25.92238			371.21	1	9622.65	
	2	ЭМ									869.95	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1.4685					548.74	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.76	1.25	0.209	37.32	1.63	60.83		12.71	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.76	1.25	0.209			337.21	1	70.48	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4.58	1.25	1.2595			680.62		857.24	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	4.58	1.25	1.2595			379.72	1	478.26	
	4	М									5.02	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.782	1	0.61204			8.21		5.02	
	01.6.04.02	Панели потолочные с комплектующими	м2	103		22.66						
		Итого прямые затраты									11046.36	
33.1	01.6.04.02-РП01	Панели потолочные с комплектующими	м2	22.66	1	22.66						
33.2	01.6.04.02-0011	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	22.66	1	22.66	468.45	1.23	576.19		13056.47	
		ФОТ									10171.39	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					9154.25	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					4236.38	
		Всего по позиции		170 424.82		37493.46	
34	ГЭСНр-67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0.04	1	0.04						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.7156					227.11	
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17.89	1	0.7156			317.37	1	227.11	
	2	ЭМ									0.19	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0032					1.08	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	1	0.0032	37.32	1.63	60.83		0.19	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.08	1	0.0032			337.21	1	1.08	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									228.38	
		ФОТ									228.19	
	812/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3	НР (101 Электромонтажные работы)	%	91	1	91					207.65	
	774/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3	СП (101 Электромонтажные работы)	%	48	1	48					109.53	
		Всего по позиции		13 639.00		545.56	
35	ГЭСНм-08-03-608-01	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами	100 шт	0.07	1	0.07						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.0318					389.03	
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0.41	1	0.0287			283.37	1	8.13	
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	14.33	1	1.0031			379.72	1	380.9	
	2	ЭМ									13.34	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0196					7.44	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.28	1	0.0196			680.62		13.34	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.28	1	0.0196			379.72	1	7.44	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									409.81	
35.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					7.78	
35.2	ТЦ_20.3.03.07_43_4345462758_20.03.2026_01	Светильник ДВО 4000К опал 36Вт 3600лм 595*595*32мм белый IP40	ШТ	7	1	7			1967.19		13770.33	
35.3	20.5.04.11-0025	Клеммы соединительные универсальные рычажковые для трех проводников, IP20, 32 А, диапазон сечений 0,2-4 мм2 (3*7)	100 шт	0.14	1	0.14	3100.03	1.38	4278.04		598.93	
		ФОТ									396.47	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					384.58	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					202.2	
		Всего по позиции		219 623.29		15373.63	
36	ГЭСНм-08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0.36	1	0.36						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5.616					1967.48	
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.02	1	0.0072			308.87	1	2.22	
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10.75	1	3.87			337.21	1	1305	
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4.83	1	1.7388			379.72	1	660.26	
	2	ЭМ									2.45	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0036					1.37	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.0036			680.62		2.45	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.0036			379.72	1	1.37	
	4	М									70.16	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4.42	1	1.5912			8.21		13.06	
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2.09	1	0.7524	52.34	1.45	75.89		57.1	
		Итого прямые затраты									2041.46	
36.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					39.35	
36.2	24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	36	1	36	12.11	1.12	13.56		488.16	
		ФОТ									1968.85	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					1909.78	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					1004.11	
		Всего по позиции		15 230.17		5482.86	
37	ГЭСНм-08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	0.36	1	0.36						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.6164					600.02	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4.49	1	1.6164			371.21	1	600.02	
	2	ЭМ									8.65	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0072					3.21	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	1	0.0036			1720.87		6.2	
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.01	1	0.0036			510.07	1	1.84	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.0036			680.62		2.45	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.0036			379.72	1	1.37	
	4	М									53.63	
	20.2.01.05-0001	Гильзы кабельные медные 2,5 мм	100 шт	0.05	1	0.018	412.93	1.24	512.03		9.22	
	20.2.02.01-0011	Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм	1000 шт	0.0122	1	0.004392	1481.45	1.38	2044.4		8.98	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.02	1	0.0072	79.88	1.84	146.98		1.06	
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13.33	1	4.7988	5.87	0.88	5.17		24.81	
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00043	1	0.0001548	43821.53	1.41	61788.36		9.56	
		Итого прямые затраты									665.51	
37.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					12	
37.2	ТЦ_21.1.06.09_43_4345462758_20.03.2026_01	ВВГ-Пнг(А)-LSLTх 3*1,5 ок(N,PE)-0,66кВ медь (36*1,02)		36.72	1	36.72			68.03		2498.06	
		ФОТ									603.23	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					585.13	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					307.65	
		Всего по позиции		11 300.97		4068.35	
38	ГЭСНм-08-02-427-01	Ответвительные коробки открытого типа: с креплением шурупами	100 шт	0.09	1	0.09						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.0422					351.36	
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.03	1	0.0027			308.87	1	0.83	
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	11.55	1	1.0395			337.21	1	350.53	
	2	ЭМ									1.23	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0018					0.68	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	1	0.0018			680.62		1.23	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.02	1	0.0018			379.72	1	0.68	
	4	М									28.82	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.05	1	0.5445			8.21		4.47	
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0.101	1	0.00909	261.09	1.22	318.53		2.9	
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0.00142	1	0.0001278	99190.96	1.22	121012.97		15.47	
	01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	1	1	0.09	53.58	1.24	66.44		5.98	
		Итого прямые затраты									382.09	
38.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					7.03	
38.2	20.5.02.07-0003	Коробка распаечная, размеры 70х70х40 мм	шт	9	1	9	79.42	0.91	72.27		650.43	
		ФОТ									352.04	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					341.48	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					179.54	
		Всего по позиции		17 339.67		1560.57	
39	20.4.01.01-1049	Выключатель открытого монтажа одноклавишный 10 А, цвет белый, IP44	шт	3	1	3	148.1	1.46	216.23	1	648.69	
		Всего по позиции		216.23		648.69	
	
двери	
40	ГЭСНр-56-01-010-01	Снятие дверных полотен(2,063*0,862;2,091*0,886;2,086*0,873)	100 м2	0.05452	1	0.05452						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.9779856					622.16	
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36.28	1	1.9779856			314.54	1	622.16	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	1.18		0.0643336						
		Итого прямые затраты									622.16	
40.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.0643336	1	0.0643336						
		ФОТ									622.16	
	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	НР (090 Проемы)	%	90	1	90					559.94	
	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	СП (090 Проемы)	%	47	1	47					292.42	
		Всего по позиции		27 045.49		1474.52	
41	ГЭСНр-56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0.03	1	0.03						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5.379					1707.13	
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179.3	1	5.379			317.37	1	1707.13	
	2	ЭМ									23.13	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.97	1	0.1191	115.43	1.63	188.15		22.41	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7.93	1	0.2379	2.11	1.44	3.04		0.72	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	10.5		0.315						
		Итого прямые затраты									1730.26	
41.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.315	1	0.315						
		ФОТ									1707.13	
	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	НР (090 Проемы)	%	90	1	90					1536.42	
	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	СП (090 Проемы)	%	47	1	47					802.35	
		Всего по позиции		135 634.33		4069.03	
42	ГЭСНр-56-01-011-01	Снятие наличников (2,063*2+0,862+2,091*2+0,886+2,086*2+0,873)	100 м	0.15101	1	0.15101						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.6357521					199.97	
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	4.21	1	0.6357521			314.54	1	199.97	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.4		0.060404						
		Итого прямые затраты									199.97	
42.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.060404	1	0.060404						
		ФОТ									199.97	
	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	НР (090 Проемы)	%	90	1	90					179.97	
	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	СП (090 Проемы)	%	47	1	47					93.99	
		Всего по позиции		3 138.40		473.93	
43	ГЭСН-10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (2,063*0,862;2,091*0,886;2,086*0,873)	100 м2	0.05452	1	0.05452						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12.477529					4366.64	
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	199.01	1.15	12.477529			349.96	1	4366.64	
	2	ЭМ									156.49	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.2950895					109.01	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.05	1.25	0.0715575	37.32	1.63	60.83		4.35	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1.05	1.25	0.0715575			337.21	1	24.13	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3.28	1.25	0.223532			680.62		152.14	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	3.28	1.25	0.223532			379.72	1	84.88	
	4	М									3306.59	
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8	1	0.43616	369.8	1.09	403.08		175.81	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	24.39	1	1.3297428			8.21		10.92	
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	445	1	24.2614	24.39	1.6	39.02		946.68	
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	29.3	1	1.597436	158.82	1.6	254.11		405.92	
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	92.63	1	5.0501876	241.35	1.12	270.31		1365.12	
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	65.2	1	3.554704	92.73	1.22	113.13		402.14	
	11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	100		5.452						
		Итого прямые затраты									7938.73	
		ФОТ									4475.65	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					4350.33	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					2092.37	
		Всего по позиции		263 782.65		14381.43	
44	11.3.01.02-0003	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь от 1,51 до 2 м2	м2	5.452	1	5.452	9082.57	1.26	11444.04	1	62392.91	
		Всего по позиции		11 444.04		62392.91	
45	01.7.04.11-0092	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 80 кг	компл	3	1	3	740.9	1.45	1074.31	1	3222.93	
		Всего по позиции		1 074.31		3222.93	
46	ГЭСН-10-01-060-01	Установка и крепление наличников (2,063*2+0,862+2,091*2+0,886+2,086*2+0,873)	100 м	0.15101	1	0.15101						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.3580329					438.7	
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	7.82	1.15	1.3580329			323.04	1	438.7	
	2	ЭМ									5.14	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0075505					2.87	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	1.25	0.0075505			680.62		5.14	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.04	1.25	0.0075505			379.72	1	2.87	
	4	М									9.19	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00071	1	0.0001072	70296.2	1.22	85761.36		9.19	
	11.1.01.10	Наличники	м	112		16.91312						
		Итого прямые затраты									455.9	
46.1	11.1.01.10-0012	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 70х12 мм (пвх)	м	16.91312	1	16.91312	75.2	1.52	114.3		1933.17	
		ФОТ									441.57	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					429.21	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					206.43	
		Всего по позиции		20 029.87		3024.71	
	
погрузка и вывоз мусора	
47	47-1	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	4.3959886	1	4.3959886			942.24	1	4142.08	
		Всего по позиции		942.24		4142.08	
48	02-15-1-01-0039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км	1т груза	4.3959886	1	4.3959886			327.59	1	1440.08	
		Всего по позиции		327.59		1440.08	
	
		ВСЕГО			523102,63	
		Всего прямые затраты			376028,28	
		в том числе				
		         Оплата труда (ОТ)			102095,48	
		         Эксплуатация машин и механизмов			1791,03	
		         Оплата труда машинистов (ОТм)			2537,60	
		         Материальные ресурсы			264022,01	
		         Перевозка			5582,16	
		Всего ФОТ			104633,08	
		Всего накладные расходы			98090,17	
		Всего сметная прибыль			48984,18	
		     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			50753,86	
		     оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		     затраты труда рабочих			292,39	
		     затраты труда машинистов			7,24	
		Итого без НДС			523102,63	
		МЗ+ЭМ+О+Т			271395,20	
		Компенсация НДС при УСН		22 %	59706,94	
		Итого с компенсацией НДС			582809,57	
		Итого  с понижающим		1	582809,57	
		ИТОГО			582809,57	
	
	Составил:	Проверил: