Описание объекта закупки
(Задание на оказание услуг)

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по разработке и изготовлению планов эвакуации при пожаре на фотолюминесцентной основе 600х400 мм (далее – Услуга/Услуги).
2. Код ОКПД2: 84.25.11.120.
3. Срок оказания услуг: в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты заключения Договора. 

Срок согласования достоверности электронных макетов с Заказчиком не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней. В срок согласования достоверности макетов также входит срок доработки (исправление ошибок).

3.1. Место оказания услуг: 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 8. корп. 2, эт. 4 (общая площадь 614,378 кв. м). 
4. Количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги для каждой позиции и вида, номенклатуры:

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Ед. изм. и кол-во
	Цена за 1 шт. (руб.) 

	Общая сумма (руб.) 


	1.
	План эвакуации при пожаре на фотолюминесцентной основе 600х400 мм
	2 шт.
	
	


5. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: монтаж планов эвакуации.        

6. Общие требования к оказываемым услугам: Разработка планов эвакуации осуществляется в соответствии с ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»:

1. Все знаки в текстовой и графической части на плане эвакуации должны быть одного масштаба.

3. Не допускается размещать в условных обозначениях знаки, которых нет на плане эвакуации. Также не допускается, чтобы в условных обозначениях отсутствовали знаки, размещённые на плане.

4. Не допускается разрабатывать этажные планы, в которых масштаб помещений меньше, чем размещаемые в них символы.

7. Порядок и условия оказания услуг:
7.1 Исполнитель обеспечивает выезд своего специалиста на объект Заказчика для сбора исходных данных и проведения обследования объектов защиты.

7.2 В ходе обследования Исполнитель:

- Согласовывает с ответственным лицом Заказчика места установки (расположения) планов эвакуации и средств пожаротушения.

- Сопоставляет предоставленные технические планы с фактической планировкой помещений.

- В случае выявления несоответствий незамедлительно уведомляет Заказчика в письменной форме и после получения согласования Заказчика разрабатывает макеты планов эвакуации согласно фактической планировке помещений.

7.3 Исполнитель предоставляет электронные макеты для согласования Заказчику путем пересылки по электронной почте или в распечатанном цветном виде на бумажном носителе форматом не менее А4. Каждый план эвакуации должен быть согласован с ответственным лицом Заказчика до начала этапа изготовления.

7.4 Планы эвакуации должны состоять из графической части и пояснительных надписей, не должны содержать посторонних рисунков, надписей и другой информации, не относящейся к эвакуации людей или местам размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи и др.

7.5 В левом нижнем углу плана эвакуации необходимо указать наименование организации-разработчика плана и маркировку элемента фотолюминесцентной эвакуационной системы (ФЭС) в соответствии с требованиями.
7.6. Для изготовления планов эвакуации Исполнитель должен использовать фотолюминесцентную плёнку, соответствующую требованиям ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия».

7.7. Исполнитель осуществляет доставку изделий (товаров) в собранном виде и готовыми к эксплуатации, производит их монтаж в местах, указанных представителем Заказчика, с применением своих материалов и инструментов.

-Не допускается применение стекла или ПЭТ для защиты изображения.

-Не допускается изготавливать планы методом ламинации: наклеивать прозрачную фотолюминесцентную плёнку на планы эвакуации, распечатанные на бумажном или каком-либо ином носителе.

7.8. Используемые при оказании услуг материалы должны быть новыми.

8. Требования к качественным характеристикам работ: 

8.1 Изделие (товар) должно производиться из современных, прочных и высококачественных материалов:

а) в качестве основы для нанесения фотолюминесцентной плёнки должен использоваться пластик ПВХ толщиной 4-5 мм.

в) Изделие должно иметь четыре отверстия под крепеж. 

8.2 Нанесение электронного макета на фотолюминесцентную плёнку должно осуществляться прямой печатью методом шелкографии, печатью УФ-отверждаемыми чернилами или сольвентной печатью.

8.3. Изображение должно быть влагостойким.

7.4 Материалы должны отвечать требованиям действующих нормативных документов (НПБ, ГОСТ и т.д.), распространяющихся на применяемые материалы. 
8.5 Требования по сроку гарантий на результаты услуг: 

Срок эксплуатации изготовленных и смонтированных планов эвакуации при пожаре должен составлять не менее 5 (пяти) лет с даты подписания Акта оказанных услуг.
9. Требования соответствия нормативным документам: 

9.1. Услуги должны оказываться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

9.2. Материалы должны иметь сертификаты в соответствии с:

- перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности; 

Исполнитель гарантирует, что оказание услуг по разработке, изготовлению и поставке планов эвакуации при пожаре, включая их монтаж, на фотолюминесцентной основе соответствуют требованиям руководящих документов:

- Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»;

- Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.

� Указывается по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)


� Указывается по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)





