 Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений 
при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки)
Блок питания для светодиодной ленты. 

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика или № ТРУ в ЕАТ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	 Блок питания для светодиодной ленты 
	Тип: блок питания
Корпус: герметизированный (влагозащищенный) металлический корпус
Выход. мощность (мин): 60 Вт
Выходная мощность максимальная: 60 Вт
Номин. напряжение (мин): ≤ 170 В
Номин. напряжение (макс): ≥ 230 В
Для типа лампы: светодиод. (LED)
Выходной ток: 5А
Выход. напряжение (мин): 12 В
Выход. напряжение (макс): 12 В
Степень защиты (IP): IP67

	штука
	1



	Требования к поставке: 

	Отгрузка Товара 
(место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А

	Срок поставки
	5 рабочих дня с даты заключения контракта

	Гарантийный срок 
	Гарантия 12 месяцев

	Специальные условия, обусловленные спецификой товара 
	В цену товара включаются: доставка, работы по выгрузке на склад заказчика



2
