

	Система анализа газов и химического состава крови Edan i15, с принадлежностями


	 
	Наименование, функциональные, технические характеристики,
комплектация, общие условия
	Тип характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм.
	Инструкция по заполнению характеристик к заявке
	Ссылка на п.п. ГОСТ Р / Обоснование

	1
	Анализатор газов крови/гемоксиметр ИВД, для использования вблизи пациента
1 шт.
	№ КТРУ
	26.60.12.119-00000344
	шт.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	2
	Требования, обусловленные наличием у конечного пользователя материальных ресурсов и помещений, связанные с размещением анализатора у получателя и коммунальными ресурсами получателя
 
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.1

	2.1
	Тип исполнения анализатора: переносной
	качественная
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.1

	2.2
	Максимально допустимые габариты анализатора (высота х длина х ширина) 
	количественная
	238*153*310 mm
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.1

	2.3
	Максимально допустимый вес анализатора 
	количественная
	3,55
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Для удобства эксплуатации анализатора в случае необходимости его использования в условиях отсутствия электрической сети

	3
	Требования к степени оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
 
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.4

	3.1
	Типы биологических жидкостей, которые могут исследоваться на анализаторе
	качественная
	кровь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.4

	3.2
	Минимальное количество образца, необходимое для проведения измерения
	количественная
	110 
	мкл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.4

	3.3
	Количество выполняемых тестов от встроенной батареи
	количественная
	50
	тест
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.4

	3.4
	Время теста
	количественная
	70 
	сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.4

	3.5
	Подключение анализатора к лабораторной информационной системе
	качественная
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.4

	3.6
	Сканер штрих-кодов реагентов (встроенный или внешний)
	качественная
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.4

	3.7
	Автоматическая аспирация образца после проведения калибровки
	качественная
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Данное требование позволяет сохранить образец в случае неудачной калибровки и провести его повторный анализ

	3.8
	Встроенный термопринтер
	качественная
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для распечатки результатов
анализа образцов пациентов, контролей качества, калибровки и т. д.

	3.9
	Сенсорный экран 
	количественная
	7
	дюйм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Для удобства управления анализатором, а также ввода и отображения информации о пациенте в соответствии с потребностями лаборатории

	3.10
	Русифицированное меню интерфейса анализатора
	качественная
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для удобства эксплуатации анализатора медицинским персоналом

	4
	Требования к уровню автоматизации тестирования
	
	 
	
	
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.3

	4.1
	Автоматическая калибровка измеряющих электродов
	качественная
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.3

	4.2
	Автоматическая аспирация образца
	качественная
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Данное требование позволяет исключить ошибки во время добавления образца в измерительный картридж

	4.3
	Память 
	количественная
	10000
	тест
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Для сохранения результатов исследований

	5
	Требования к перечню видов исследований, выполняемых на оборудовании 
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7

	5.1
	Диапазон измерения pH
	количественная
	6,5-7,8
	ед.рН
	Участник закупки указывает в заявке конкретный диапазон значений
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7

	5.2
	Диапазон измерения pO2 
	количественная
	10-700
	мм рт. ст.
	Участник закупки указывает в заявке конкретный диапазон значений
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7

	5.3
	Диапазон измерения pCO2 
	количественная
	10-150
	мм рт. ст.
	Участник закупки указывает в заявке конкретный диапазон значений
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7

	5.4
	Диапазон измерения K 
	количественная
	2,0-9,0
	ммоль/л
	Участник закупки указывает в заявке конкретный диапазон значений
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7

	5.5
	Диапазон измерения Na 
	количественная
	100-180
	ммоль/л
	Участник закупки указывает в заявке конкретный диапазон значений
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7

	5.6
	Диапазон измерения Cl 
	количественная
	65-140
	ммоль/л
	Участник закупки указывает в заявке конкретный диапазон значений
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7

	5.7
	Диапазон измерения Ca
	количественная
	0,25-2,50
	ммоль/л
	Участник закупки указывает в заявке конкретный диапазон значений
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7

	5.8
	Диапазон измерения Hct
	количественная
	13-72
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретный диапазон значений
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7

	5.9
	Диапазон измерения Glu
	количественная
	1,5-38 
	ммоль/л
	Участник закупки указывает в заявке конкретный диапазон значений
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7

	5.10
	Диапазон измерения Lac
	количественная
	0,50–20,00 
	ммоль/л
	Участник закупки указывает в заявке конкретный диапазон значений
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7

	5.11
	Возможность получения расчетных параметров
	качественная
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7

	5.12
	Тип исследуемого образца
	качественная
	Цельная кровь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.2.7

	6
	Требования к времени наработки оборудования на момент закупки
	качественная
	На момент поставки оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.3

	7
	Наличие эксплуатационной документации анализатора на русском языке
	качественная
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.10

	8
	Требования к расходам на эксплуатацию оборудования, к поставке расходных материалов для обеспечения функционирования и эксплуатации оборудования 

	8.1
	Наличие расходных материалов и контролей качества, необходимых для установки анализаторов и обучения персонала
	качественная
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.7

	8.2
	Гарантия на оборудование
	количественная
	12 
	месяцев
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	ГОСТ Р 55991.5-2014, п. 5.9



Сроки поставки: с момента заключения контракта и до 20.12.2026г.
3. Условия поставки: поставка товара и разгрузка на складе Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.
4. Место поставки: 362002, г. Владикавказ, ул. Титова, 11.
[bookmark: _Hlk66724667]5. Условия оплаты: В течении 7 (семи) рабочих дней.
6. - Выполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту осуществляется без авансирования со стороны Заказчика.
7. - Форма оплаты – безналичный расчет.
8. Требования, предъявляемые к качеству товаров:

Общие требования к товарам: поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном порядке. 
9. Требования к безопасности товаров: безопасность товара должна быть подтверждена сертификатами, регистрационными удостоверениями и  иными документами, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии паспорта завода-изготовителя, копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и др.), обязательными для данного вида Товара. Данные документы передаются вместе с товаром при поставке:
10. Обеспечение качества:
- Замена некачественного товара и допоставка недостающего товара в течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.


