ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п./п.
	Наименование товара
	Нормативный документ
( ГОСТ, Технические условия, др.)

	
	Плита древесно-стружечная (ДСП)
	КТРУ 16.21.13.000-00000004
Вид отделки поверхности: ламинированная
Вид поверхности: мелкоструктурная (М)
Длина: ≥ 2700.0  и  < 2800.0 миллиметров
Класс эмиссии: Е1
Плита водостойкая: да
Плита огнестойкая: нет
Сорт: I
Степень обработки поверхности: нешлифованная (НШ)
Тип: Р1
Толщина: ≥ 16.0  и  < 17.0 миллиметров
Ширина: ≥ 1800.0  и  < 1900.0 миллиметров
*цвет – дуб сонома

	
	Плита древесно-стружечная (ДСП)
	КТРУ 16.21.13.000-00000004
Вид отделки поверхности: ламинированная
Вид поверхности: мелкоструктурная (М)
Длина: ≥ 2700.0  и  < 2800.0 миллиметров
Класс эмиссии: Е1
Плита водостойкая: да
Плита огнестойкая: нет
Сорт: I
Степень обработки поверхности: нешлифованная (НШ)
Тип: Р1
Толщина: ≥ 22.0 и  < 23.0 миллиметров
Ширина: ≥ 1800.0  и  < 1900.0 миллиметров
*цвет – дуб сонома

	
	Плита древесно-волокнистая средней плотности (МДФ)
	КТРУ: 16.21.14.000-00000001
Вид отделки поверхности – ламинированная;
Длина ≥ 2700  и  < 2800 миллиметров;
Класс эмиссии - Е1;
Плотность, кг/м3 ≥ 850;
Сорт по качеству поверхности – I;
Толщина ≥ 3,2  и  < 4 миллиметров;
Ширина ≥ 1700  и  < 1800 миллиметров;
* марка – Т (твердые)
   цвет – дуб сонома



