Приложение

Техническое задание
1. Паяльный жир (не менее 100 мл) – 1 шт.
Назначение: Пайка в качестве нейтрального или активного флюса, облуживание наконечника паяльника.
Тип: Нейтральный или активный.
Агрегатное состояние: Пастообразное.
Упаковка: пластиковая банка.
Особенности: Хорошо держится на металлических контактах, обеспечивает точное дозирование. Не требует удаления остатков после пайки (при использовании нейтрального), легко удаляется изопропанолом или бензином «Калоша».
[bookmark: _GoBack]2. Перчатки рабочие – 50 пар
Назначение: Защита рук при выполнении строительных, монтажных и ремонтных работ.
Материал: Полиэстер, нейлон, акрил с полимерным (латексным, полиуретановым, нитриловым) покрытием.
Покрытие: Обеспечивает защиту от порезов, проколов, улучшает сцепление с деталями.
Размер: Универсальный (M, L, XL).
Количество: 20 пар.
3. Припой ПОС 61 (в бухте ≥ 100 гр.) – 8 шт.
Назначение: Лужение и пайка электро- и радиоаппаратуры, печатных схем.
Состав: Sn60Pb40 (олово 59-61 %, свинец — остальное).
Диаметр: от 1,0 мм до 3,0 мм.
Рабочая температура: 160 -200 °C.
Содержание флюса: 2,5 % (для трубчатого припоя с канифолью).
Применение: Для пайки электро- и радиоаппаратуры, где недопустим перегрев.
4. Спирт изопропиловый (для очистки печатных плат) – 5 бут.
Назначение: Очистка печатных плат, удаление остатков флюса, обезжиривание поверхностей, протирка деталей перед пайкой.
Внешний вид: Прозрачная, бесцветная жидкость.
Запах: Спиртовой.
Плотность при 25 °C: 0,785 г/см³.
Температура воспламенения: 12 °C.
Объем: 1 л. В бутылке.
Применение: Превосходное средство для мягкой, но эффективной очистки печатных плат, контактов реле, компонентов и оборудования.
5. Суперклей-гель – 30 шт.
Назначение: Быстрое склеивание различных материалов.
Тип: Суперклей-гель.
Цвет: Прозрачный.
Время схватывания: 5–15 секунд.
Время отвердевания: 1 минута.
Термоустойчивость: от -30 до +90 °C.
Прочность соединения: ≥ 204 кг/см².
Количество: 20 туб/флаконов ≥ 3 гр.
6. Цапонлак бесцветный – 2 шт.
Назначение: Защита печатных плат и мест пайки от влаги, коррозии, пыли, окисления, искрения, короткого замыкания и пробоя.
Состав: Раствор целлюлозы (нитроцеллюлозы или акрилового сополимера) в летучих органических растворителях с добавлением пластификаторов и органических красителей.
Время высыхания: Не более 20 минут при температуре 20±2 °C.
Особенности: Водостойкий, крышка с кисточкой.
Объем: 20–30 мл.
7. Смазка ЦИАТИМ-201 (1 банка) (аналог запрошенной смазки «Циатим 1») – 4 шт.
Назначение: Смазывание малонагруженных узлов трения качения и скольжения, защита от износа и коррозии.
Тип: Пластичная, антифрикционная, морозостойкая литиевая смазка.
Внешний вид: Однородная мазь от светло-желтого до светло-коричневого цвета.
Рабочий диапазон температур: От −60 °C до +90 °C (кратковременно до +140 °C).
Температура каплепадения: Не ниже 170–175 °C.
Вязкость при −50 °C: Не более 1100 Па·с.
Упаковка: Металлическая или пластиковая банка.
Вес:≥ 0,8 кг (≥800 г).

