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Выполнение работ по текущему ремонту потолков в помещениях пищеблока МБОУ СОШ № 42 города Кирова

	(наименование стройки)

	Выполнение работ по текущему ремонту потолков в помещениях пищеблока МБОУ СОШ № 42 города Кирова

	(наименование объекта)

	Ведомость объемов работ №3

	 Выполнение работ по текущему ремонту потолков в помещениях пищеблока МБОУ СОШ № 42 города Кирова

	Основание:
	ведомость объемов

	

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Пищеблок (мясо - рыбный цех)

	1
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,03

	2
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,166

	3
	Комплект из стального оцинкованного профиля для монтажа подвесных потолочных систем (кассета алюминиевая Албес AP600 Line/T-24, белая матовая)
	м2
	17,098

	4
	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (Светильник светодиодный ДВО-36w 595х595х31 4000К 4000Лм опал равномерная засветка IP54)
	100 шт
	0,03

	5
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм)
	100 м
	0,3

	6
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5ок)
	100 м
	0,3

	Пищеблок (раздевалка для сотрудников)

	7
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,02

	8
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,136

	9
	Комплект из стального оцинкованного профиля для монтажа подвесных потолочных систем (Кассета алюминиевая Албес AP600 Line/T-24, белая матовая)
	м2
	14,008

	10
	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (Светильник светодиодный ДВО-36w 595х595х31 4000К 4000Лм опал равномерная засветка IP54)
	100 шт
	0,02

	11
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм)
	100 м
	0,3

	12
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5ок)
	100 м
	0,3

	Пищеблок (помещение для хранения уборочного инвентаря)

	13
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,01

	14
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,034

	15
	Комплект из стального оцинкованного профиля для монтажа подвесных потолочных систем (Кассета алюминиевая Албес AP600 Line/T-24, белая матовая)
	м2
	3,502

	16
	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (Светильник светодиодный ДВО-36w 595х595х31 4000К 4000Лм опал равномерная засветка IP54)
	100 шт
	0,01

	17
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм)
	100 м
	0,15

	18
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5ок)
	100 м
	0,15
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