ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 гг. индивидуального теплового пункта

[bookmark: _Hlk168389892]1.      Наименование выполняемых работ: выполнение работ по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 гг. индивидуального теплового пункта (далее – работы). 
2. Место выполнения работ: 101000 г. Москва ул. Жуковского, д.16.
3. Сроки выполнения работ: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.
4.  Виды выполняемых работ: 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.

	Кол-во

	1
	Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения: до 100 мм
	Метр
	21

	2
	Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения: до 50 мм
	Метр
	54

	3
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	Шт
	8

	4
	Притирка кранов пробочных диаметром: до 20 мм (ревизия запорной арматуры и соединений)
	Шт.
	10

	5
	Демонтаж грязевиков
	Шт. 
	1

	6
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм
	Шт. 
	1

	7
	Установка фильтров диаметром: 32 мм
	Шт. 
	2

	8
	Установка фильтров диаметром: 100 мм
	Шт. 
	1

	9
	Прочистка и промывка конденсационных горшков (грязевик)
	Шт. 
	2

	10
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками
	Метр
	5

	11
	Демонтаж манометров
	Шт.
	43

	12
	Установка манометров: с трехходовым краном (поверка манометров)
	Шт.
	43

	13
	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм
	Шт. 
	1

	14
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	Шт. 
	1

	15
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм (2 окраски)
	Метр квадратный
	5

	16
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5
	Шт.
	2

	17
	Чистка манометров
	Шт.
	43





5.  Материалы:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.

	Кол-во

	1
	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 160 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1.5
	Шт.
	10

	2
	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МП, номинальный диаметр 15мм
	Шт.
	8

	3
	Грязевик из стальных электросварных и водогазопроводных труб, наружный диаметр входного патрубка 89 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм
	Шт. 
	1

	4
	Трубки теплоизоляционные  из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от – 200 до + 110 С, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм
	Метр
	5,5

	5
	Регулятор давления прямого действия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	Шт. 
	1

	6
	Краска масляная МА-15, цветная
	Литр
	1,5




6. Условия выполнения работ:
Работы ведутся только в рабочие дни, с целью быстрого их завершения при необходимости проводить в две смены с соблюдением технологических норм и требований. Мусор от ведения работ  вывезти, путем заказа контейнера. До начала работ завезти на объект все необходимые материалы и изделия. Подрядчик (исполнитель работ)  до  начала проведения работ  представляет список работников, задействованных при производстве работ, с указанием их паспортных данных. Также предоставляет копию приказа по предприятию о назначении ответственного лица за выполнение работ и номера телефонов для оперативной связи.  
7.Требования к применяемым материалам:
7.1. При производстве ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства, позволяющие повысить эксплуатационные свойства объекта в целом. 
7.2. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать проектным требованиям, ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Допускается предоставление эквивалента равноценного или превосходящего по качеству. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае, если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.
7.3. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении Контракта.   
8.Общие требования к выполнению работ: 
8.1. О пожарной безопасности при проведении работ.
Для обеспечения пожарной безопасности все производственные процессы при ремонтно-строительных работах должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями действующего Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Постановление Правительства РФ от 16.09.2020  № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
8.2. Об охране труда при ведении работ.
Для обеспечения требований по охране труда все производственные процессы при ремонтно-строительных работах должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»; 
 -Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»;
 - Приказ Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр «Об утверждении СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства»; 
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
8.3. При проведении работ:
- ГОСТ 34059-2017 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования;
- СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 921/пр; 
 - СП 73.13330 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий», утвержденный, приказом Минстроя России от 30.09.2016 №689/пр;
 - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок №115 (утверждено Приказом Минэнерго России от 24.03.2003).

9.  Требования по объему гарантий качества работ:
Гарантийный срок на выполненные работы и материалы должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
10.   Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 
В течение гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2-х дней устранять дефекты после информации, полученной от Заказчика, о выявленных им в процессе эксплуатации дефектах.

11. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению оказания услуг:
11.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие оригиналы документов:
- акта приемки в эксплуатацию системы отопления индивидуального теплового пункта подписанный ОАО «МОЭК»;
- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экз.;
- счет на оплату выполненных работ.
