Техническое задание
на оказание услуг по разработке сметных расчётов, ведомостей объемов работ (ресурсных ведомостей) на: капитальный ремонт центрального крыльца административного здания ФИЦ ИУ РАН расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 42 и ремонт цоколя и приямков административного здания ФИЦ ИУ РАН расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2

	№ п/п
	Основные требования
	Содержание основных требований

	1.
	Цель оказания услуги
	Разработка сметных расчётов, ведомостей объемов работ (ресурсных ведомостей) на: 
- капитальный ремонт центрального крыльца административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 42; 
- ремонт цоколя и приямков административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2

	2.
	Заказчик
	Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук» (ФИЦ ИУ РАН)

	3.
	Предмет Контракта
	Оказание услуг по разработке сметных расчётов, ведомостей объемов работ (ресурсных ведомостей) на капитальный ремонт центрального крыльца административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 42 и ремонт цоколя и приямков административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2

	4.
	Характеристики, виды и объем работ
	Сметные расчёты составляются Исполнителем на основании выезда к Заказчику, непосредственного обследования перед началом оказания услуг и согласования с Заказчиком объемов и видов работ, описанных в сметных расчётах. Исполнитель составляет два отдельных сметных расчета. Сметные расчеты составляются Исполнителем в соответствии с действующим законодательством на дату заключения Контракта. 
Сметный расчет № 1 (капитальный ремонт центрального крыльца здания по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 42):
В рамки сметного расчета входят следующие виды работ:
- разборка покрытия из керамогранитных плит - 13 кв. м.;
- демонтаж бетонного фундамента крыльца - 2 куб. м;
- расчистка площадки под опалубку- 13 кв. м.;
- устройство опалубки для заливки фундамента крыльца;
- устройство стержневого (стальная арматура) армирования;
- заливка бетонной смеси – 2 куб. м;
- покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения 2 слоя (площадь 13 кв. м.);
- устройство покрытия из керамогранитных плит (для улиц) – 13 кв. м.;
- вывоз мусора.
Сметный расчет № 2 (ремонт цоколя и приямков здания по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2):
В рамки сметного расчета входят следующие виды работ:
1. ремонт цоколя
- разборка покрытия из керамогранитных плит (площадь 20 кв. м.);
- очистка поверхности стен (площадь 95 кв. м);
- расшивка трещин (площадь 30 м.);
- обеспыливание поверхности стен (площадь 95 кв. м.);
- покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения 2 слоя (площадь 95 кв. м.);
- покрытие поверхности стен гидроизоляционным составом (площадь 95 кв. м.);
- установка армирующей сетки (щелочестойкая фасадная стеклосетка) (площадь 100 кв. м.);
- установка угла перфорированного под штукатурку – 70 м.;
- этапное (обрызг, грунт, накрывка) нанесение штукатурки (площадь 95 кв. м.);
-устройство стяжки высотой до 30 мм – 5 кв.м;
- шлифовка поверхности после штукатурки (площадь 95 кв. м.);
- окрашивание оштукатуренной поверхности фасадной краской на два раза (площадь 95 кв. м.);

2. ремонт приямков
- демонтаж кирпичной кладки – 3 куб. м.;
- устройство кирпичной кладки – 4 куб. м.;
- покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения 2 слоя (площадь 52 кв. м.)
- покрытие поверхности гидроизоляционным составом (площадь 52 кв. м.);
- установка армирующей сетки (щелочестойкая фасадная стеклосетка) (площадь 52 кв. м.);
- этапное (обрызг, грунт, накрывка) нанесение штукатурки (площадь 52 кв. м.);
- шлифовка поверхности после штукатурки (площадь 52 кв. м.);
- окрашивание оштукатуренной поверхности фасадной краской на два раза (площадь 52 кв. м.);

3. ремонт отмостки
- демонтаж бетонной отмостки – 1 куб. м.;
- подсыпка песка – 0,5 куб. м.;
- устройство бетонного отмостка – 1 куб. м;
- вывоз мусора

	5.
	Требования к оформлению и составлению сметной документации

	Сметные расчёты должны быть составлены на основании технического задания и непосредственного осмотра, обмера объектов. Исполнитель составляет два отдельных сметных расчета на виды и объемы работ по двум объектам.
Сметные расчёты должны быть выполнены с использованием сметных нормативов ГЭСН с учетом индекса Минстроя (приказ от 26.03.2026 № 181), перерасчетом в текущий уровень цен и иных актуальных нормативных документов.
В сметных расчётах должен быть учтен НДС- 22%.
Сметная документация, должна отвечать требованиям нормативных актов РФ, норм и правил, санитарных правил и норм, технических регламентов и иных отраслевых документов, действующих на территории РФ.
Сметные расчёты передаются Исполнителем Заказчику на бумажных носителях в двух экземплярах каждый, в электронном виде Сметная документация предоставляется в печатном формате, в формате Microsoft Excel, pdf. SOB, Sobx, sacx, slsx - файлы Smeta.ru или XML (ХМЛ) Гранд Сметы. (с возможностью внесения изменений программным путем, обновления коэффициентов).

	6.
	Сроки оказания услуг
	[bookmark: _Hlk133913044]Услуги оказываются Исполнителем в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта с возможностью досрочного оказания услуг.

	7.
	Гарантийные обязательства

	Гарантийный срок на оказываемые услуги составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки оказанных услуг.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.



