Описание объекта закупки

	Наименование товара, работы, услуги
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество (объем работы, услуги)
	Единица измерения

	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	

	Монитор, подключаемый к компьютеру
(код позиции КТРУ 26.20.17.110-00000009)

	Блок питания
	Внешний
	
	1
	Шт.

	
	Время отклика
	< 2
	мс
	
	

	
	Глубина цвета
	10
	Бит
	
	

	
	Изогнутый экран
	Нет
	
	
	

	
	Интерфейс подключения
	HDMI
	
	
	

	
	
	Display Port
	
	
	

	
	Кабель для подключения к источнику изображения в комплекте
	Да
	

	
	

	
	Класс энергетической эффективности
	Не ниже F
	
	
	

	
	Количество встроенных в корпус портов HDMI
	≥ 2
	Штука
	
	

	
	Контрастность
	≥3000:1
	
	
	

	
	Наличие функции регулировки по высоте
	Да
	
	
	

	
	Потребляемая мощность
	< 30
	Ватт
	
	

	
	Размер диагонали
	≥ 25
	Дюйм (25,4 мм)
	
	

	
	Разрешение экрана
	2560 x 1440
	
	
	

	
	Стандарт крепления
	VESA 100 x 100
	
	
	

	
	Технология изготовления матрицы дисплея
	OLED (AMOLED, POLED, LTPO)
	
	
	

	
	Тип кабеля для подключения к источнику изображения в комплекте
	DisplayPort – DisplayPort
	
	
	

	
	
	HDMI - HDMI
	
	
	

	
	Угол обзора по вертикали, градус
	≥ 178
	градус
	
	

	
	Угол обзора по горизонтали, градус
	≥ 178
	градус
	
	

	
	Формат изображения
	16:9
	
	
	

	
	Частота обновления экрана
	≥ 280
	Герц
	
	

	
	Яркость, кд/м2
	≥ 300 и < 350
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Монитор, подключаемый к компьютеру
(код позиции КТРУ 26.20.17.110-00000026)

	Блок питания
	Внешний
	
	3
	Шт.

	
	Время отклика
	< 2
	мс
	
	

	
	Глубина цвета
	8
	Бит
	
	

	
	Изогнутый экран
	Нет
	
	
	

	
	Интерфейс подключения
	HDMI
	
	
	

	
	
	Display Port
	
	
	

	
	Кабель для подключения к источнику изображения в комплекте
	Да
	

	
	

	
	Количество встроенных в корпус портов HDMI
	≥ 2
	Штука
	
	

	
	Контрастность
	≥3000:1
	
	
	

	
	Наличие функции регулировки по высоте
	Нет
	
	
	

	
	Потребляемая мощность
	≥ 60
	Ватт
	
	

	
	Размер диагонали
	≥ 31.5
	Дюйм (25,4 мм)
	
	

	
	Разрешение экрана
	3840 x 2160
	
	
	

	
	Стандарт крепления
	VESA 100 x 100
	
	
	

	
	Технология изготовления матрицы дисплея
	VA (AHVA, MVA, PVA)
	
	
	

	
	Тип кабеля для подключения к источнику изображения в комплекте
	DisplayPort – DisplayPort
	
	
	

	
	
	HDMI - HDMI
	
	
	

	
	Угол обзора по вертикали, градус
	≥ 178
	градус
	
	

	
	Угол обзора по горизонтали, градус
	≥ 178
	градус
	
	

	
	Формат изображения
	16:9
	
	
	

	
	Частота обновления экрана
	≥ 60
	Герц
	
	

	
	Яркость, кд/м2
	≥ 300 и < 350
	
	
	




