Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.		
СОГЛАСОВАНО:		УТВЕРЖДАЮ:		

				
"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
Ведомость объемов работ №27	
Ремонт пола в актовом зале в МБОУ СШ №52 г.Кирова	
№
п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,59	
2	Строительный мусор	т	0,0649	
3	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	2,1225	
4	Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2	кг	57,3075	
5	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2	м2	216,495	
6	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,59	
7	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	59,59	
8	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,038	
9	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м	шт	5	
10	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	1,234	
11	Порог угол 40х20 1,8м алюминий с резиновой вставкой 	ШТ	69	
12	Установка уголков на клее (под ступени)	100 м	1,234	
13	Профиль алюминиевый перфорированный для защиты углов, толщина 0,4 мм, размеры 25х25 мм	м	123,4	
14	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	0,0649	
15	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км	1т груза	0,0649	
	
Составил: