Техническое задание на

техническое обслуживание и  ремонт кондиционеров
1.1. Производство работ (услуг) по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха помещений производится по адресу: г.Казань. ул. Г. Камала д.24А.

1.2. Техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования воздуха (в дальнейшем – кондиционеров) представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию наружных и внутренних блоков кондиционеров в работоспособном состоянии. 

1.3. Работы (услуги) должны быть оказаны в полном объеме в соответствии с действующими нормативно-техническими и правовыми документами, принятыми на территории РФ, инструкциями заводов-изготовителей оборудования.
1.4.  Работы  (услуги) должны отвечать требованиям качества, указанным в настоящем техническом задании и нормативно-технической документации на климатическое оборудование:

- уровень шума при работе кондиционера не должен превышать данных завода-изготовителя и соответствовать ГОСТ 12.1.003-2014 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

- уровень вибрации при работе кондиционера не должен превышать данных завода- изготовителя и соответствовать ГОСТ 12.1.012-2004 и СН 2.2.4/2.1.8.566-96.

- содержание паров фреона (хладона) не должно превышать значений, определенных действующими стандартами и гигиеническими нормами ГОСТ  12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18.

1.5. Техническое обслуживание кондиционеров должно проводиться персоналом, прошедшим обучение или инструктажи по охране труда, правилам техники безопасности, в т.ч. при работе на высоте.

В соответствии с приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и Приложением № 1 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н к проведению электротехнических работ (до 1000 В) должен допускаться специально обученный персонал с группой допуска не ниже III, имеющий соответствующие удостоверения с актуальной (ежегодной) датой проверки знаний (или датой выдачи удостоверения) на момент начала производства работ. 

Надлежащим образом заверенные копии указанных удостоверений, свидетельств аттестации по электробезопасности, разрешений на проведение работ на высоте, удостоверений по пожарно-техническому минимуму и т.п. документы Исполнитель передает Заказчику при начале производства работ.

При выполнении работ (услуг) необходимо соблюдать нормы охраны труда и охраны окружающей среды, требования пожарной безопасности и требования перечисленных ниже  нормативных документов:

- Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Правил устройства электроустановок (ПУЭ, 7 изд. 2003 г.);

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

1.6. Работы (услуги) выполняются Исполнителем самостоятельно, субподряд не допускается (за исключением привлечения к работе субподрядных организаций с подъемными механизмами или промышленных альпинистов).

1.7. В процессе выполнения работ (услуг) Исполнитель обязан: 

- применять высококачественные, новые, не бывшие в употреблении, не восстановленные расходные материалы, запасные части  и компоненты, со сроком истечения годности не менее, чем 6 мес. до даты начала производства работ. При этом указанные материалы должны отвечать установленным нормам пожарной и электробезопасности, быть рекомендованными к применению производителями для конкретных марок и моделей кондиционеров;
- обеспечить наличие внутренней системы контроля качества работ (услуг);

- обеспечить ежедневное присутствие ответственных лица Исполнителя за производство работ на объекта Заказчика;

- персонал Исполнителя, проводящий работы, должен иметь чистую и опрятную специальную одежду, работу внутри помещений производить в сменной обуви; 

- обеспечить в период проведения работ (оказания услуг) выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по электробезопасности и технике безопасности, в.т. при работе на выстоте, охраны труда и охраны окружающей среды; обеспечить сохранность своих товарно-материальных ценностей;

- осуществлять в процессе производства работ (услуг) систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку помещений, чтобы к моменту осуществления сдачи-приемки работ (услуг) полностью привести место производства работ в надлежащий вид;
- в случае причинения ущерба, утраты, порчи имущества Заказчика  или любой его части в здании или на территории учреждения, а также повреждения целостности асфальтового покрытия, малых архитектурных форм, насаждений, фасадов зданий и внутренних интерьеров Заказчика за свой счет, своими силами и средствами возместить Заказчику убытки и устранить недостатки с тем, чтобы работы по их завершению отвечали требованиям Контракта. 


1.8. При необходимости кондиционеры дозаправляются хладагентом. 
             1.9. При выполнении технического обслуживания и ремонта  кондиционеров обязательное использование специализированных химических чистящих средств, предназначенных для климатического оборудования.
1.10. Для выполнения работ по техническому обслуживанию внешних блоков кондиционеров Исполнитель должен дополнительно предусмотреть расходы на услуги по привлечению  подъемных механизмов (автовышки и т.п.) или промышленных альпинистов  для выполнения высотных работ. Работы проводятся – максимально на высоте 3 этажа (на высоте примерно 12 м.)

1.11. Работы должны проводиться в соответствии с внутренним распорядком Заказчика (в рабочие дни - с понедельника по четверг с 800до  1700; в  пятницу с 800 до 1545).
1.12. Сроки выполнения работ (оказания услуг) – после заключения контракта, в течение  5-ти (пяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем заявки от Заказчика по электронным средствам связи, но не позднее 30.10.2026 г.

1.13. Работы проводятся в присутствии представителей Заказчика.

1.14. Доступ на территорию Заказчика работников и транспорта Исполнителя осуществляется по заранее оформленным спискам и пропускам в соответствии с правилами внутри объектового и пропускного режимов, действующих на территории Заказчика.
1.15. Работы по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров производится согласно следующему перечню работ:

	№ п/п
	Перечень

	1
	Демонтаж воздушных фильтров внутренних блоков, чистка фильтров, оребрения испарителей

	2
	Очистка воздухозаборной решетки и оребрения с использованием мойки высокого давления (обязательно)

	3
	Восстановление целостности оребрения теплообменников кондиционеров

	4
	Чистка теплообменников внутренних блоков специализированным чистящим средством, предназначенным для климатического оборудования для удаления грибков и плесени

	5
	Чистка теплообменника наружных блоков с использованием мойки высокого давления

	6
	Проверка соответствия норме давления хладагента

	7
	Дозаправка фреоном (при необходимости)

	8
	Проверка изоляционных материалов трубопроводов с частичной заменой поврежденной изоляции (при необходимости)

	9
	Проверка работы системы в разных режимах

	10
	Проверка и очистка (при необходимости) дренажной системы

	11
	Проверка и смазка подшипников электродвигателей и лопастей 
вентиляторов 

	12
	Замер температурных характеристик

	13
	Проверка работоспособности и настройка пультов управления 

	14
	Уборка места проведения работ по их окончанию


1.16. Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять не менее 12 двенадцати месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Заказчик вправе вызвать Исполнителя во всех случаях неисправности обслуживаемых кондиционеров в течение указанного периода. Срок прибытия представителя Исполнителя для устранения неисправности должен составлять не более 24 часов.

1.17. Перечень оборудования: 
	№
	Тип оборудования, примечания
	Марка/модель
	Этаж, примечания
	Количество

	1
	Сплит-система 
	General Climate GS-S12HRI
	2 (218 каб)
	1

	2
	Сплит-система
	General Climate S12HRI
	1 (114 каб)
	1

	3
	Сплит-система
	Denko DT-12
	3 (310 каб)
	1

	4
	Сплит-система
	Denko DT-9
	2 (220,222 каб)
	2

	5
	Сплит-система
	General Climate GS-S12HRI
	3 (312.311 каб)
	2

	6
	Сплит-система
	Midea MSE-12HR (22 х/а)
	2 (214 каб)
	1

	7
	Сплит-система
	Denko DT-12
	3 (313 каб)
	1


	8
	Сплит-система
	Midea MSE-12HR (22 х/а)
	2 (214 каб)
	1

	9
	Сплит-система
	Kraft KF-CSN35GW/B
	1 (117 каб)
	1
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