ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п./п.
	Наименование товара
	Нормативный документ
( ГОСТ, Технические условия, др.)

	
	


Саморез
по дереву
	Саморезы по дереву используется для соединения деревянных элементов между собой;
Диаметр: не менее 4 мм;
Длина: не менее 16 мм;
Вид резьбы: редкая;
Тип головки: потайная;
Конец самореза: острый;
Материал: углеродистая сталь;
Покрытие: фосфатированое.

	
	


Саморез
по дереву
	Саморезы по дереву используется для соединения деревянных элементов между собой;
Диаметр: не менее 4 мм;
Длина: не менее 20 мм;
Вид резьбы: редкая;
Тип головки: потайная;
Конец самореза: острый;
Материал: углеродистая сталь;
Покрытие: фосфатированое.

	
	


Саморез
по дереву
	Саморезы по дереву используется для соединения деревянных элементов между собой;
Диаметр: не менее 6 мм;
Длина: не менее 30 мм;
Вид резьбы: редкая;
Тип головки: потайная;
Конец самореза: острый;
Материал: углеродистая сталь;
Покрытие: фосфатированое.

	
	


Саморез
по дереву
	Саморезы по дереву используется для соединения деревянных элементов между собой;
Диаметр: не менее 4 мм;
Длина: не менее 25 мм;
Вид резьбы: редкая;
Тип головки: потайная;
Конец самореза: острый;
Материал: углеродистая сталь;
Покрытие: фосфатированое.

	
	Шуруп 
желтопасси
рованный

	Покрытие: слой  жёлтого цинка,  дополнительно обработан  хромовой кислотой. Диаметр: не менее 4,0 мм. Длина:  не менее 20 мм. Цвет: желтый. Вид резьбы: редкая Тип головки: потайная. Конец шурупа: острый. Материал: высокоуглеродистая сталь.



