Приложение к электронной версии контракта
Техническое задание:
	№
	Наименование
	Характеристики
	Единица измерения
	Количество



	1
	Врезной замок
	Тип замка: врезной

Назначение: для деревянных/металлических дверей

Класс секретности: средний

Класс безопасности: 2

Направление открывания двери: левое/правое

Комплектация: корпус, механизм, ручки, ключи, ответная планка, крепеж

Тип механизма секретности: цилиндровый

Тип запирания: не автоматическое

Тип ключа: английский

Количество ключей: 5 шт

Межосевое расстояние: 70 мм

Форма ригеля: цилиндр

Количество ригелей: 3 шт

Цвет лицевой планки: золото

С защелкой: да

Кодовый: нет

Ручки в комплекте: да

Отверстие под ручку: да

Ответная планка: да

Уличный: нет

Антивандальный: нет

Сейфовый: нет

Двухсистемный: нет

Влагозащищенный: нет

Морозоустойчивость: нет

Противопожарный: нет

Длина: 67 мм

Ширина: 20 мм

Высота: 210 мм

Удаление ключевого отверстия (Backset): 45 мм

С магнитной защелкой: нет

С вертушкой: нет

Толщина лицевой планки: 2.5 мм

Вылет ригеля: 20 мм

Min толщина дверного полотна: 35 мм
	шт
	1

	2
	Врезной замок
	Тип замка: врезной

Назначение: для деревянных дверей

Комплектация: корпус, механизм, ручки, ключи, крепеж

Тип механизма секретности: цилиндровый

Тип ключа: английский

Количество ключей: 4 шт

Межосевое расстояние: 55 мм

Форма ригеля: прямоугольник

Количество ригелей: 1 шт

Цвет лицевой планки: бронза

С защелкой: да

Кодовый: нет

Ручки в комплекте: да

Отверстие под ручку: да

Ответная планка: да

Противопожарный: нет

Длина: 85 мм

Ширина: 22 мм

Высота: 200 мм

Удаление ключевого отверстия (Backset): 55 мм

С магнитной защелкой: нет

С вертушкой: нет

Вылет ригеля: 22 мм

Коллекция: нет
	шт
	1

	3
	Арматура для бачка
	Тип: смывной/наполнительный механизм

Установочный размер: 1/2 дюйма

Материал: пластик

Тип слива: кнопка

Нижняя подводка: да

Боковая подводка: нет

Количество кнопок: 1

Мах высота бачка: 410 мм

Габариты без упаковки: 330х105х100 мм
	шт
	7

	4
	Гибкая подводка
	Тип

гибкая

Способ подсоединения: гайка-штуцер

Длина: 1 м

Резьба штуцера: М10

Резьба гайки: 1/2 дюйма

Толщина: 2 мм

Материал внутреннего шланга: EPDM

Материал оплетки: нержавеющая сталь

Материал: латунь, нержавеющая сталь, EPDM

Класс товара: Бытовой

Max давление: 20 бар

Мах температура: 100 °С
	шт
	5

	5
	Врезной замок
	Тип замка: врезной

Назначение: для деревянных/металлических дверей

Класс секретности: высокий

Класс безопасности: 3

Направление открывания двери: левое/правое

Комплектация: корпус, ручки, крепеж

Тип механизма секретности: цилиндровый

Тип запирания: не автоматическое

Межосевое расстояние: 55 мм

Форма ригеля: прямоугольник

Количество ригелей: 1 шт

Цвет лицевой планки: бронза

С защелкой: да

Кодовый: нет

Ручки в комплекте: да

Отверстие под ручку: да

Ответная планка: да

Уличный: нет

Антивандальный: нет

Сейфовый: нет

Двухсистемный: нет

Влагозащищенный:нет

Морозоустойчивость: нет

Противопожарный: нет

Длина: 83 мм

Ширина: 22 мм

Высота: 200 мм

Удаление ключевого отверстия (Backset): 55 мм

С магнитной защелкой: нет

С вертушкой: нет

Толщина лицевой планки: 2.5 мм

Вылет ригеля: 20 мм

Min толщина дверного полотна: 35 мм
	шт
	1


- государственный заказчик: ФКУ БМТиВС УФСИН России по Рязанской области 390026, Рязанская область, город Рязань, ул. Островского, д.124;
- сроки и порядок поставки товара: в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента подписания Контракта.
- место поставки: отгрузка товара производится с 9-00 до 16-00 кроме выходных и праздничных дней на склад: ФКУ БМТиВС УФСИН России
по Рязанской области 390026, Рязанская область, город Рязань, ул. Островского, д.124;
- оплата  по  Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации                  в безналичном порядке, путем перечисления Государственным Заказчиком выделенных из Федерального бюджета денежных средств, КБК320 0305 4240690049 243  на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Государственным Заказчиком документа о приемке и получения следующих документов:

-   счет;

- счет-фактура с товарной накладной, либо универсальный передаточный документ, с подписями и печатью Поставщика.

- приемка поставленных товаров осуществляется путем составления акта приемки товаров и подписания его обеими сторонами, в течение 5 (пяти) рабочих дней после поставки товара

- срок проведения экспертизы составляет 5 (пять) рабочих дней после поставки товара.

Заказчиком установлены единые требования к участникам закупки, предусмотренные ч.1 ст.31  Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":
