Техническое задание

	№
п/п
	Наименование товара 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Полнорационный комбикорм ПК 5 – технологический комбикорм, предназначенный для кормления цыплят-бройлеров в стартовый период; Гранулы («крупка») около 2 мм; включает зерновые, источники белка, аминокислоты (лизин, метионин, треонин) в защищённой форме; минеральные вещества: монокальцийфосфат, известняковая мука, поваренная соль, сульфат натрия; функциональные добавки: премикс (комплекс витаминов: А, D, E, группы B и др.), ферментные препараты (для улучшения перевариваемости корма). Срок хранения не менее 3 месяцев.
	кг/мешкотара
	120/3

	2
	Полнорационный комбикорм ПК 5-2 – технологический комбикорм для кормления цыплят‑бройлеров в первую ростовую фазу.
Назначение: обеспечение полноценного питания и достижение целевых показателей прироста живой массы в ростовой фазе выращивания.
Форма: гранулы, диаметр гранул: 2,0–2,5 мм, цвет и запах характерный для кормовой смеси, без посторонних запахов (плесени, горечи, прогорклого жира); однородность: отсутствие расслоения, крупных комков и посторонних включений; влажность не более 14 %. Срок годности: не менее 3 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения.
	кг/мешкотара
	440/11

	3
	Полнорационный комбикорм ПК 6-1 – технологический комбикорм для кормления цыплят бройлеров в вторую ростовую фазу для обеспечения интенсивного набора мышечной массы, оптимизации конверсии корма и формирования качественных показателей мяса.
Форма выпуска: гранулы. Диаметр гранул: 3,0–3,5 мм.
Крошимость: не более 8 %. Влажность: не более 13 %.
Отсутствие крупных включений (камни, металл) - контроль металлодетектором на производстве. Срок годности: не менее 3 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения.
	кг/мешкотара
	660/15

	4
	Полнорационный комбикорм ПК 6-2 – технологический комбикорм для кормления цыплят-бройлеров в финишной фазе выращивания для обеспечения интенсивного набора мышечной массы, оптимизации конверсии корма и достижения целевых весовых показателей к моменту убоя.
Форма выпуска: гранулы. Диаметр гранул: 3,0-3,5 мм. Крошимость: не более 8 %.  Влажность: не более 14 %.  Наличие пылевидной фракции: не более 5 %. Срок годности: не менее 3 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения.
	кг/мешкотара
	520/13
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