Описание объекта закупки (техническое задание) на поставку жесткого диска и источника бесперебойного питания
1. [bookmark: _GoBack]Наименование объекта закупки: поставка жесткого диска и источника бесперебойного питания

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код ОКПД 2 (КТРУ)
	Наименование характеристики
(Значение характеристики)
	Количество (объем работы, услуги)
	Единица
 измерения

	1.
	Жесткий диск Seagate SkyHawk 
(Объем HDD -  6 ТБ)
	26.20.21.110
(26.20.21.110-00000003)
	· Тип - жесткий диск
· Модель - Seagate SkyHawk
· Назначение - видеосистемы
· Объем HDD -  6 ТБ
· Объем кэш-памяти -  256 МБ
· Скорость вращения шпинделя -  5900 об/мин
· Максимальная скорость передачи данных – 180 Мбайт/сек
· Интерфейс - SATA III
· Пропускная способность интерфейса - 6 Гбит/с
· Технология записи - CMR
· Число циклов позиционирования-парковки -  300000
· Максимальное энергопотребление - 5 Вт
· Энергопотребление в режиме ожидания - 3.4 Вт
· Максимальная рабочая температура - 70 °C
· Ширина - 101.85 мм
· Длина - 147 мм
· Толщина -  26.1 мм
· Вес - 610 г
	1
	шт

	2.
	Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 800-AI-IN-1x9 ( в комплекте с аккумуляторной батареей)
	26.20.40.111 (26.20.40.110-00000001)
	· Выходная мощность, ВА / Вт	800 / 480
· Входное напряжение, частотой 50±1 Гц, В	170…270
· Выходное напряжение, В	220 ± 10 %
· Количество выходных разъемов питания, шт.	6
· Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды.
· Тип выходных разъёмов питания: CEE 7/4 (розетки с заземлением).
· Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В.
· Ёмкость АКБ, Ач	9
· Время зарядки АКБ до 90% от полной ёмкости, ч	6…8
· Время переключения на батарею, мс	2…6
· Количество АКБ, шт.	1
· Отображение информации	световая индикация
· Звуковая сигнализация	есть
· Холодный старт	есть
· Защита от перегрузки	есть
· Защита от высоковольтных импульсов	есть
· Фильтрация помех	есть
· Защита от короткого замыкания	есть
· Интерфейсы	USB
· Защита сетей стандарта 10 Base-T или факс-модемов	порт RJ-45
· Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более	без упаковки	200х290х93
· в упаковке	130х306х240
· Масса (с АКБ), не более, кг	без упаковки	5,3
· в упаковке	5,8
· Диапазон рабочих температур, °С	+5…+40
· Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	80
· Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	IP20
	1
	шт




2. Требования к товару:
            Поставляемый товар, должен быть новым, изготовленный не ранее IV квартала 2025 года, ранее не использованным, не восстановленным, сертифицированным, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика. Должен быть без повреждений и иных видимых дефектов, в рабочем состоянии и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность в качестве отдельного компонента, а также быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) и допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации. Поставляемые товары должны быть изготовлены в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
Требования к безопасности Товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду Товара.
Качество поставляемого Товара и упаковки должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ, принятым для данного вида Товара, а также качественным удостоверениям производителя, сертификатам соответствия, если Товар подлежит обязательной  сертификации  (обязательному  декларированию)  в  соответствии с законодательством Российской Федерации,  иным документам в соответствии с законодательством Российской Федерации  и подтверждаться соответствующими документами (документы, подтверждающие оригинальность и технические характеристики Товара, сертификаты и т.п.) на каждое наименование предлагаемого к поставке Товара. Вышеуказанные документы, подтверждающие соответствие Товара установленным требованиям, передаются Поставщиком Заказчику одновременно с передачей Товара.
Поставляемый Товар должен отвечать следующим требованиям:
-  должен быть качественным и полностью соответствовать требованиям Заказчика, установленным в Контракте;       
- должен соответствовать запрашиваемым техническим характеристикам;
- должен быть пригоден для его использования по назначению и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность;
- товар не должен иметь внешних и внутренних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования Товара по назначению.
Поставляемый Товар должен быть безопасен при его использовании по назначению.
3. Требования к упаковке:
Поставляемый товар должен иметь фирменную запечатанную фабричным способом упаковку с соответствующей маркировкой.
Каждая единица товара должна быть индивидуально упакована в оригинальную транспортировочную коробку, обеспечивающую полную сохранность и предохранять товар от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта и хранении.
4. Требования к гарантии качества:
Поставщик обязан устранять все недостатки (повреждения, дефекты), обнаруженные Заказчиком при приемке Товара и (или) в течение гарантийного срока. Претензии по количеству могут быть заявлены Заказчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара Заказчику, претензии по качеству – в течение всего гарантийного срока, установленного на Товар. Замена некачественного Товара осуществляется за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления требования Заказчиком. Некачественный Товар считается не поставленным.
 В случае невозможности устранения недостатков (повреждений, дефектов), в течение вышеназванного срока, Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, дефектов) и сроки их устранения Поставщиком. 
Срок гарантии качества на поставляемый Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев и наступает с момента подписания документа о приемке. 
Поставщик несет все расходы по замене или ремонту дефектного Товара, выявленного Заказчиком, в течение гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться по назначению из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения в письменном виде Заказчиком Поставщика о недостатках Товара.  Гарантия качества распространяется на весь перечень Товаров.
 Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемых Товаров. Объем гарантий качества составляет 100%.
5. Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика (ГОСТ, СанПин, ТУ, СНиП и иные документы):
ГОСТ 27830-88 Накопители на жестких несменных магнитных дисках с подвижными головками. Общие технические требования»;
Межгосударственный стандарт ГОСТ 34700-2020 "Источники бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2021 г. N 600-ст);
Межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 62040-1-2024 "Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS). Часть 1. Общие положения и требования безопасности к UPS" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2024 г. N 1568-ст);
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013 "Батареи свинцово-кислотные стационарные. Часть 21. Типы с регулирующим клапаном. Методы испытаний" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 2150-ст;
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012 "Батареи свинцово-кислотные общего назначения (типы с регулирующим клапаном). Часть 1. Общие требования, функциональные характеристики. Методы испытаний" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 сентября 2012 г. N 301-ст)
6. Отчетная документация. Требования к отчетной документации:
Поставка Товара должна сопровождаться документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная или универсальный передаточный документ (далее – УПД), счет, счет-фактура[footnoteRef:1] в 2-х экземплярах). Товар должен снабжаться заверенными сертификатами качества (предусмотренными законодательством РФ для данного вида продукции) и удовлетворять всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. [1:  При необходимости] 

7. Место поставки товара: Российская Федерация, Московская область, г.о.Серпухов, г. Пущино, Проспект Науки, д. 3 (ПущГЕНИ – филиал РОСБИОТЕХ).
8. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется одной партией с момента подписания Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Поставка Товара осуществляется силами, средствами и транспортом Поставщика к месту поставки Товара. Приемка Товара Заказчиком производится в рабочие дни с 9-00 час. до 16-00 час. (время местное).  Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня. Поставка Товара осуществляется с выполнением погрузо-разгрузочных работ. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными силами и средствами или силами и средствами третьих лиц за счет Поставщика.


                 Ведущий специалист по безопасности
                 отдела цифровизации и комплексной безопасности
                 ПущГЕНИ - филиала РОСБИОТЕХ                                                                                                                                    А.С. Шумейко
                 22.07.2026
