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	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (12 потолочных, 1 над доской)
	100 шт
	0,13

	2
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,512

	3
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм
	м2
	52,736

	4
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	100 м
	0,45

	5
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2

	6
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	45

	7
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	100 м
	0,45

	8
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2

	9
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 ок(N.РЕ)-0.660 (ЦЕНА:92,26/1,22*1,02)
	М
	45

	10
	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	100 шт
	0,14

	11
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2

	12
	Светильник ДВО 36 Вт 4000К 3600 Лм 595х595х32 мм опал белый IP40 (Цена 2337,29/1,22*1,02)
	ШТ
	14

	13
	Клеммы соединительные самозажимные неразъемные для трех проводников, IP30, 24 А, диапазон сечений 0,5-2,5 мм2
	100 шт
	0,14

	14
	Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	100 шт
	0,01

	15
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2

	16
	Светильник светодиодный VARTON E420 для школьных досок 25 ВТ CRI90 4000 K IP40 1500х100х50 мм с опаловым рассеивателем V1-E0-00273-60OP0-4002540 Вартон
	ШТ
	2

	17
	Кронштейн 600мм для крепления светильника для школьных досок (с набором крепежей) (уп.2шт) VARTON V4-E0-00.0005.SC0-0001
	КОМПЛЕКТ
	2

	18
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Козп=0,3; Кэм=0,3; Кзтм=0,3; Кмат=0_Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки
	100 м
	0,06

	19
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2

	20
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (снятие доски школьной) Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций
	100 шт
	0,01

	21
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	100 м
	0,06

	22
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2

	23
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм
	100 м
	0,06

	24
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	100 м
	0,06

	25
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 ок(N.РЕ)-0.660 (ЦЕНА:92,26/1,22*1,02)
	М
	6

	26
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (доска школьная ранее демонтированная)
	100 шт
	0,01

	27
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2

	28
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (облицовка ламинатом на высоту 1,2 м)
	100 м2
	0,24588

	29
	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм
	м3
	0,007376

	30
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 32, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	м2
	24,932232

	31
	Раскладки из ПВХ, сечение 10х12 мм
	м
	31,622627

	32
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов
	100 м2
	0,575037

	33
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	0,575037

	34
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
	т
	0,488781

	35
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	11,50074

	36
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,575037

	37
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115
	кг
	0,017251

	38
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,011501

	39
	Смена: выключателей
	100 шт
	0,03

	40
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	3

	41
	Смена: розеток
	100 шт
	0,03

	42
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	1

	43
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	2

	44
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2
	0,0504

	45
	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н
	кг
	0,81144

	46
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2
	0,008

	47
	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н
	кг
	0,1288

	48
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,512

	49
	Строительный мусор
	т
	0,24064

	50
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,26

	51
	Строительный мусор
	т
	0,0286

	52
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (прим фанеры)
	100 м2
	0,512

	53
	Строительный мусор
	т
	0,64

	54
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2
	100 м2
	0,512

	55
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,512

	56
	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2
	м2
	52,224

	57
	Устройство плинтусов: деревянных с креплением к стенам шурупами
	100 м
	0,26

	58
	Плинтус для полов из древесины хвойных пород, окрашенный, сечение 17х44 мм
	м
	26,26

	59
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,0145

	60
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 1,8 м
	шт
	1

	61
	Снятие дверных полотен (2 полотна двери, 2 полотна шкафа встроенного)
	100 м2
	0,04

	62
	Строительный мусор
	т
	0,0472

	63
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,063

	64
	Строительный мусор
	т
	0,6615

	65
	Снятие наличников
	100 м
	0,1215

	66
	Строительный мусор
	т
	0,0486

	67
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
	100 м2
	0,0348

	68
	Блок дверной из массива сосны, двупольный,с лакокрасочным покрытием, с полным комплектом фурнитуры: наличник с 1 стороны, размер блока 1,45х2,4 м, с ручкой , замок ключ,ключ, петли врезные 6 шт, ригель
	ШТ
	1

	69
	Установка дверных блоков: шкафных (1.2*2,35)
	10 шт
	0,1

	70
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием
	м2
	2,82

	71
	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг
	компл
	1

	72
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов
	шт
	1

	73
	Установка и крепление наличников (для шкафного блока )
	100 м
	0,0611

	74
	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 70х12 мм
	м
	6,8432

	75
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную
	т груза
	1,61794

	76
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км
	1т груза
	1,61794

	

	Составил:
	
	                                       
	
	

	

	Проверил:
	
	
	
	


 PAGE 
3
1 Стр.

