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Приложение №1 

Описание объекта закупки на поставку электродвигателя в Главное управления МЧС России по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Максима Горького, 72.

	№
п/п
	Описание объекта закупки
(показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
(по каждой характеристике  товара)

	
	Наименование объекта закупки (товара)


	Количество,
единица измерения
	Товарный знак или эквивалент
	
ОКПД2/КТРУ

	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара). 
Обоснование включения дополнительной информации о товаре(в случае установления дополнительной информации о товаре при наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ)

	

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики (единица измерения характеристики)
	Значение характеристики
	

	1
	Электродвигатель
	1 шт.
	Алютех ARW-1000KIT или эквивалент

	27.11.10.110-00000001
	Вид тока
	Переменный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Для эксплуатации во взрывоопасных помещениях
	Нет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Мощность, кВт
	≥ 0.37  и  < 0.55

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Тип двигателя
	Асинхронный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Частота вращения, оборот в минуту
	≥ 1000  и  < 1500
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Тип ротора
	С короткозамкнутым ротором
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Защита от повышенной влажности и пыли
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество фаз
	Однофазный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики*

	
	
	
	
	
	Максимальный вес ворот, кг
	≥1000
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Материал внутренней шестерни
	сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Рабочая температура:
	≥ –30 °C и < +60 °C.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Скорость движения ворот, м/мин
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



* Обоснование включения дополнительных характеристик, не включенные в КТРУ: Поскольку показатели, требования и терминология, используемые в технических регламентах, КТРУ и в документах, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не в полной мере способны описать потребность Заказчика в функциональных, технических, качественных и иных характеристиках объекта закупки, техническое задание содержит иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию. Дополнительная информация, которая не предусмотрена в позициях КТРУ, включена Заказчиком в описание объекта закупки с целью максимально точного отражения функциональных характеристик товара. Данные характеристики определяют область применения товара, необходимого к поставке.
**В случае если описание объекта закупки содержит указание на товарный знак, в данном столбце указывается товарный знак с сопровождением словами «или эквивалент». В случае если в описании объекта закупки отсутствует указание на товарный знак, в данном столбце заказчик указывает «не устанавливается».
*** Конкретные показатели включаются в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в описании объекта закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки.
1.1. Требования к качеству поставляемого товара:
1. Товар соответствует предъявляемым требованиям.
2. Товар должен быть предоставлен со всеми сопутствующими документами (при наличии): декларация соответствия, сертификат соответствия или т.п.
1.2. Требование к безопасности поставляемого товара
Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.
1.3. Отгрузка товара:
· Доставка товара, погрузка, разгрузка должна производиться транспортом и средствами ПОСТАВЩИКА по следующему адресу:
-Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Максима Горького, 72.
· Срок поставки товара составляет 10 календарных дней с даты подписания контракта.
2. Гарантийные обязательства: 
2.1.Гарантийный срок на товары не менее 12 месяцев с даты подписания  документа о приемке.

Инженер ОЭРЗCиРИ  УМТО													Нуртдинова Н.С.


