ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку материалов для подвесного потолка

1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина».
2. Объект закупки: Поставка материалов для устройства модульного подвесного потолка в учебных аудиториях (далее–Товар).
3. Порядок и условия поставки Товара:

	Условие
	Требование

	Место поставки 
	г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 6.

	Срок поставки
	в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

	Время поставки
	Поставка Товара осуществляется в рабочие дни (понедельник – пятница с 10.00 до 17.00). Поставка Товара осуществляется единовременно, одной партией, силами и за счет Поставщика.

	Погрузка, доставка, разгрузка
	Доставка, погрузка, разгрузка, подъем и перемещение Товара до места, указанного Заказчиком, осуществляются силами и за счет Поставщика.
Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, при необходимости осуществляются силами и за счет Поставщика.

	Цена контракта
	включает стоимость Товара, упаковки, доставки, погрузки, разгрузки, подъема, перемещения Товара до места поставки, налоги, сборы и иные обязательные платежи Поставщика.



Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузке, разгрузке и передаче Заказчику. Подробные требования к качеству, упаковке, маркировке и документам, предоставляемым при поставке Товара, установлены в разделе 5 настоящего описания объекта закупки.
При передаче Товара Заказчик осуществляет проверку поставки по количеству, ассортименту, комплектности, внешнему виду упаковки и наличию сопроводительных документов.
Заказчик вправе не принять Товар полностью или частично при поставке Товара в количестве, ассортименте или комплектности, не соответствующих условиям Контракта и настоящего описания объекта закупки, а также при наличии видимых повреждений упаковки или Товара, препятствующих его приемке.
Товар, не соответствующий условиям Контракта и настоящего описания объекта закупки, подлежит замене Поставщиком за свой счет в порядке и сроки, установленные Контрактом.
Допускается досрочная поставка Товара по согласованию с Заказчиком.
На территории Заказчика действует пропускной режим. Вход представителей Поставщика и въезд транспортных средств на территорию Заказчика осуществляются при условии предварительного уведомления Заказчика и оформления допуска в порядке, установленном Заказчиком.
Поставщик обязан не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки Товара направить Заказчику предварительное уведомление о дате и времени поставки Товара, а также сведения, необходимые для оформления допуска на территорию Заказчика.
В уведомлении указываются: сведения о лицах, осуществляющих поставку, погрузку и разгрузку Товара (фамилия, имя, отчество, паспортные данные); сведения о водителе (фамилия, имя, отчество, паспортные данные); сведения о транспортном средстве (марка, модель, государственный регистрационный номер).
Предварительное уведомление направляется по электронной почте: OAProkofieva@pushkin.institute,  ovshishlov@pushkin.institute. 
В случае изменения даты или времени поставки Товара, состава лиц, водителей или транспортных средств Поставщик обязан заблаговременно направить Заказчику актуальные сведения в указанном выше порядке.
Непредоставление либо несвоевременное предоставление предварительного уведомления и сведений, необходимых для оформления допуска на территорию Заказчика, может являться основанием для отказа в допуске представителей Поставщика и транспортных средств на территорию Заказчика и не освобождает Поставщика от обязанности поставить Товар в срок, установленный Контрактом.
4. Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара:

	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД 2/
КТРУ/
применение нац. режима по
ПП 1875
	Технические характеристики
	Ед.
Измер.
	Кол-во

	1. 
	Плита потолочная для модульного подвесного потолка 

	23.99.19.190
 

	Назначение
	Для устройства модульного подвесного потолка в помещениях общественного/административного назначения
	шт
	200

	2. 
	
	
	Материал
	Плита на основе минерального волокна/ минерально-волокнистая плита 
	
	

	3. 
	
	
	Длина
	600 мм
	
	

	4. 
	
	
	Ширина 
	600 мм
	
	

	5. 
	
	
	Толщина
	≥ 12 мм ≤ 15 мм
	
	

	6. 
	
	
	Тип кромки
	прямая кромка тип Board или эквивалентная, предназначенная для укладки на видимую подвесную систему Т-24
	
	

	7. 
	
	
	Класс пожарной опасности
	≤ КМ1
	
	

	8. 
	
	
	Влагостойкость
	≥ 70%
	
	

	9. 
	
	
	Светоотражение
	≥ 80%
	
	

	10. 
	
	
	Звукопоглощение (NRC)
	≥ 0,5
	
	

	11. 
	
	
	Цвет рабочей поверхности
	белый
	
	

	12. 
	
	
	Фактура поверхности
	Гладкая или с ненаправленной мелко текстурированной поверхностью, допускается микроперфорация 
	
	

	13. 
	
	
	Совместимость
	Должна быть совместима с подвесной потолочной системой 600ммх600мм на профиле Т-24
	
	

	14. 
	Профиль несущий 
	24.33.20.000
	Назначение
	Основной несущий элемент каркаса подвесного потолка
	шт
	20

	15. 
	
	
	Тип замка
	Замковое соединение типа «клик» (или эквивалент) для продольного соединения профилей между собой
	
	

	16. 
	
	
	Материал
	Сталь с гальваническим или оцинкованным покрытием
	
	

	17. 
	
	
	Форма сечения
	Т-образная
	
	

	18. 
	
	
	Длина
	≥ 3600 мм и ≤3700 мм
	
	

	19. 
	
	
	Ширина видимой полки
	24 мм
	
	

	20. 
	
	
	Цвет видимой части
	Белый, матовый
	
	

	21. 
	Профиль поперечный 
	24.33.20.000
	Назначение
	Поперечный элемент каркаса, вставляемый в прорези несущего профиля.
	шт
	100

	22. 
	
	
	Форма сечения
	Т-образная
	
	

	23. 
	
	
	Тип замка
	Снабжен торцевыми замками для фиксации в теле основного профиля
	
	

	24. 
	
	
	Длина
	≥ 1200 мм
	
	

	25. 
	
	
	Ширина видимой полки
	24 мм
	
	

	26. 
	
	
	Материал
	Сталь с гальваническим или оцинкованным покрытием
	
	

	27. 
	
	
	Цвет видимой части
	Белый, матовый
	
	

	28. 
	Профиль поперечный
	24.33.20.000
	Назначение
	Второстепенный элемент каркаса для формирования ячейки 600х600 мм.
	шт
	100

	29. 
	
	
	Форма сечения
	Т-образная
	
	

	30. 
	
	
	Длина
	≥ 600 мм
	
	

	31. 
	
	
	Ширина видимой полки
	24 мм
	
	

	32. 
	
	
	Тип замка
	Снабжен торцевыми замками
	
	

	33. 
	
	
	Материал
	Сталь с гальваническим или оцинкованным покрытием
	
	

	34. 
	
	
	Цвет видимой части
	Белый, матовый
	
	

	35. 
	Профиль пристенный (уголок)
	24.33.20.000
	Назначение
	Оформление периметра потолка и опора для крайних подрезанных плит
	шт
	18

	36. 
	
	
	Форма сечения
	L-образная (уголок)
	
	

	37. 
	
	
	Размеры полок
	≥19мм  и ≤ 19 мм 
или ≥19 мм и ≤24 мм
	
	

	38. 
	
	
	Длина
	≥ 3000 мм
	
	

	39. 
	
	
	Материал
	Сталь с гальваническим или оцинкованным покрытием
	
	

	40. 
	
	
	Цвет видимой части
	Белый, матовый
	
	

	41. 
	Подвес регулируемый
	25.11.23.110
	Назначение
	Крепление несущих профилей к базовому потолочному перекрытию с возможностью регулировки по высоте
	шт
	80

	42. 
	
	
	Комплектация
	Пружинный зажим («бабочка»), стальная тяга (спица) с крючком, стальная тяга (спица) с ушком
	
	

	43. 
	
	
	Длина тяг
	≥ 250 мм  и ≤300 мм
	
	

	44. 
	
	
	Диаметр проволоки тяги
	≥ 3 мм
	
	

	45. 
	
	
	Возможность регулировки
	Наличие регулировочной пружины для выравнивания каркаса по уровню
	
	

	46. 
	Анкер-клин металлический
	25.94.11.190
	Назначение
	Пожаробезопасное жесткое крепление подвесов к бетонному основанию
	шт
	80

	47. 
	
	
	Тип
	Анкер-клин (потолочный)
	
	

	48. 
	
	
	Материал
	Сталь, устойчивая к коррозии (оцинкованная)
	
	

	49. 
	
	
	Диаметр
	≥ 6 мм
	
	

	50. 
	
	
	Длина
	≥ 40 мм
	
	

	51. 
	Дюбель-гвоздь
	25.94.12.190


	Назначение
	Монтаж пристенного L-профиля к перегородкам/стенам
	шт
	140

	52. 
	
	
	Тип
	Дюбель со стопорным бортиком и гвоздь с винтовой нарезкой
	
	

	53. 
	
	
	Материал дюбеля
	Полипропилен или нейлон
	
	

	54. 
	
	
	Материал гвоздя
	Сталь оцинкованная
	
	

	55. 
	
	
	Диаметр дюбеля
	≥ 6 мм
	
	

	56. 
	
	
	Длина дюбеля
	≥ 40 мм
	
	

	57. 
	Саморезы по металлу
	[bookmark: _GoBack]25.94.11.190
	Назначение
	Фиксация металлических профилей каркаса между собой и к пристенному уголку в местах подрезки
	шт
	100

	58. 
	
	
	Тип головки:
	Полусферическая с пресс-шайбой или полукруглая
	
	

	59. 
	
	
	Тип шлица
	Крестообразный (Philips No.2 или эквивалент)
	
	

	60. 
	
	
	Тип наконечника
	Острый или со сверлом/самосверлящий
	
	

	61. 
	
	
	Диаметр
	≥ 3,5 мм и ≤ 4,2
	
	

	62. 
	
	
	Длина
	≥ 9,5 мм и ≤ 13
	
	

	63. 
	
	
	Материал
	Сталь углеродистая.
	
	

	64. 
	
	
	Покрытие
	Фосфатированное (черные) или оцинкованные
	
	



5. Общие требования к качеству Товара
Все поставляемые материалы и крепежные элементы должны быть абсолютно новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
На всех элементах не допускаются следы механических повреждений, коррозии, деформации, химического или термического воздействия.
Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья граждан, а также для имущества Заказчика. При поставке Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность (сертификаты/декларации соответствия, пожарные сертификаты).
На рабочей (видимой) поверхности плит не допускаются сколы углов, облом кромок, трещины, царапины, вмятины, загрязнения и следы влаги. Цвет и фактура плит должны быть строго однородными во всей партии.
Плиты должны обладать жесткостью конструкции, не крошиться при стандартной линейной подрезке строительным ножом. Наличие скрытых пустот или расслоений внутри плиты не допускается.
Материал должен быть устойчив к провисанию, деформации и короблению под действием влажности воздуха, регламентированной техническими характеристиками.
Профили должны быть идеально ровными по всей длине. Не допускаются изгибы, скручивания («пропеллеры») или вмятины на теле профиля, препятствующие ровной сборке.
Декоративно-полимерное (или лакокрасочное) покрытие видимой части профилей должно быть гладким, матовым, без потеков, непрокрасов, царапин и отслоений. Цвет всех профилей должен строго совпадать (один оттенок белого).
Встроенные замки-защелки на торцах профилей 1.2 м и 0.6 м должны обеспечивать жесткую, плотную фиксацию в пазах несущего профиля без люфта, перекосов и необходимости использования дополнительного инструмента. Подштамповка отверстий на несущем профиле должна быть четкой, без заусенцев.
3. Стальные тяги (спицы) подвесов регулируемых должны быть изготовлены из упругой калиброванной проволоки. Не допускается наличие ржавчины, раковин или окалины. Тяги должны быть прямыми, без случайных изгибов. Регулировочная пружина должна быть выполнена из качественной пружинной стали, обеспечивать жесткий зажим тяг и исключать их самопроизвольное проскальзывание под весом собранного потолка. Ход пружины при нажатии пальцами должен быть упругим, без пластической (необратимой) деформации лепестков.
Металлический крепеж (анкеры, саморезы, гвозди): Должны иметь качественное, равномерное антикоррозийное покрытие (цинковое или фосфатированное). Не допускается наличие ржавчины, забитой или неполной резьбы на саморезах, дефектов шляпок (залитые или кривые шлицы под отвертку/биту), искривлений тела анкера или гвоздя. Сталь должна быть вязкой, головки саморезов и анкеров не должны отламываться при монтажном усилии.
Пластиковый дюбель: Тело дюбеля должно быть выполнено из первичного эластичного полимера (полипропилен, нейлон). Не допускается хрупкость пластика, наличие облоя (излишков пластмассы после отливки), трещин или недоливов формы, которые могут привести к разрушению дюбеля при забивании в стену.
6. Гарантийные обязательства:
Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара требованиям настоящего описания объекта закупки, условиям Контракта и обязательным требованиям законодательства РФ.
Гарантийный срок на Товар составляет не менее срока, установленного производителем, но не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке Товара, если иной гарантийный срок не установлен нормативными требованиями или документацией производителя.
Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие нарушения Заказчиком условий хранения, монтажа, эксплуатации, механического воздействия, воздействия влаги, огня, химических веществ либо иных обстоятельств, не связанных с качеством поставленного товара.

