Техническое задание 
	№ п/п
	Наименование материалов
	К-во
шт.
	Характеристика
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	Ручка на пластиковые окна
	10
	Предназначено для обеспечения открывания и закрывания оконных створок и их прижим к проёму.          
Тип: ручка оконная  
Материал: металл 
 Цвет: белый 
Крепеж в комплекте: да
Штифт 35 мм

	2
	Основной запор (главный привод) для пластикового окна   700 мм
	10
	Основной запор (главный привод) – элемент оконной фурнитуры, предназначенный для перевода створки в открытое или закрытое положение. 
Длина: 700мм  
Дорнмасс: 15 мм  
Расположение ручки: константное                 
 Наличие цилиндра: без цилиндра                      
 Цвет: серебристый

	3
	Основной запор (главный привод) для пластикового окна 1000 мм
	10
	Основной запор (главный привод) – элемент оконной фурнитуры, предназначенный для перевода створки в открытое или закрытое положение.                            
Длина: 1000мм
Дорнмасс: 15 мм 
Расположение ручки: константное 
Наличие цилиндра: без цилиндра 
Цвет: серебристый

	4
	Основной запор (главный привод) для пластикового окна 1400мм
	10
	Основной запор (главный привод) – элемент оконной фурнитуры, предназначенный для перевода створки в открытое или закрытое положение.                                  
Длина: 1400мм 
Дорнмасс: 15 мм 
Расположение ручки: константное 
Наличие цилиндра: без цилиндра 
Цвет: серебристый

	5
	Основной запор (главный привод) для пластикового окна 1500 мм
	10
	Основной запор (главный привод) – элемент оконной фурнитуры, предназначенный для перевода створки в открытое или закрытое положение.                               
Длина: 1500мм 
Дорнмасс: 15 мм 
Расположение ручки: константное 
Наличие цилиндра: без цилиндра 
Цвет: серебристый

	6
	Ограничитель для окна
	
20
	Предназначен для жесткой фиксации створки в приоткрытом положении
Тип: ограничитель         
Материал: металл/пластик  
Крепеж в комплекте: да 
Регулировка положения: да     
Длина ограничителя: 125 мм 
Количество положений открывания: 5


Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам. Товар должен отвечать стандартам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Поставляемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.
Место доставки товара: Дагестан, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45
Сроки (периоды) поставки товара: Поставка товара осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта. 
Условия поставки товара: Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.  Упаковка товара должна исключить его повреждение, уничтожение, порчу во время отгрузки, транспортировки и разгрузки.  Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами товарных накладных на поставленный товар несет Поставщик. При осуществлении поставки товара Поставщик обязан представить заверенные в установленном порядке копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары 
Поставка товаров осуществляется в один этап, за счет поставщика. Поставщик сообщает о конкретной дате поставки товаров Заказчику в письменной форме или по электронной почте.
При обнаружении товара ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества.
Гарантийный срок эксплуатации поставляемого по Контракту товара исчисляется с даты передачи товара. Датой передачи товара Заказчику считается дата поставки товара и подписания представителями Сторон товарных накладных на поставленный товар. 
Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 1 (одного) года. 
Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом     задании установлены под условием «или эквивалент».


