Техническое задание

1. Предмет поставки, количество и характеристики.

1. Наименование товара: Маршрутизатор;

Код ОКПД2 - 26.30.11.120;

Код КТРУ - 26.30.11.120-00000002 - Маршрутизатор;

Единица измерения – Штука;

Количество – 1.

Характеристики:

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики 
(в соответствии с КТРУ и требованиями Заказчика)

	1
	Поддерживаемые стандарты беспроводной связи (Множественный выбор)
	802.11n, 802.11ac, 802.11ax

	2
	Количество портов 1000BASE-T (GigabitEthernet; стандарт IEEE 802.3ab)
	≥ 4 шт.

	3
	Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN)
	Да

	4
	Возможность балансировки нагрузки между устройствами в кластере
	Да

	5
	Поддержка IPv6
	Да

	6
	Поддержка статической маршрутизации IPv4
	Да

	7
	Возможность работы в качестве DHCP-сервера
	Да

	8
	Возможность работы в качестве DHCP-клиента
	Да

	9
	Возможность управления устройством по протоколу HTTPS
	Да

	10
	Возможность управления устройством по протоколу SSHv2
	Да


*Совместимость работы оборудования с поставляемой точкой доступа с функцией усилителя сигнала (репитера) (п. 2 раздел 1 технического задания).

2. Наименование товара: Точка доступа;

Код ОКПД2: 26.30.11.120;

Код КТРУ: 26.30.11.120-00000015 - Точка доступа;

Единица измерения: Штука;

Количество: 4;

Характеристики:

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики (в соответствии с КТРУ и требованиями Заказчика)

	1
	Поддержка MIMO (обязательная по КТРУ)
	Да

	2
	Частотный диапазон (обязательная по КТРУ) (Множественный выбор)
	2.4 ГГц и 5 ГГц

	3
	Тип антенн (обязательная по КТРУ)
	Внешние 

	4
	Стандарт Wi-Fi (множественный выбор)
	802.11n, 802.11ac, 802.11ax

	5
	Максимальная скорость беспроводного соединения 
	> 2000 Мбит/с

	6
	Поддержка режима мониторинга беспроводной сети
	Да

	7
	Схема MIMO/MU-MIMO
	2x2

	8
	Поддержка MU-MIMO
	Да

	9
	Максимальное количество одновременных зарегистрированных устройств конечного пользователя
	≥ 200 шт.

	10
	Количество портов Ethernet 8P8C (RJ-45)
	≥ 1 шт.

	11
	Скорость портов
	1000 Мегабит в секунду


*Совместимость работы оборудования с поставляемым маршрутизатором (п. 1 раздел 1 технического задания).

3. Наименование товара: Шкаф телекоммуникационный;

Код ОКПД2: 26.30.30.000;

Код КТРУ: 26.30.30.000-00000011 - Шкаф телекоммуникационный;

Единица измерения: Штука;

Количество:3;

Характеристики товара:

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	Тип размещения (обязательная по КТРУ)
	Настенный

	2
	Тип конструкции (обязательная по КТРУ)
	Разборный

	3
	Высота, U (обязательная по КТРУ)
	< 10 (диапазон КТРУ, включающий 9U)

	4
	Ширина (обязательная по КТРУ)
	≥ 500 мм 

	5
	Полезная глубина (обязательная по КТРУ)
	< 600 мм 

	6
	Максимальная распределенная нагрузка (обязательная по КТРУ)
	< 100 кг 

	7
	Высота (дополнительная)*
	9U

	8
	Ширина (дополнительная)*
	Не менее 600 мм

	9
	Глубина (дополнительная)*
	Не менее 400 мм

	10
	Грузоподъемность (дополнительная)*
	Не менее 50 кг

	11
	Наличие перфорации дверей и стенок (дополнительная)*
	Да

	12
	Наличие замка (дополнительная)*
	Да

	13
	Степень защиты (дополнительная)*
	IP 20



4. Наименование товара: Шкаф телекоммуникационный;

Код ОКПД2: 26.30.30.000;

Код КТРУ: 26.30.30.000-00000011 - Шкаф телекоммуникационный;

Единица измерения: Штука;

Количество: 1;
Характеристики товара:

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	Тип размещения (обязательная по КТРУ)
	Настенный

	2
	Тип конструкции (обязательная по КТРУ)
	Разборный

	3
	Высота, U (обязательная по КТРУ)
	≥ 10 (диапазон КТРУ, включающий 12U)

	4
	Ширина (обязательная по КТРУ)
	≥ 500 мм

	5
	Полезная глубина (обязательная по КТРУ)
	< 600 мм

	6
	Максимальная распределенная нагрузка (обязательная по КТРУ)
	< 100 кг

	7
	Высота (дополнительная)*
	12U

	8
	Ширина (дополнительная)*
	Не менее 600 мм

	9
	Глубина (дополнительная)*
	Не менее 400 мм

	10
	Грузоподъемность (дополнительная)*
	Не менее 50 кг

	11
	Наличие перфорации дверей и стенок (дополнительная)*
	Да

	12
	Наличие замка (дополнительная)*
	Да

	13
	Степень защиты (дополнительная)*
	IP 20



5. Наименование товара: Люк напольный электроустановочный 
с регулируемой (изменяемой) глубиной;

Код ОКПД 2: 27.33.13.190;

КТРУ: отсутствует точное совпадение;

Единица измерения: Штука;

Количество: 1;

Характеристики товара:

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1.
	Тип изделия
	Люк напольный электроустановочный для организации рабочих мест

	2.
	Материал корпуса
	Ударопрочный поликарбонат

	3.
	Степень защиты
	Не менее IP53

	4.
	Форма крышки
	Квадратная

	5.
	Количество постов / модулей
	12 постов (24 модуля).

	6.
	Габаритные размеры (Ш×В×Г)
	Ширина не более 290 мм, высота не более 80 мм, глубина не менее 70 мм.

	8.
	Размеры монтажного отверстия
	335 × 270 мм (допускаемое отклонение ±5 мм).

	8.
	Глубина монтажа
	Регулируемая, в диапазоне от 73 до 108 мм

	9.
	Совместимость с фальшполом
	Рассчитан на толщину плит фальшпола от 20 до 45 мм

	10.
	Компенсация напольного покрытия
	Возможность монтажа напольного покрытия толщиной до 7,5 мм.

	11.
	Угол открытия крышки
	Не менее 110 градусов.

	12.
	Конструкция крышки
	Усилена стальным листом.

	13.
	Нагрузочная способность крышки
	Не менее 450 кг (или не менее 2000 Н на малую/большую площадь контакта).

	14.
	Запорный механизм
	Наличие ручки с интегрированным запорным механизмом (замком).

	15.
	Способ монтажа
	На регулируемые монтажные элементы.

	16.
	Комплектация
	Должен обеспечивать установку 4-х блоков по 6 модулей (всего 24 модуля). В комплекте должны присутствовать: основания и днища подрозеточных блоков (4 компл.), крепежные винты (типа М4×35, 4 шт.), крепежные элементы (4 шт.).


*Дополнительные требования в отношении функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара включены на основании п.5, п.7 Постановления Правительства РФ от 08.02.4017 № 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения       в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд". Характеристики, указанные в КТРУ не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные 
и технические характеристики закупаемого товара. Необходимость в описании объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, обусловлена потребностями заказчика в части технических 
и качественных характеристик объекта закупки, являющихся значимыми в целях приобретения товара, используемого Заказчиком  в хозяйственной деятельности учреждения – установлены Заказчиком для определения соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Общие показатели (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики) и их значения, иные требования, которые не могут изменяться
1. Требования к качеству и упаковке товара:

1.1. Функциональные, технические и качественные характеристики товара, эксплуатационные характеристики поставляемого товара и иные показатели товара должны соответствовать Описанию объекта закупки, условиям контракта и действующему законодательству Российской Федерации, требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов.

1.2. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

1.3. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

Дата изготовления Товара: не ранее 2025 года.

1.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

1.5. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.6. Поставщик на этапе поставки должен будет представить сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов РФ на поставляемые товары, подлежащие обязательной сертификации.

2. Условия, место доставки и срок поставки товара:

2.1. Поставка товара должна осуществляться в соответствии с Описанием объекта закупки, условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

2.2. Поставка товара производится силами и средствами поставщика в соответствии с условиями контракта (доставка товара, подъем на этаж, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз мусора (упаковочного материала)).

2.3. Место доставки товара: 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Горького,76 

2.4. Поставка товара осуществляется одной партией.

2.5. Срок поставки товара 10 рабочих дней с момента заключения Контракта.

2.6. Поставщик, либо уполномоченное им лицо, при передаче товара обязан предоставить Заказчику следующие документы (в том числе по качеству товара):

- документы, подтверждающие соответствие качества и безопасности товара требованиям законодательства РФ (либо их заверенные копии):

- декларацию о соответствии или сертификат соответствия (для товара, подлежащего декларированию соответствия или обязательной сертификации); 

- иные документы, подтверждающие безопасность товара и удостоверяющие соответствие товара государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: санитарно-эпидемиологическое заключение и т.п. (при наличии);

        - товарную накладную или Универсальный передаточный документ;

        - акт приемки товара, работ, услуг (ф.0510452).

 2.7. Срок приемки товара: в течение 5 (пять) рабочих дней.

 2.8. Поставка товара осуществляется в один этап.

 2.9. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика до места поставки. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.

2.10. Поставщик заблаговременно уведомляет (общедоступными способами) Заказчика о поставке (отгрузке) Товара.

3. Гарантийные обязательства: 

3.1. Гарантийный срок при поставке Товара Заказчику на соответствие требованиям государственным стандартам (если они установлены для данного вида товара) при соблюдении правил его транспортирования и хранения должен соответствовать не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее срока, установленного производителем.

Гарантия качества Товара должна распространяться на все соответствующие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара.

3.2. 
В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар надлежащего качества новым. Все сопутствующее гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами за счет Поставщика.  Срок гарантийного ремонта оборудования: не более 30 календарных дней 
с момента получения Поставщиком письменного требования представителя Государственного заказчика об устранении неисправностей.

3.3. Товар не соответствующего качества подлежит замене в срок не более                5 (пяти) рабочих дней с дат направления в адрес Поставщика мотивированной претензии.

3.4. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии                                    с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями                          и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.

Требования к совместимости приобретаемого оборудования


1. Все поставляемое оборудование (позиции 1 и 2) должно обеспечивать возможность создания единой бесшовной беспроводной сети с автоматическим переключением клиентских устройств между точками доступа без разрыва соединения.


2. Оборудование должно поддерживать единую систему аутентификации 
и авторизации пользователей, единые настройки безопасности (WPA3/WPA2) 
и единый идентификатор сети (SSID) для всех точек доступа.


3. Оборудование должно поддерживать технологию Mesh и протоколы быстрого роуминга (802.11k/v/r), обеспечивающие минимальное время переключения между точками доступа (не более 50 мс).


4. Оборудование должно поддерживать возможность централизованного управления всеми устройствами сети через единый интерфейс (веб-интерфейс 
или мобильное приложение).


5. Совместимость оборудования подтверждается наличием единой экосистемы управления, поддержкой единых протоколов взаимодействия и возможностью интеграции в единую сеть без использования дополнительных контроллеров или программного обеспечения сторонних производителей.
