ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Характеристики

	1


	Турникет

	1 шт.
	КТРУ 26.30.50.152-00000001 

Дополнительные функциональные возможности - подключение дополнительных средств специального контроля;


Конструктивное исполнение – трипод;


Материал корпуса - сталь нержавеющая;


Планка Антипаника – автоматическая;


Потребляемая мощность (без учета системы обогрева) - ≥ 12  и  < 20
Ватт;
Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин - ≥ 30  и  < 45;


Пропускная способность в режиме свободного прохода, чел/мин - ≥ 60;



Технология идентификации пользователей - по картам доступа;

Тип корпуса - однопроходной;
Тип размещения – напольный;


Турникет полноростовой – нет;


Турникет со встроенным контроллером (электронная проходная) – да;


Ширина прохода - ≥ 500  и  < 600
Миллиметр.


