
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ПРОЕКТНО-СМЕТНУЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Наименование услуг: Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на текущий ремонт помещений общей площадью 750,6 кв.м., расположенных на 2, 3 и мансардном этажах административного здания расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 456. 

ОКПД2: 71.12.19.100 (Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия).

Заказчик – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея

	1.
	Наименование объекта
	Текущий ремонт помещений общей площадью 750,6 кв.м., расположенных на 2, 3 и мансардном этажах административного здания расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 456

	2.
	Адрес объекта
	РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 456

	3.
	Вид строительства
	Текущий ремонт
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	Срок выполнения работ 
	15 рабочих дней с момента подписания договора
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	Стадии проектирования, разработка проектно-сметной документации
	Проектно-сметная документация состоит: 
- локальный сметный расчет;
- архитектурно-строительные решения;
- дефектная ведомость;
- ведомость объёмов работ.
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	Исходные данные
	Копия Технического паспорта на здание (предоставляется Заказчиком Исполнителю в течение 3-х рабочих дней с момента заключения Договора)
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	Перечень и объем работ
	1. Исполнитель принимает на себя обязанность разработать проектно-сметную документацию на текущий ремонт помещений общей площадью 750,6 кв.м., расположенных на 2, 3 и мансардном этажах административного здания расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 456
2. Исполнитель должен:
- обеспечить выезд сотрудника на объект Заказчика с целью его обследования для дальнейшего оказания услуг (определить его техническое состояние, выявить дефекты, выполнить обмеры и т.д.).
- согласовать применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование с заказчиком.
3. При составлении проектно-сметной документации Исполнитель должен предусмотреть:
- выравнивание стен, оконных и дверных откосов, потолков и стяжки пола (при необходимости); 
- восстановление штукатурки (шпатлевка стен, оконных и дверных откосов) (при необходимости);
- замену дверных блоков (демонтаж/монтаж),
- установку новых дверных блоков (при необходимости);
- замену напольного покрытия (демонтаж/монтаж), 
- замену обоев (снятие, поклейка, покраска), 
- замену плинтусов (демонтаж/монтаж),
- монтаж подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля;
- замену светильников;
- монтаж/демонтаж (замена) розеток, с учётом необходимого количества рабочих мест, установки кондиционеров и т.д.;
- демонтаж/монтаж каналов связи, сетевых розеток, интегрированные блоки розеток для подключения автоматизированных рабочих мест, с учетов необходимого количества рабочих мест; 
- предусмотреть монтаж перегородок в кабинетах нуждающихся в перепланировке;
- предусмотреть частичную замену труб, сантехнических приборов в системе водоснабжения и водоотведения; 
- не затрагивать существующую систему электроснабжения, сети телефонизации, информационно-телекоммуникационных каналов связи, иные сети инженерно-технического обеспечения;
- в отделке помещений предусмотреть применение высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов;
- ремонт предусмотреть без прекращения функционирования объекта, разбив его по этажно, без выделения пусковых комплексов. Обеспечение электроэнергией производится от существующей системы электроснабжения здания. Водоснабжение производится от существующей системы водоснабжения здания. Канализование производится с использованием существующей системы хозяйственно-бытовой канализации здания;
- предусмотреть контейнеры для сбора строительного мусора на земельном участке объекта; 
- предусмотреть затраты на погрузку, транспортировку и утилизацию строительных отходов;
- составить уточненные дефектные ведомости;
- составить полный перечень материалов, используемых при проведении ремонтных работ с описанием их технических, качественных, функциональных и эксплуатационных характеристик;
- предусмотреть временное помещение для отдыха и переодевания рабочих, хранения инструментов и материалов.
4. Отделку помещений, а также обеспеченность инженерными системами, предусмотреть в соответствии с требованиями действующих норм и правил.
5. Проектно-сметную документацию выполнить без использования наименований товарных знаков, наименований изготовителей и стран происхождения материалов и оборудования (далее товара). В случаях, когда для идентификации товара невозможно не указывать товарный знак, допускается использование товарного знака при условии сопровождения такого указания словами «или эквивалент» с указанием показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик товара, которые предусмотрены техническими регламентами и национальными стандартами Российской Федерации. В спецификациях обязательно указывать функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) товара, позволяющие определить соответствие товара требованиям технических регламентов и национальных стандартов Российской Федерации.
6. Если при составлении описания товара не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в проектно-сметной документации должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.
7. Результатом выполненных работ по разработке проектно-сметной документации является проектно-сметная документация, в отношении которой получено положительное заключение государственной экспертизы на предмет достоверности сметной стоимости (экспертиза проводится силами Заказчика).

	8
	Требования к проектно-сметной документации
	1. Выполнение и оформление проектно-сметной документации проводится в соответствии с действующими государственными стандартами системы проектно-сметной документации для строительства, а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации и действующими техническими документами.
2. Графическая часть выполняется в детальном исполнении (сечения каждого модернизируемого помещения), включая вертикальную планировку, продольные профили, конструктивные чертежи и спецификации на материалы, изделия, оборудования. Графическая часть документации отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.
3. Обследование выполнить в соответствии с (и не ограничиваясь ими):
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о - безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-03 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
4. Документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям законодательства Российской Федерации соответствовать требованиями основных нормативных документов при проектировании:
Федеральным законы и кодексам РФ, локальным нормативно-правовым актам, а также действующим ГОСТы, СанПиНы, СП, СНиПы, МДС, техническим регламентам, региональным нормативам, в том числе и не ограничиваясь:
− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
− Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
− Постановление Правительства РФ от 28.05. 2021 № 815 Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
− Закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
− Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
− Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».
− Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (ВСН 58-88 (р)).
− Постановление Правительства РФ от 16.05.2022 № 881 «Об осуществлении замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального строительства при проведении капитального ремонта зданий, сооружений».
− СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»
− СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).
− Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об утверждении свода правил СП 2. 13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
− Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 28.12.2024) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». При отмене нормативных документов, на которые имеются ссылки, следует использовать документы, введенные взамен отмененных.
5. Применяемые материалы, отраженные проектной и рабочей документацией, включая ведомости объемов работ, должны соответствовать нормативно-правовым актам в части архитектурно-строительного, санитарно-гигиенического регулирования, требованиям действующих норм и правил пожарной безопасности в Российской Федерации.
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	 Требования к
согласованию и
сопровождению
проектно-сметной документации
	1. Исполнитель согласовывает с Заказчиком решения отделки и основные технические характеристики отделочных материалов, оборудования и места размещения, в том числе технологическую часть (порядок согласования: совещание и/или деловая переписка). Срок ответа Заказчиком на деловую переписку не более 5 рабочих дней с момента обращения Исполнителя.
2. По окончании разработки проектно-сметной документации Исполнитель передает Заказчику для согласования один (контрольный) экземпляр проектно-сметной документации на бумажном носителе.
3. Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает и, при отсутствии замечаний со стороны Заказчика, направляет Исполнителю согласованный (контрольный) экземпляр ПСД. В случае наличия замечаний Заказчик направляет Исполнителю (контрольный) экземпляр проектно-сметной документации на доработку с перечнем необходимых доработок. Исполнитель устраняет замечания в течение 5 рабочих дней с момента получения от Заказчика перечня необходимых доработок.
4. Исполнитель сопровождает прохождение государственной экспертизы ПСД на предмет достоверности сметной стоимости. 
Оплату государственной экспертизы производит Заказчик, дальнейшие затраты на устранение замечаний и повторного прохождения экспертизы в случае наличия вины Исполнителя ложатся на Исполнителя.
5. Исполнитель передает Заказчику проектно-сметную документацию в объеме и количестве, указанном в п. 12 технического задания.
6. Исполнитель предусматривает соответствие проектно-сметной документации требованиям нормативных документов, действующих в РФ.
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	Право собственности на документы и материалы (проектно-сметную документацию)
	Право собственности на проектно-сметную документацию переходит от Исполнителя к Заказчику с даты приемки выполненных работ.
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	Особые условия
	Работы проводятся без остановки работы учреждения (в действующем здании).
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	Вид и количество экземпляров проектно-сметной документации, передаваемых Исполнителем Заказчику
	ПСД передается заказчику в следующем виде:
1) сметную документацию выполнить в программе «ГРАНД-Смета» ресурсно-индексным методом в текущих индексах и ценах;
2) стоимость материалов, не учтённых в расценке, должна быть определена в текущем (прогнозном) уровне цен в соответствии с СНБ ГЭСН;
3) стоимость материалов, не включённых в СНБ ГЭСН, должна быть определена в текущем (прогнозном) уровне цен по конъюнктурному анализу с применением коммерческих предложений, который должны быть оформлены с указанием даты, расшифровкой включённых в стоимость затрат (НДС, транспортные расходы и т.д.) в рублёвом исчислении. При отсутствии в прайс-листах расшифровки цен считается, что в стоимости учтены транспортные, экспедиторские и сопутствующие расходы;
4) сметная документация передаётся Заказчику в 2 экземплярах каждого раздела на бумажном носителе, формата А4 текстовая часть, А3 графическая;
5) На электронном носителе USB флэш:
- спецификация материалов, изделий, оборудования;
- графическая часть в формате pdf и в формате с возможностью редактирования: cdw или dwg;
- пояснительная записка и графическая часть в цветном варианте.
Все сканированные материалы текстовой и графической части разделов проектно-сметной документации сформированы в виде многостраничных файлов.
Один раздел проектно-сметной документации – один файл.
Наименование файла соответствует наименованию документа в бумажной форме.
Документы в электронном виде предоставляются с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати углового штампа бланка (если имеются).
Сканирование документов осуществляется Исполнителем непосредственно с оригинала документа 1:1 с разрешением 300 dpi:
- в черно-белом режиме при отсутствии в документе графических изображений;
- в режиме полной цветопередачи при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста;
- в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений, отличных от цветного изображения. 
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	Приемка выполненных работ, срок выполнения работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику ПСД согласно пункту 12 технического задания с актами выполненных работ и/или универсальным передаточным документом, счет (счет- фактуру).
Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения ПСД согласно пункту 12 технического задания с актом выполненных работ и/или универсального передаточного документа обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного Акта выполненных работ и/или УПД или мотивированный отказ от его подписания. 
В случае несоответствия выполненной работы условиям технического задания, Заказчик в течение 5 рабочих дней составляет мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ и/или УПД с перечнем несоответствующих условий (характеристик), недостатков, необходимых доработок. Исполнитель за свой счет в течение 5 рабочих дней устраняет данные замечания.  
После устранения всех недостатков и замечаний процедура приемки выполненных работ повторяется.
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	Требования по объему гарантий качества выполненных работ
	Исполнитель несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации в том числе и за те, которые обнаружены при реализации проекта.
Все недостатки проектно-сметной документации, обнаруженные при реализации проекта, исправляются Исполнителем за свой счет путем внесения изменений в проектно-сметную документацию.
Срок гарантии на выполненные работы - 1 год с момента подписания акта выполненных работ и/или УПД.


























