Спецификация 
на поставку лазерного дальномера для нужд ФБУ Приморская ЛСЭ Минюста России 

	№ п/п
	Наименование
	Позиция КТРУ
	Функциональные, технические, качественные
характеристики товара
	Количество, шт.

	
	
	
	Наименование показателя
	Значение показателя
	

	1
	Дальномер лазерный RGK DL100 или RGK DL100G

	25.73.30.000-00000003
	Встроенный прицел (визир)
	да 
	1 шт.

	
	
	
	Дальность
	≥ 100  и  < 500 метров
	

	
	
	
	Наличие записи о средстве измерения в государственном реестре
	да 
	

	
	
	
	Наличие функции автоотключения
	да
	

	
	
	
	Непрерывное измерение
	да
	

	
	
	
	Точность
	≤ 3 миллиметр
	

	
	
	
	Функция Пифагора
	да
	

	
	
	
	*Дальность измерения 

(без отражателя)
	не менее 100 метров
	

	
	
	
	Дальность измерения (с отражателем)
	не менее 100 метров
	

	
	
	
	Минимальное расстояние измерений 
	0,001 см
	

	
	
	
	Количество сохраняемых параметров
	не менее 30
	

	
	
	
	Резьба под штатив
	да
	

	
	
	
	Класс защиты
	IP54
	

	
	
	
	Класс лазера 
	2
	

	
	
	
	Функции
	встроенная память, звуковая индикация, определение минимальных и максимальных значений, подсветка дисплея, расчет площади, расчет углов, функция сложения/вычитания
	

	
	
	
	Поверка прибора
	наличие
	

	
	
	
	Тип питания
	батарейки ААА
	


Комплектация: батарейки типа ААА, инструкция, кейс/чехол, ремешок на руку, свидетельство о поверке.
* Для детального описания закупаемого товара, отвечающего требованиям заказчика помимо показателей которые применялись из КТРУ, были использованы показатели с дополнительными функциональными, техническими и качественными характеристиками, не внесенными 
в КТРУ.

