Техническое задание на поставку оборудования 


1. Продукция должна быть новая (не бывшая в употреблении, 
не должна содержать восстановленных элементов). Продукция должна быть изготовлена в промышленных условиях из новых, не бывших в употреблении компонентов;
2. Товар должен быть упакован, при этом упаковка должна сохранять функциональные свойства Товара и исключать возможность его порчи или повреждения при транспортировке и хранении;
3. Товар должен соответствовать требованиям, предусмотренным 
в технических условиях на товар, а также действующим 
и распространяющимся на них нормам и стандартам Российской Федерации.
4. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки: 

	№
	Наименование товаров, работ, услуг
	Ед. изм.
	Кол-во (объём)

	1
	Распылитель (Краскопульт Русский Мастер H 1001 Premium LVMP 1.7 мм или ЭКВИВАЛЕНТ)
	шт.
	1 шт.



1. Распылитель (Краскопульт Русский Мастер H 1001 Premium LVMP 1.7 мм или ЭКВИВАЛЕНТ) – 1 шт.


Инструмент предназначен для выполнения слесарно-ремонтных и малярных работ 
в мастерской отдела ремонта и используется для: Окрашивания металлических поверхностей и конструкций (охранных извещателей, оборудования, металлоконструкций) атмосферостойкими эмалями (в т.ч. ПФ-115) и грунтами 
для антикоррозионной защиты. Нанесения финишных покрытий (лаков, 2К акриловых красок) на отремонтированные узлы и детали для восстановления заводского вида 
и защиты от коррозии. Окрашивания деревянных поверхностей составами на водной основе. Нанесения жидких шпатлевок и антигравийных составов при подготовке поверхностей к покраске.

	Наименование товара
	Количество
	Наименование характеристики
	Единица измерения
	Требуемое значение

	Распылитель
	1 шт
	Тип
	
	Пневмокраскопульт

	
	
	Система распыления
	
	LVMP (Low Volume Middle Pressure)

	
	
	Расположение бака
	
	Верхнее

	
	
	Диаметр сопла
	мм
	≥ 1,5 … ≤ 1.8

	
	
	Емкость бака
	л
	≥ 0,5… ≤ 0,8 

	
	
	Расход воздуха
	л/мин
	≥ 250 … ≤ 320

	
	
	Рабочее давление
	Атм (бар)
	≥ 1,8 … ≤ 2,2

	
	
	Подключение (Диаметр воздушного штуцера)
	Дюйм
	1/4F

	
	
	Материал сопла и иглы
	
	Нержавеющая сталь



Адрес поставки: 192288, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 7 литер Щ

