
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку автомобильных аккумуляторов

1. Поставка автомобильных аккумуляторов (далее – Товар) производится для ФКУ ДСД «Дальний Восток» по адресу: Хабаровский край,  г. Хабаровск, ул. Истомина 51А.
Поставка Товара производится одной партией в рабочие дни с 09.00 до 17.00 понедельник-четверг, в пятницу с 09.00 до 16.00, исключая время обеда с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 45 мин. и учитывая время разгрузки, по согласованию с представителем Заказчика. 
Срок поставки Товара - в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения государственного контракта.
2. Требования к качеству Товара и упаковке Товара:
Поставка Товара должна осуществляться Поставщиком в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги и соответствовать требованиям настоящего Технического задания. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке
Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений, полученные при нарушении условий хранения и транспортировки. Товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования Товара по назначению.
Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, предусмотренных настоящим Техническим заданием.
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.) Материалы, из которых изготавливается Товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации. Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления.
3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара: 
Гарантийный срок поставляемого Товара должен составлять не менее 6 месяцев со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке Товара, свидетельствующего о поставке Товара в полном объеме и его приемке Заказчиком. Гарантийный срок на замененный Товар начинает исчисляться со дня подписания обеими сторонами Акта, свидетельствующего о передаче Заказчику замененного Товара.
При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока некачественного Товара (брак, производственный дефект) Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 7 (семи) рабочих дней со дня надлежащего уведомления Поставщика Заказчиком об обнаружении такого Товара. Расходы по возврату Товара и его замене производятся за счет Поставщика.
 4. Требования к поставке: 
Поставщик должен подготовить Товар к отправке в соответствующей виду транспортировки упаковке, которая исключает повреждение Товара при перевозке. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Товар подлежит замене Поставщиком за его счет в адрес Заказчика в сроки, согласованные сторонами.
Наименование, характеристики и количество поставляемых Товаров:
	Наименование 
	Характеристика
	Единица измерения
	Количество

	Автомобильный аккумулятор 
ZVKA 110-3-R / 6CT-110VL(R)  (125D31L), Обр.п.
	Напряжение - 12 В
Пусковой ток - 1170 А
Емкость - 110 А·ч
Технология аккумулятора - свинцово-кислотный
Особенности - электролит в комплекте
Типоразмер - 306х175х225
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	Автомобильный аккумулятор 
[bookmark: _GoBack]ZVKA 110-3-R / 6CT-110VL(R)  (125D31R). Пр.п.
	Напряжение - 12 В
Пусковой ток - 1170 А
Емкость - 110 А·ч
Технология аккумулятора - свинцово-кислотный
Особенности - электролит в комплекте
Типоразмер - 306х175х225
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	Автомобильный аккумулятор ZVKA 80-3-R / 6CT-80VL(R)  (85D23L), Обр.п.
	Напряжение - 12 В
Пусковой ток - 880 А
Емкость - 80 А·ч
Технология аккумулятора - свинцово-кислотный
Особенности - электролит в комплекте
Типоразмер - 232х175х225
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	Автомобильный аккумулятор ZVKA 80-3-R / 6CT-80VL(R)  (85D23R). Пр.п.
	Напряжение - 12 В
Пусковой ток - 880 А
Емкость - 80 А·ч
Технология аккумулятора - свинцово-кислотный
Особенности - электролит в комплекте
Типоразмер - 232х175х225
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