Техническое задание 
оказание услуг по проведению контроля эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов по программе производственного контроля для Университетской клиники им. Е. М. Бурцева ФГБОУ ВО Ивановский ГМУ Минздрава России.

1. Наименование объекта
Рентгеновские аппараты Университетской клиники им. Е.М.Бурцева ФГБОУ ВО Ивановский ГМУ Минздрава России 
2. Перечень документации, на основании которой должны оказываться услуги:
· СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения»;
· Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99;
· Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;
-     СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009);
-     СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010);
-   «Технический паспорт на рентгеновский диагностический кабинет», утвержденный 02.08.2002 Департаментом организации и развития медицинской помощи населению Минздрава России.

3. Цель оказания услуг
Выполнение измерений согласно программы производственного контроля, в соответствии с нормативными документами и соответствующими методиками.

4. Характеристика объекта оказания услуг:
Компьютерный томограф Brilliance CT 6 Slice, рабочей станции Brilliance Extended Workspace и мультиформатной камеры Dry View 8150 Kodak., год выпуска 2006г., заводской номер 3137, (Инв.№01393164), расположенный  по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д.19А, корпус 2.
Аппарат рентгеновский Duo Diagnost,  заводской   №121070028., год выпуска 2012г., (Инв.№01397456), расположенный по адресу: Ивановская область,       г. Кохма, ул. Ивановская, д.19А,     корпус 2.
Костный денситометр  Lunar Prodigy, год выпуска 2007г., заводской № 41-170, (Инв.№01393391), расположенный по адресу: Ивановская область,                     г. Кохма, ул. Ивановская, д.21.

5. Плановые сроки начала и окончания услуг:
Начало оказания услуг         01.10.2026г.
Окончание оказания услуг   15.12.2026г.
Услуги оказываются в течении всего периода действия Контракта. 
Выезд специалиста для выполнения работ осуществляется в течение 5 рабочих дней после получения заявки от Заказчика на бумажном носителе или в виде электронного документа или посредством факсимильной связи. 
Передача готовых результатов измерений осуществляется силами исполнителя по месту нахождения Заказчика (ответственному должностному лицу) в течение 5 рабочих дней после выполнения измерений.

6. Требования к оказанию услуг:
Работы по обслуживанию рентгеновских аппаратов должны производится в соответствии с действующим законодательством с использованием средств измерений, включенных в Государственный реестр средств измерений и прошедших Государственную поверку.
Персонал Исполнителя должен пройти инструктаж по правилам и мерам безопасности производства работ.
Оказание услуг должно осуществляться Исполнителем по рабочим дням в период с 8-30 до 16-00.
Исполнитель должен иметь действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) (с приложением области аккредитации на право выполнения измерений) и должен быть занесен в реестр аккредитованных лиц, лицензию на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих), санитарно-эпидемиологическое заключение на эксплуатацию источников ионизирующего излучения, свидетельство о регистрации электролаборатории.
Профессиональный уровень Исполнителя. Специалисты исполнителя должны иметь свидетельства/ удостоверения, подтверждающие квалификацию на проведение заявленных измерений, удостоверения по радиационной безопасности и контролю, а также удостоверение о  проверке знаний по электробезопасности.
Исполнитель должен оказывать консультирование Заказчика на любой стадии выполнения работ.
Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг и оперативность их проведения.

7. Состав и содержание услуг:

	Наименование услуг
	Кол-во

	Описание

	Контроль эксплуатационных параметров рентгеновского аппарата (Костный денситометр  Lunar Prodigy, год выпуска 2007г., заводской № 41-170, (Инв.№01393391))
	1
	Услуги по проведению контроля эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов предусматривают контрольные технические испытания с целью оценки работоспособности рентгеновских аппаратов и сравнения полученных результатов с характеристиками (требованиями), установленными в эксплуатационной документации. Все измерения выполняются на основании действующих методик (утвержденных в установленном порядке), а также на каждый пункт измерения необходима аккредитация (измеренные и рассчитанные величины должны быть отражены в области аккредитации).
Протокол контроля эксплуатационных параметров должен содержать следующие определяемые характеристики:
· Измерение поглощенной дозы рентгеновского излучения (кермы) с последующим пересчетом измеренных величин для определения воспроизводимости и линейности изменения дозы
· Измерение анодного напряжения с последующим определением отклонения от установленного значения 
· Контроль времени облучения (длительности экспозиции) с последующим определением отклонения от установленного значения
· Измерение слоя половинного ослабления и сравнение с нормативными величинами
· Измерение/определение общей фильтрации рентгеновского излучения
· Измерение/определение радиационного выхода 
· Определение разрешающей способности приемника изображения (высококонтрастное пространственное разрешение)
· [bookmark: _GoBack]Определение разрешающей способности приемника изображения (низкоконтрастное пространственное разрешение)
· Контроль расстояния «фокус-кожа»
· Контроль сигнализации включения высокого напряжения.
· Оценка функционирования тормозов штативов.
(Протокол контроля эксплуатационных параметров может не содержать какой-то из выше указанных пунктов только в том случае если данный параметр не может быть определен на данном аппарате).
Результат: протокол испытаний.

	Контроль эксплуатационных параметров рентгеновского аппарата (Аппарат рентгеновский Duo Diagnost,  заводской   №121070028., год выпуска 2012г., (Инв.№01397456))
	1
	Услуги по проведению контроля эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов предусматривают контрольные технические испытания с целью оценки работоспособности рентгеновских аппаратов и сравнения полученных результатов с характеристиками (требованиями), установленными в эксплуатационной документации. Все измерения выполняются на основании действующих методик (утвержденных в установленном порядке), а также на каждый пункт измерения необходима аккредитация (измеренные и рассчитанные величины должны быть отражены в области аккредитации).
Протокол контроля эксплуатационных параметров должен содержать следующие определяемые характеристики:
· Измерение поглощенной дозы рентгеновского излучения (кермы) с последующим пересчетом измеренных величин для определения воспроизводимости и линейности изменения дозы
· Измерение анодного напряжения с последующим определением отклонения от установленного значения 
· Контроль времени облучения (длительности экспозиции) с последующим определением отклонения от установленного значения
· Измерение слоя половинного ослабления и сравнение с нормативными величинами
· Измерение/определение общей фильтрации рентгеновского излучения
· Измерение/определение радиационного выхода 
· Определение разрешающей способности приемника изображения (пространственное разрешение)
· Измерение/определение усилия компрессии (контроль работы прижимного устройства)
· Контроль на наличие или отсутствие появления артефактов изображения.
· Контроль сигнализации включения высокого напряжения.
· Оценка функционирования тормозов штативов.
(Протокол контроля эксплуатационных параметров может не содержать какой-то из выше указанных пунктов только в том случае если данный параметр не может быть определен на данном аппарате).
Результат: протокол испытаний.

	Контроль эксплуатационных параметров компьютерного томографа
	1
	Услуги по проведению контроля эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов предусматривают контрольные технические испытания с целью оценки работоспособности рентгеновских аппаратов и сравнения полученных результатов с характеристиками (требованиями), установленными в эксплуатационной документации. Все измерения выполняются на основании действующих методик (утвержденных в установленном порядке), а также на каждый пункт измерения необходима аккредитация (измеренные и рассчитанные величины должны быть отражены в области аккредитации).
Протокол контроля эксплуатационных параметров должен содержать следующие определяемые характеристики:
· Точность индикации дозы CTDI
· Оценка уровня шума
· Определение пространственного разрешение
· Определение среднего числа КТ-единиц
· Оценка гомогенности (однородности)
· Оценка толщины среза (ширина слоя)
Результат: протокол испытаний.



8. Порядок контроля и приемки услуг.
Контроль за сроками и качеством оказания услуг производится представителем Заказчика (Углева Светлана Михайловна, главная медицинская сестра, тел.8(4932)55-34-50)
Сдача-приемка оказанных услуг производится представителями Сторон с подписанием акта выполненных работ/универсального передаточного документа.

9. Особые условия
Доставка готовых документов по адресу места нахождения Заказчика осуществляется силами Исполнителя, в установленные сроки.

