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Техническое задание

1. Предмет закупки: «Обслуживание и ремонт системы охранно-тревожной сигнализации (Свердловская область)».

2. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге. 

3. Место оказания Услуг: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д.1. 

4. Срок и график оказания Услуг:
Начальный срок оказания Услуг: с даты заключения контракта.
Срок окончания оказания Услуг: 3 (три) рабочих дня с даты заключения контракта.
График оказания услуг: в рабочие дни, в рабочее время с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30, в пятницу с 08:30 до 16:15, суббота и воскресенье – выходные дни (время г. Екатеринбург).
В выходные дни, а также за пределами продолжительности рабочего дня оказание услуг возможно по предварительному письменному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Исполнителем требований законодательства об охране труда.

5. Перечень, периодичность и объем оказываемых Услуг.
Объем оказываемых услуг: 1 условная единица - Обслуживание и ремонт системы охранно-тревожной сигнализации (Свердловская область). 
1 условная единица равна объему услуг за период в соответствии с периодичностью, указанной в Таблице № 2.
Перечень, количество и место нахождения оборудования и материалов, подлежащего обслуживанию указаны в Таблице № 1 настоящего Технического задания. 
Перечень услуг и периодичность их оказания указаны в Таблице № 2 настоящего Технического задания. 
Перечень и количество оборудования и материалов, необходимых для ремонта системы охранно-тревожной сигнализации, указан в Таблице № 3 настоящего Технического задания.
Перечень и характеристики оборудования и материалов, необходимых для ремонта системы охранно-тревожной сигнализации, указаны в Таблице № 4 настоящего Технического задания.

Перечень, количество и место нахождения оборудования и материалов, подлежащего обслуживанию
                                                                                                                                              Таблица № 1

	№ п/п
	место нахождения оборудования
	Перечень
	Кол-во,
шт.

	1
	2
	3
	4

	1
	г. Каменск-Уральский,
ул. Кунавина, 1
	Юпитер 1831
	1

	
	
	ИО 102-20
	10

	
	
	ИО 102-14
	61

	
	
	Фотон 12
	35

	
	
	Стекло 3
	35

	
	
	Блок питания ИВЭПР 12/5
	2

	
	
	АКБ 12В 12 А/ч
	4

	
	
	С 2000 СП 1
	2

	
	
	С 2000 БКИ
	1

	
	
	Сигнал 10
	3

	
	
	Сигнал 20
	1

	
	
	С 2000 М пульт
	1

	
	
	Оповещатель светозвуковой
	1



Перечень услуг и периодичность их оказания
Таблица № 2
	
	№
	Наименование услуг
	Периодичность оказания услуг

	1
	2
	3

	1
	Внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и др. средств) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п.
	 1 раз за период действия контракта

	2
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправность световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе
	 1 раз за период действия контракта

	3
	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервный
	1 раз за период действия контракта

	4
	Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т.п.) 
	1 раз за период действия контракта

	5
	Проверка работоспособности установки 
	1 раз за период действия контракта

	6
	Проверка носителей специализированного управляющего программного обеспечения на наличие ошибок, сбоев, проведение обновления специализированного программного обеспечения.
	1 раз за период действия контракта

	7
	Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия – замена аккумуляторных батарей и повторная проверка
	1 раз за период действия контракта

	8 
	Регулировка чувствительности извещателей 
	1 раз за период действия контракта

	9
	Полнофункциональная проверка системы с составлением акта
	1 раз за период действия контракта

	10
	Проверка прохождения сигналов с объекта Заказчика на пульт централизованного наблюдения охранной организации
	1 раз за период действия контракта

	11
	Замена неисправного оборудования (согласно Таблицы № 3)
	1 раз за период действия контракта 




Перечень и количество оборудования и материалов, необходимых для ремонта системы охранно-тревожной сигнализации
                                                                                                                                Таблица № 3

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во
	Ед. Изм.

	1.
	Извещатель магнитоконтактный ИО 102-20
	2
	шт.

	2.
	Извещатель магнитоконтактный ИО 102-14
	8
	шт.

	3.
	Извещатель пассивный оптико-электронный Фотон 12
	3
	шт.

	4.
	Извещатель акустический разбития стекла Стекло 3
	2
	шт.

	5.
	АКБ 12В 12 А/ч
	2
	шт.

	6.
	Блок питания ИВЭПР 12/5 (корпус под 2 АКБ 12 А/ч)
	1
	шт.




Перечень и характеристики оборудования и материалов, используемых для ремонта системы охранно-тревожной сигнализации

                                                                                                                                       Таблица № 4

	№ 
п/п.
	Наименование
	Характеристики

	1.
	Аккумуляторная батарея 
	Выходное напряжение, В: 12;
Емкость, А/ч: не менее 12.

	2.
	Извещатель акустический  
	Максимальная дальность действия, м: не менее 5,5;
Напряжение питания, В: 12;
Потребляемый ток в дежурном режиме, мА: не более 22;
Минимальная контролируемая площадь, м2: не менее 0,1.

	3.
	Извещатель оптико-электронный
	Максимальная дальность действия, м: не менее 12;
Напряжение питания, В:12;
Потребляемый ток в дежурном режиме, мА: не более 0,1.

	4.
	Извещатель магнитоконтактный 
	Тип контактов: нормально замкнутые;


	5.
	Извещатель магнитоконтактный 
	Тип контактов: нормально замкнутые;
Расстояние между магнитом и герконом, мм: не менее 40;


	6.
	Блок питания 
	Выходное напряжение, В: 12;
Номинальный ток, А: 5;
Корпус по 2 АКБ 12В 12А/ч



Материалы и оборудования, необходимые для оказания Услуг, указанные в Таблице № 3 с характеристиками согласно Таблицы № 4, соответственно, а также все иные требуемые для восстановления работоспособности систем материалы и оборудования, приобретаются за счет средств Исполнителя, Заказчик дополнительных затрат не несёт.
Материалы и оборудование, используемые при оказании Услуг, должны быть качественными, новыми, не были в употреблении, в ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Исполнителя, и должны отвечать стандартам и требованиям, предъявляемым к составным частям данного вида, действующим на территории Российской Федерации, а также свободны от прав на них третьих лиц и других обременений. 

6. Требования к функциональным, эксплуатационным и техническим характеристикам.

Функциональные характеристики
Оказание услуг по обслуживанию и ремонту системы охранно-тревожной сигнализации (далее - Систем) осуществляется с целью поддержания работоспособного состояния системы в процессе эксплуатации, а также выполнения мероприятий по профилактике, контролю технического состояния и устранению неисправностей.

Основными задачами оказания услуг по обслуживанию и ремонту системы является:
-  поддержание Системы в исправном, рабочем состоянии;
-  контроль технического состояния Системы; 
- проверка соответствия Системы, в т. ч. их электрических и иных параметров требованиям нормативной и технической документации;
- определение предельного состояния Системы, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения технического освидетельствования и диагностики с оформлением соответствующих документов;
- проведение консультативных мероприятий по вопросам эксплуатации Системы с предоставлением технических описаний, регламента эксплуатации Системы.
- проведение инструктажа персонала Заказчика, осуществляющего эксплуатацию Системы.

Эксплуатационные и технические характеристики:

После обслуживания, Система:
- обнаруживает и подает извещение о тревоге для принятия необходимых мер (передача сигнала тревоги);
- выдает извещение о неисправности при отказе технических средств системы охранно-тревожной сигнализации;
- сохраняет исправное состояние при воздействии влияющих факторов окружающей среды;
- восстанавливает работоспособное состояние после воздействия опасных факторов окружающей среды;
- сохраняет работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение времени прерывания электропитания.
Система не должна выдавать ложных тревог при переключениях источников электропитания сети и резерва с одного на другой.
Списочный состав сотрудников Исполнителя, задействованных при оказании Услуг предоставляется Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания Контракта без предварительного запроса со стороны Заказчика.
Исполнитель обязан соблюдать пропускной и внутриобъектовый режимы Заказчика и его территориальных отделах, правила и нормы по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности.
Исполнитель должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
Оказание услуг должно производиться с использованием принадлежащих Исполнителю расходных материалов и оборудования, без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Используемые при оказании услуг материалы приобретаются за счет средств Исполнителя.
           Исполнитель ведет журнал технического состояния и обслуживания системы охранно-тревожной сигнализации по форме, указанной ниже. Журнал ведётся на каждую внутриобъектовую систему отдельно и находится на объекте. В журнал заносится вся информация об услугах, выявленных дефектах систем, устранении аварийных ситуации и т.д.


Журнал технического состояния и обслуживания внутриобъектовых инженерных систем (за исключением инженерных систем противопожарной защиты)
_______________________________________________

(адрес здания, строения, сооружения, помещения)

	ДДата, время
	Наименование внутриобъектовой инженерной системы
	Вид осмотра/Событие
	Замечания/Предпринятые действия/
мероприятия (подробно)
	Текущий технический статус
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	



При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться:

           - ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию;
- ГОСТ Р 52931-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия;
- ГОСТ 12.1.006-84. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля;
- ГОСТ Р 50009-2000. Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний.

7. Требования к безопасности оказанных услуг.

Исполнитель должен обеспечить оказание услуг в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами в области охраны труда и пожарной безопасности, а также контроль за соблюдением требований данных нормативно-правовых актов.
Исполнитель несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и работниками субподрядных организаций, третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем для оказания услуг, (далее – работники) требований охраны труда и пожарной безопасности.
Исполнитель должен соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, пропускной режим, не допускать нахождение работников в состоянии алкогольного, токсического, иного опьянения. 
Настоящие требования распространяются на организации субисполнителей, привлеченные Исполнителем. Исполнитель обязан включить в контракты (договоры), заключаемые с субисполнителями, условия, предусмотренные настоящим Техническим заданием, и осуществлять контроль их исполнения. 
В случае привлечения субисполнителей Исполнитель обязан до начала ими выполнения работ (оказания услуг) письменно уведомить Заказчика о привлечении субисполнителей и предоставить копии контрактов (договоров), заключенных с субисполнителями. 
Исполнитель обязуется допускать к оказанию услуг на территории Заказчика работников:
- соответствующей квалификации;
- прошедших в установленном порядке обучение по охране труда и пожарной безопасности;
- не имеющих медицинских противопоказаний к оказанию соответствующих услуг.
Исполнитель обязуется обеспечить работников:
- исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими выполняемым работам;
- исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с учетом условий и характера выполняемых работ;
- аптечками первой помощи пострадавшим;
- первичными средствами пожаротушения.
Исполнитель обязуется до начала оказания услуг предоставить Заказчику:
а) копию приказа о назначении лица, ответственного за безопасную организацию оказания услуг на территории Заказчика;
б) письмо с указанием поименного списка работников Исполнителя, направляемых для оказания услуг, с указанием профессий (должностей), квалификации работников, а также лиц, ответственных за безопасное оказание услуг (работники, которым предоставлено право подписания акта-допуска, выдачи наряда-допуска на производство работ повышенной опасности, работников, назначенных ответственными руководителями работ, производителями работ) и контактные данные лица, ответственного за безопасную организацию работ. 
Исполнитель обязуется до начала оказания услуг предъявить Заказчику:
а) протоколы проверки знания требований охраны труда лица, ответственного за безопасную организацию оказания услуг, лиц, ответственных за безопасное оказание услуг, работников, заявленных на выполнение работ (оказание услуг) на территории Заказчика;
б) удостоверения (протоколы) о проверке знаний правил работы в электроустановках (при оказании услуг в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках).
Исполнитель обязуется обеспечить прохождение работниками, которые оказывают услуги на территории Заказчика, вводного инструктажа по охране труда, противопожарного инструктажа у Заказчика до начала оказания услуг.
Исполнитель до начала оказания услуг обеспечивает работников документами, содержащими требования по охране труда и регламентирующими проведение соответствующих работ на территории Заказчика (инструкции по охране труда, проект производства работ, план производства работ на высоте, технологические карты и т.п.).
Исполнитель согласует с Заказчиком: 
- схемы подключения, точки подключения к энергоносителям (электроэнергия, вода и другие);
- место размещения оборудования, машин, спецтехники;
- место хранения материалов, оборудования, инструментов и приспособлений;
- место хранения средств индивидуальной защиты, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ;
- место накопления отходов.
В целях обеспечения эффективного и безопасного оказания услуг, а также исключения простоев в ходе оказания услуг оборудование, машины, спецтехника, используемые Исполнителем, должны поддерживаться в технически исправном состоянии и отвечать требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, иметь паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим нормативными требованиями.
В целях организации и безопасного оказания услуг уполномоченные лица со стороны Заказчика и со стороны Исполнителя совместно оформляют акт-допуск для оказания услуг (далее – акт-допуск) по форме приложения № 1 к настоящему Техническому заданию. 
Исполнитель допускает работников к оказанию услуг после выполнения соответствующих мероприятий, предусмотренных актом-допуском.
Исполнитель, получивший акт-допуск на выделенной территории имеет право:
- выдавать акты-допуски субподрядным организациям на весь период действия акта-допуска; 
- выдавать наряды-допуски на период, не превышающий срок действия акта-допуска, и допускать для оказания услуг свой персонал с ежедневным оформлением допуска в соответствующей таблице ответственным лицом по оказанию услуг; 
- прекращать работы персонала, который выполняет работы в зоне действия акта-допуска без разрешения организации Исполнителя.
Исполнитель определяет:
- границы опасных зон на время оказания услуг по действию опасных факторов на территории;
- рабочие места, на которых услуги оказываются по наряду-допуску;
- места установки защитных ограждений, сигнальных ограждений и знаков безопасности.
На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов Исполнителем должны быть установлены защитные ограждения для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вредными производственными факторами, а на границах зон с возможным воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и вредными производственными факторами.
Исполнитель:
- обеспечивает достаточный уровень освещенности зоны оказания услуг;
- организует ежедневную уборку зоны оказания услуг;
- при необходимости обеспечивает временное устройство тротуаров, переходов на время оказания услуг.
Исполнитель ежедневно осуществляет мониторинг хода оказания услуг и изменений условий труда, а также ежедневный контроль соблюдения требований охраны труда работниками.
Исполнитель обеспечивает Заказчику доступ к месту проведения работ для проверки хода производства работ, соблюдения требований охраны труда работниками Исполнителя. Проверки проводятся исключительно в отношении работ по контракту, выполняемых на территории Заказчика. 
Исполнитель должен незамедлительно принять меры по устранению выявленных нарушений в области охраны труда и пожарной безопасности, в том числе субисполнителями, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью работников.
В случае возникновения аварийной ситуации в зоне выполнения работ, Исполнитель обязан принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ, вызов экстренных оперативных служб, принятие мер по локализации и ликвидации аварийной ситуации, эвакуацию людей, извещение Заказчика.
Исполнитель осуществляет вызов скорой медицинской помощи и обеспечивает сопровождение сотрудников скорой медицинской помощи к месту несчастного случая с работником Исполнителя на территории Заказчика.
Исполнитель обязан обеспечить выезд работников, вывоз используемых оборудования, инструментов, приспособлений, отходов с территории Заказчика не позднее даты прекращения (расторжения) контракта.
При оказании Услуг обеспечивается сохранность (в том числе техническая защита) информации, указанной в паспортах объектов комплексной системы обеспечения безопасности (далее – КСОБ), в частности контактная информация о руководителе и ответственных лицах (персональные данные), а также сведения о структуре КСОБ объекта, схемы технической организации КСОБ объекта, особенности и спецификация установленного оборудования.
При оказании услуг на объекте Исполнитель обязуется обеспечить полную безопасность для физических лиц и сохранность имущества на Объектах, а также Исполнитель несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц.
Исполнитель обязан обеспечить надлежащие условия и охрану труда работников, привлекаемых к оказанию Услуг. За несчастный случай, происшедший с работником Исполнителя при исполнении контракта в месте оказания Услуг, явившийся следствием ненадлежащей организации охраны труда, Исполнитель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к качеству оказания услуг.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, к такому роду услуг. 
Оказанные услуги должны соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения, энергосбережения, пожарной безопасности и строительства, ГОСТ, ПУЭ, ПТЭЭП, иным нормативным актам, а также требованиям уполномоченных контролирующих органов государственной власти.  
Оказание услуг должно осуществляться в полном объеме, установленном Заказчиком, надлежащего качества в соответствии с действующими нормативными актами в установленные сроки. 
Услуги должны быть оказаны в срок, в полном объеме и соответствовать требованиям и условиям Заказчика, действующих стандартах, технических условиях, нормах и правилах, согласно требований паспортных данных на огнетушители.
Исполнитель гарантирует соблюдение правил и стандартов в области безопасности труда, соблюдение правил противопожарного режима и иных обязательных требований, предусмотренных действующими нормативными актами на период оказания услуг.
















Приложение № 1
к Техническому заданию

	АКТ-ДОПУСК
для выполнения работ (оказания услуг) на территории 
_____________________________________________________________
(наименование)


	
	
	«__» ____________ 20__ г.

	(место составления)
	
	(дата)

	

	(наименование объекта)

	
Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика,

	

	(фамилия, инициалы, должность)

	и представитель подрядчика (исполнителя), ответственный за выполнение работ (оказание услуг)

	

	(фамилия, инициалы, должность)

	составили настоящий акт о нижеследующем.
Заказчик предоставляет объект (участок, территорию)


	(наименование объекта, участка, территории)

	ограниченный координатами

	

	(наименование осей, отметок и номер чертежа)

	для выполнения на нем 


	(наименование работ, услуг)

	под руководством представителя подрядчика (исполнителя), на следующий срок:

	начало «__» ____________ 20__ г.	окончание «__» ____________ 20__ г.

	До начала и во время выполнения работ (оказания услуг) необходимо выполнить следующие мероприятия:


	№ п/п
	Наименование мероприятия 
(перечисляются в том числе мероприятия 
по подготовке рабочих мест)
	Дата и время выполнения мероприятия
	ФИО и подпись лица, ответственного за выполнение мероприятия

	1
	2
	3
	4

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	



	Представитель Заказчика
	

	
	(подпись)

	Представитель Исполнителя 
	

	
	(подпись)


[bookmark: _GoBack]




