Приложение №1 
к государственному контракту № ______________ 
от  «___» ___________ 2026г


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                          на поставку и установку кондиционера (сплит-системы)
                                                     
	
1. Предмет контракта: поставка и установка кондиционера (сплит-системы; далее - Товар).

2. Срок поставки: поставка и установка Товара должна быть осуществлена  в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты подписания контракта, но не позднее 15 сентября 2026 года.

3. Место оказания Товара: г.Пермь ул.Куйбышева д.6.  
После доставки кондиционера (сплит-системы) по месту нахождения Заказчика, Поставщик обязуется собрать и установить его, вывезти весь упаковочный материал. 

Приобретение нового кондиционера, его транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, демонтаж старого кондиционера и монтаж нового осуществляется силами, персоналом и за счет средств Поставщика в соответствии с графиком работы Заказчика: с 9-00 до 18-00 часов (понедельник-четверг), с 9-00 до 16-45 часов (пятница), обед с 13-00 до 13-45ч. 

Обязательным условием является соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемого Товара:

	№ п\п
	Наименование  товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Кондиционер (сплит-система) с установкой и демонтажем старого кондиционера на первом этаже здания в помещении площадью 57 кв.м. (каб №115) 
	шт
	1




Характеристики товара.
§ Вид кондиционера: сплит-система
§ Комплектация: наружный блок, внутренний блок, декоративная панель, пульт дистанционного управления
§ Рекомендуемая площадь помещения: до 70 кв.м.
§ Режим работы кондиционера: охлаждение, обогрев 
§ Зимний пуск: предусмотрен производителем
§ Тип внутреннего блока: кассетный
§ Вид блока кондиционера: наружный 
§ Класс энергоэффективности в режиме охлаждения: не ниже А
§ Класс энергоэффективности в режиме нагрева: не ниже А
§ Мощность охлаждения, кВт: ≥ 7
§ Мощность обогрева, кВт:  ≥ 7
§ Уровень шума внутреннего блока не более 46 дБ
§ Наличие удаленного управления через сеть Wi-Fi
§ Флокированное покрытие жалюзи
Перечень оборудования (зап.частей) и наименование работ:

	№ п\п
	Наименование работ и оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж старого кондиционера (7 кВт)
	шт
	1

	2
	Приобретение кондиционера (сплит-системы) кассетного типа мощностью от 7 до 10 кВт
	шт
	1

	3
	Монтаж кондиционера (сплит-системы) мощностью от 7 до 10 кВт
	шт
	1

	4
	Подставка разборная под наружний блок кондиционера
	шт
	1

	5
	Удлинение фреоновых коммуникаций (модели свыше 5,5 кВт)
	м.п.
	15

	6
	Установка декоративного короба под провода эл.питания (без кабеля)
	м.п.
	2

	7
	Установка декоративного короба под фреоновые коммуникации 80*60
	м.п.
	4

	8
	Прокладка кабеля эл.питания до 3*4 мм2
	м.п.
	15

	9
	Прокладка дренажа
	м.п.
	10

	10
	Разборка-сборка потолков типа “Армстронг” (каждые 5 м длины коммуникации)
	шт
	2




5. Требования к выполнению монтажных работ, пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию кондиционеров:

	№ № п/п
	Наименование работ, наименование характеристики (показателя) работ
	Значение характеристики (показателя)

	11
	Работы по установке наружного блока

	Установка наружного блока должна быть произведена на отмостке здания. Место установки наружного блока кондиционера согласовывается с Заказчиком.

	22
	Работы по установке внутреннего блока
	Внутренний блок-системы должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, дизайна помещения и требований производителя Товара.

	33
	Прокладка внутренних и внешних трубопроводов
	Общая длина трубопровода для кондиционера - не более 20 метров. При монтаже магистрали фреонопровода должны использоваться медные трубы.

	44
	Отвод дренажных труб через отверстия в наружных стенах на улицу
	Внутри помещения фреонопровод, электрический кабель или дренажный шланг укладываются в жгуте, обматываются белой лентой и крепятся клипсами к стене. Поставщик обязан не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене. Отверстие в стене после укладки фреонопровода, электрического кабеля и дренажного шланга заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Стены здания кирпичные.

	55
	Подключение электропитания
	Электропитание подключается от существующей электрической розетки. 

	66
	Дозаправка хладагентом
	Дозаправка хладагентом выполняется при необходимости для обеспечения работоспособности оборудования.

	77
	Тестовый запуск Товара во всех режимах
	После установки Товара его работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление, давление хладагента, температура при входе и выходе из внутреннего блока.

	88
	Обучение специалистов Заказчика
	После ввода в эксплуатацию Товара необходимо провести инструктаж работников Заказчика о правилах эксплуатации оборудования и по самостоятельной работе с оборудованием в различных производственных ситуациях.

	99
	Уборка мусора
	Образовавшийся мусор после сборки товара и работ по установке Товара, а также упаковочные материалы, должны быть вывезены силами и за счет средств Поставщика. Уборка мусора и упаковочного материала должна осуществляться сразу после сборки Товара и завершения его установки.



Тип фасада здания: кирпичная кладка. Фасад здания явлется объектом культурного наследния.

6.  Требования к упаковке, безопасности товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара, потребностям Заказчика:
     Товар поставляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей защиту Товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.  
     Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не должен быть восстановленным, а также у него не должна быть осуществлена замена составных частей, и не должны быть восстановлены потребительские свойства.
     Товар должен быть без дефектов, без механических, термических, биологических повреждений, без повреждений водой, без повреждений, вызванных неправильным хранением, транспортировкой или неосторожной выгрузкой.
     Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией производителя
      Поставляемый Товар должны быть свободным от любых прав третьих лиц и соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 
      Все материалы, которые использовались при производстве Товара, должны соответствовать нормам безопасности, установленным в Российской Федерации.
    Поставщик обязан при поставке Товара представить сертификаты, инструкции, гарантийные талоны и (или) иные документы, обязательные для поставляемого Товара, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если Товар, поставляемый в рамках Договора, произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

7. Требования к гарантии качества:
Качество Товара должно соответствовать требованиям: санитарных, технических и всех иных применяемых норм и стандартов Российской Федерации и подтверждаться предоставленными Поставщиком сопроводительными документами. Указанные выше документы должны обязательно содержать информацию о стране происхождения поставляемого Товара.
[bookmark: undefined]Срок гарантии качества на поставляемый Товар – не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с момента подписания документа о приемке. 
Гарантия качества Товара распространяется на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара.
[bookmark: undefined]В случае обнаружения Товара, в котором присутствует производственный брак, в течение гарантийного срока Заказчик вправе выставить письменную претензию в отношении качества такого Товара Поставщику. Срок исполнения гарантийных обязательств не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения письменной претензии Поставщиком.
Поставка Товара (доставка, погрузка, разгрузка, сборка, демонтаж, монтаж с привлечением подъёмного оборудования) осуществляются за счет Поставщика.
Гарантийный срок на работы по установки (монтажу) и проведению пуско-наладочных работ 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию Товара (исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке).
Поставка материалов и оборудования на объект осуществляется транспортом и силами Поставщика. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением подъемного оборудования, осуществляются за счет Поставщика.
Даты, сроки проведение демонтажно-монтажных работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком (представителем Заказчика).
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