Техническое задание
Поставка товаров (тележка ручная гидравлическая, тележка платформенная) для нужд ИСМАН.

1. Технические характеристики: 

	№
п/п
	Наименование товара, указание на товарный знак (при наличии)
Код ОКПД 2, КТРУ
	Технические характеристики
	Количество, шт

	1.
	Тележка ручная гидравлическая (рохля)


Код позиции ОКПД2
28.22.18.390
	Тип тележки – рохля
Разборный гидроузел – да
Грузоподъемность – 3000 кг
Высота подъема, min – 80 мм
Высота подъема, max – 195 мм
Общая ширина вил – 550 мм
Длина вил – 1150 мм
Расстояние между вилами – 235 мм
Общая ширина – 550 мм
Общая длина – 1550 мм
Высота ручки – 1220 мм
Диаметр колес – 180 мм
Ширина колеса 50 мм
Материал колеса – полиуретан
Диаметр ролика – 80 мм
Ширина ролика 80 мм
Материал ролика 70 мм
Материал ролика - полиуретан
	1

	
	Тележка платформенная


Код позиции ОКПД2
28.22.18.390
	Длина платформы, мм - 1100
Ширина платформы, мм – 600
Максимальная высота тележки с рукояткой (мм) – 1220
Диаметр колеса (мм) – 260 
Грузоподъемность (кг) – 400
Тип колес – литые
Материал колеса – полиуретан
Тип кронштейна - поворотный
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Требования к товару:
Товар должен иметь документы, подтверждающие соответствие Товара, являющимся предметом закупки, требованиям законодательства Российской Федерации, действующие сертификаты и/или декларации о соответствии, а также паспорт и инструкция. При поставке товара Поставщик обязан предоставить документы, удостоверяющие качество товара (паспорт качества, сертификаты качества).
Качество, технические и функциональные характеристики товара должны соответствовать описанию объекта закупки, условия договора и действующему законодательству Российской Федерации.
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Поставляемы товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления и соответствовать характеристикам и параметрам, заявленным Заказчиком.
Требования к упаковке:
Товар должен быть промаркирован. Маркировка должна соответствовать обязательным стандартам производителя и требованиям законодательства.
Товар поставляется в не имеющей повреждений упаковке, согласно требованиям производителя, с сохранением защитных товарных знаков производителя. Упаковка должна гарантировать сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Требования к гарантии
Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента приемки товара Заказчиком.

Требования к поставке
Товар поставляется силами Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения товара.

