ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку расходных материалов и запасных частей 
для физиотерапевтического оборудования

1. Наименование и объем поставляемого товара:

	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единицы измерения

	1.     Электрод поверхностный средний, одноразовый для низкочастотных электротерапевтических процедур - 200 штук

	Назначение
	Для распределения силы тока от аппарата для электротерапии по телу пациента 
	-

	Наличие токораспределительного слоя из углеродной ткани
	Соответствие
	-

	Форма поверхности электрода
	Прямоугольная
	-

	Длина
	Не менее 120 не более 140
	Миллиметр

	Ширина
	Не менее 80 не более 100
	Миллиметр

	2.     Электрод поверхностный большой, одноразовый для низкочастотных электротерапевтических процедур – 200 штук 

	Назначение
	Для распределения силы тока от аппарата для электротерапии по телу пациента 
	-

	Наличие токораспределительного слоя из углеродной ткани
	Соответствие
	-

	Форма поверхности электрода
	Прямоугольная
	-

	Длина
	Не менее 150 не более 170
	Миллиметр

	Ширина
	Не менее 100 не более 120
	Миллиметр

	3.     Электрод поверхностный малый, одноразовый для низкочастотных электротерапевтических процедур – 200 штук

	Назначение
	Для распределения силы тока от аппарата для электротерапии по телу пациента 
	-

	Наличие токораспределительного слоя из углеродной ткани
	Соответствие
	-

	Форма поверхности электрода
	Прямоугольная
	-

	Длина
	Не менее 100 не более 120
	Миллиметр

	Ширина
	Не менее 80 не более 100
	Миллиметр

	4.     Эластичные ремни для фиксации электродов - 15 штук

	Назначение
	Для крепления различных физиотерапевтических и регистрирующих электродов (ЭКГ, энцефалография, реография), к различным частям тела человека.
	-

	Артикул
	PG-945 или эквивалент
	 

	Материал
	трикотаж с начесом
	 

	Длина
	800
	Миллиметр

	Ширина
	80
	Миллиметр

	Застежка типа Velcro
	наличие
	-

	5.     Зажим типа «Крокодил» - 10 штук

	[bookmark: _GoBack]Фиксатор токоотвод для электрофореза типа "Крокодил" представляет собой электромеханическое устройство, предназначенное для оперативного соединения или разъединения контакта провода с электродом
	Соответствие
	 

	Под штекер 2 мм.
	Соответствие
	 



2. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам. 
Качество товаров должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.
Подтверждением качества поставляемых товаров со стороны поставщика являются документы, установленные действующим законодательством РФ.   Поставляемый товар должен быть новым товаром, не являться предметом иных договорных (договорных) обязательств и быть свободным от прав и притязаний третьих лиц.
3. Место поставки товара: 141551, Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Голубое, ул. Родниковая, корп. 6, стр. 1
4. Сроки поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта в один этап.
5. Условия поставки товара: поставка товара осуществляется силами Поставщика. Поставка товара осуществляется с выполнением погрузо-разгрузочных работ. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными силами и средствами или силами и средствами третьих лиц за свой счет. Товары должны быть упакованы в тару завода изготовителя без нарушения защитных способов от несанкционированного вскрытия, предусмотренных производителем. Упаковка товаров и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товаров, исключить их порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. Поставщик должен уведомить заказчика о времени и дате поставки товаров телефонограммой или факсимильной связи. 
6. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: 
На материалы, по которым показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) не предусмотрены в технических регламентах и документах, использованы сведения о характеристиках, полученные от производителей и их представителей.

7. Требования к безопасности товара.
Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.
Товар должен иметь инструкцию по применению на русском языке.
Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

