  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 
на поставку товаров для нужд уголовно-исполнительной системы
 № ______

г. Липецк							                                «___ » ________  20___ г.
Федеральное казенное учреждение «Центр инженерно-технического обеспечения 
и вооружения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Липецкой области» (ФКУ ЦИТОВ УФСИН  России по Липецкой области) от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _____________________________, _________________________________, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1.  Предмет Государственного контракта
0. По настоящему Контракту  Поставщик обязуется передать Государственному заказчику оборудование согласно техническому заданию (Приложение № 1) и спецификации 
(Приложение № 2) прилагаемые к настоящему Контракту, а Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара Поставщику.
0. Спецификация, техническое задание подписывается обеими Сторонами одновременно
с подписанием Контракта и является неотъемлемой частью данного контракта.
1. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик обязуется:
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Обеспечить приемку товара, указанного в техническом задании (Приложение №1),
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.
2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.
2.1.5. Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего Контракта
за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
2.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Государственный заказчик имеет право:
2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству. 
2.2.2. В соответствии с условиями Контракта в период срока годности (хранения) требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и в настоящем Контракте.
2.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии
с законодательством Российской Федерации. 
2.3. Поставщик обязуется:
2.3.1. С использованием любых средств связи известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки.
2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.
2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в Контракте, в количестве, предусмотренном Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.
2.3.4. Осуществить безвозмездную замену товара, несоответствующего по качеству 
и безопасности, при соблюдении условий хранения в соответствии с действующим ГОСТ и ТУ.
2.3.5. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара.
2.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Контракта.
2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3. Качество Товара, гарантийные обязательства и порядок приёма товара
3.1. Товар должен соответствовать требованиям, указанным в техническом задании 
(Приложение №1).
3.2. Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим
стандартам на данный вид продукции и подтверждаться документами установленного образца, действующими на территории Российской Федерации. 
3.3. Требование о предоставлении гарантии: необходимо предоставление гарантии Производителя и Поставщика товара. Предоставление гарантии осуществляется вместе с товаром. Срок действия гарантии производителя должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее, чем срок действия гарантии Производителя данного товара. Гарантийное обслуживание должно осуществляться в течение гарантийного срока. Расходы на обслуживание товара в гарантийный срок производятся за счет Поставщика. 
3.4. Товар должен иметь необходимую маркировку, ярлыки, наклейки и др. согласно требованиям нормативных технических документов, регламентированных законодательством Российской Федерации (ГОСТ, ОСТ, ТУ и техническому регламенту).
3.5. Товар не должен быть обременен правами третьих лиц.
3.6. Срок службы товаров устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТов, ОСТов, СанПиН, ТУ и иной нормативно технической документации на каждый вид товара.
3.7. В целях проверки соответствия передаваемого Поставщиком товара условиям Контракта 
и предусмотренной на товар нормативной и технической документации проводится экспертиза товара. 
3.8. Приемка результатов исполнения контракта, а также поставленного товара, осуществляется
в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Государственным заказчиком, либо поставщику в те же сроки Государственным заказчиком направляется 
в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Государственным заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы 
или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении 
по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
3.9. Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара условиям контракта, если выявленное несоответствие 
не препятствует приемке товара и устранено поставщиком.
3.10. Замена товара производится Поставщиком за свой счет в установленные сроки.
4. Тара и упаковка
4.1. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке 
и на весь срок хранения. Товар должен быть расфасован и упакован, согласно требованиям ГОСТов, ОСТов, СанПиН, ТУ и иной нормативно технической документации на каждый вид товара.
4.2. Стоимость упаковочных материалов, а также приспособлений для перевозки товара, включена в цену товара и возврату не подлежит.
5. Сроки и порядок поставки товара
5.1. Поставщик производит поставку товара по адресу: 398007, Липецкая область, г. Липецк, 
ул. Римского-Корсакова, д.2А не позднее 31.05.2026 г.
5.2. Товар, поставленный Поставщиком сверх объемов и цены Контракта, Государственным заказчиком приниматься не будет.
5.3. Обязанность Поставщика передать товар Государственному заказчику считается исполненной с момента приемки товара Государственным заказчиком и оформления заказчиком документа 
о приемки товара. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит 
на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим 
свою обязанность по передаче товара Государственному заказчику.
6. Цены и порядок расчетов
6.1. Цена Контракта  __________________________________________________, с учетом стоимости товара, тары, упаковки, всех расходов по поставке до мест назначения Государственного заказчика, гарантийное обслуживание, предусмотренные законодательством Российской Федерации акцизы, налоги, сборы и платежи, а также другие дополнительные расходы, связанные с поставкой и обслуживанием товара. Цена Контракта является твердой 
и определяется на весь срок исполнения Контракта и может изменяться только в случаях, 
в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок и государственным контрактом. 
6.2. Расчеты за поставленную продукцию производятся в форме безналичного расчета денежными средствами, выделяемыми из бюджетного финансирования, при наличии лимитов и предельного объёма финансирования не позднее 10 рабочих дней после поставки товара и предоставления документов, подтверждающих осуществление поставки, оформленных надлежащим образом.
6.3. Обязательства Государственного заказчика по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.
6.4. Государственный заказчик имеет право произвести полный или частичный отказ от оплаты расходов, не предусмотренных в настоящем Государственном контракте.
6.5. В случае, предусмотренном в Законе № 44-ФЗ, Государственный заказчик принимает решение об уменьшении суммы, подлежащей уплате юридическому лицу или физическому лицу, 
в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.
6.6. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств Федерального Бюджета.
7. Имущественная ответственность
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
7.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 1000 рублей.
Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, определяемой 
в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом 
(за исключением просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042). 
7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.6. 	В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пени). 
7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной 
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 10 процентов цены контракта – __________ рубля _________ копеек.
7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 1000 рублей
7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.11. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств 
по Контракту.
7.13. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств 
по Контракту, возмещается за его счет.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При невозможности достижения соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Липецкой области в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.2. До направления возможного искового заявления в Арбитражный суд, предъявление претензии получателя другой Стороне является обязательным. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 20 дней с момента получения. Срок подачи претензии – в соответствии 
с действующим законодательством.
8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Государственному контракту третьей стороне. 
8.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения Контракта в соответствии 
с законодательством РФ. 
9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания 
и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный 
и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также оценка их влияния 
на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
9.3. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
9.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат 
торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.
9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств в срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 
6 (шести) месяцев или они, или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны 
в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых 
для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.
10. Прочие условия
10.1. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.
10.2. Все соглашения об изменении и (или) дополнении Контракта оформляются в письменном виде и являются его неотъемлемой частью. 
10.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускаются, 
за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;
- если по предложению Государственного заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товаров не более чем на 10 процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемых товаров не более чем на 10 процентов;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11. Срок действия Государственного контракта
11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30.06.2026 г. и полного исполнения своих обязательств каждой из Сторон. 
11.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение не исполненных обязательств сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.
12. Юридические адреса, банковские и отгрузочные 
реквизиты Сторон на момент заключения Контракта
	«Государственный заказчик»
	
	«Поставщик»

	ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Липецкой области
	
	

	__________________         
М.П.
Адрес: 
Юридический адрес: 398007, Липецкая область, г. Липецк, ул. Римского-Корсакова, д.2А
Почтовый адрес: 398007, Липецкая область,
г. Липецк, ул. Римского-Корсакова, д.2А
	
	__________________   
М.П.
Адрес: 
Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 

	Банковские реквизиты:
	
	Банковские реквизиты:

	Р/с 03211643000000013211
ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
Л/с 03461338140
К/с 40102810745370000024
БИК 012202102 
ИНН 3628005447  КПП 482501001
ОГРН 1023601560872
ОКПО 08817491
	
	

	«___»______________20___ г.	
	
	«___»______________20___ г.	


Приложение № 1
 к Государственному контракту
 №______от __________20_____г.


Техническое задание
для поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Кол-во 

	1. 
	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации
	- Количество шлейфов сигнализации: не менее 16;
- Интерфейс связи с центральным прибором: RS-485;
- Максимальная протяженность линии связи	: не менее 1200 м (без ретрансляторов);
- Скорость обмена данными: поддержка режимов не менее 9600/19200 бит/с;
- Минимальное сопротивление проводов ШС с выносным резистором: 600 Ом;
- Максимальное сопротивление проводов ШС с выносным резистором: 800 Ом; 
- Сопротивление проводов ШС: диапазон контроля 600 – 800 Ом;
- Сопротивление проводов ШС: не более 150 Ом;
- Минимальное сопротивление изоляции ШС: не менее 20 кОм;
- Время передачи извещения на БЦП/ППК: не более 10 с;
- Напряжение питания: в диапазоне от 10 до 28 В;
- Ток потребления: не более 35 мА;
- Степень защиты оболочки: не ниже IP20;
- Диапазон рабочих температур: от -10 °С до +50 °С;
- Габаритные размеры: не более 165 х 110 х 32 мм;
- Масса изделия: не более 0,3 кг;
- Материал корпуса: пластик;
- Средний срок службы: не менее 10 лет.
	3 шт.

	2. 
	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации
	- Количество шлейфов сигнализации: не менее 8;
- Интерфейс связи с центральным прибором: RS-485;
- Максимальная протяженность линии связи	: не менее 1200 м (без ретрансляторов);
- Скорость обмена данными: поддержка режимов не менее 9600/19200 бит/с;
- Минимальное сопротивление проводов ШС с выносным резистором: 600 Ом;
- Максимальное сопротивление проводов ШС с выносным резистором: 800 Ом; 
- Сопротивление проводов ШС: не более 150 Ом;
- Минимальное сопротивление изоляции ШС: не менее 20 кОм;
- Время передачи извещения на БЦП/ППК: не более 10 с;
- Напряжение питания: в диапазоне от 10 до 28 В;
- Ток потребления: не более 35 мА;
- Степень защиты оболочки: не ниже IP20;
- Диапазон рабочих температур: от -10 °С до +50 °С;
- Габаритные размеры: не более 165 х 110 х 32 мм;
- Масса изделия: не более 0,3 кг;
- Материал корпуса: пластик;
- Средний срок службы: не менее 10 лет.
	3 шт.

	3. 
	АКБ
	- Тип аккумулятора: свинцово-кислотный; герметизированный, необслуживаемый;
- Назначение: для систем бесперебойного питания (ИБП);
- Номинальное напряжение: 12 В;
- Номинальная емкость: не менее 9 Ач;
- Срок службы в буферном режиме: не менее 5 лет;
- Тип клемм: ножевые клеммы типа F2;
- Габаритные размеры (ДхШхВ): не более 151 х 65 х 94 мм (соответствие стандарту 9 Ач);
- Масса изделия: не менее 2,5 кг;
- Материал корпуса: ударопрочный, негорючий пластик (ABS);
- Гарантийный срок: не менее 1 года.
	7 шт.

	4. 
	Жесткий диск
	- Объем: не менее 1 Тб;
- Интерфейс: SATA 3;
- Скорость вращения шпинделя: не менее 5400;
- Объем буферной памяти: не менее 256 Мб;
- Потребляемая мощность: не менее 4.6 Вт.;
- Мощность в режиме ожидания: не менее 0.3 Вт.;
- Срок гарантии: не менее 1 года.
	3 шт.

	5. 
	IP-терминал TFR50-202RB
	Общие характеристики:
- Диагональ экрана: не менее 5";
- Сенсор: не менее 2 сенсора 2 Мп;
- Чувствительность: не менее 0.01 лк (день) / 0.001 лк (ночь);
- Соотношение сигнал/шум: более 50 дБ;
- Объектив: 6 мм;
- Шумоподавление	: 3D DNR;
- Управление скоростью затвора: автоматически;
Звуки:
- Встроенный динамик, звуковое сопровождение подтверждения доступа;
- Режимы прохода: лицо, карта, маска, различные комбинации указанных режимов;
Распознавание лиц:
- Дальность распознавания: до 2 метров;
- Допустимый угол наклона лица: не более 30°;
- Время распознавания: не более 0.5 с;
- Ёмкость журнала: не менее 50 000 событий (встроенная память);
- Ёмкость базы лиц: не менее 24 000 лиц;
Интерфейсы:
- Управление дверью: 1 выход тревоги (трёхконтактное реле);
- Сетевой интерфейс: 1 RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX;
- Wiegand: встроенный считыватель Mifare 13,56 MHz Wiegand-26/34, Wiegand-26/34 выход, отправка кода карты при распознавании лица;
- SIP-вызов: встроенная сенсорная кнопка SIP-вызова;
- Дополнительные входы: кнопка входа, датчик двери;
- Датчик вскрытия корпуса: да;
Видео:
- Формат сжатия: H.265, H.264 BP/MP/HP, MJPEG;
- Видеопоток: двойное кодирование;
- Разрешение: основной поток 1920x1080, 1280x720, альтернативный поток: 960x544, 640x360;
- Скорость кадров: до 25 к/с для всех разрешений;
- Скорость передачи: от 30 кбит/с до 16 Мбит/с;
- Параметры изображения: яркость, контрастность, насыщенность, оттенок, резкость, баланс белого, АРУ, выдержка, BLC;
Подсветка:
- Тип подсветки: ИК для работы камеры детекции живых лиц; White LED для работы камеры распознавания лиц
- Управление: автоматически вкл./выкл.;
Сеть:
- Сетевые протоколы: TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, SMTP, UPNP, MQTT, SIP;
- Безопасность: доступ пользователей с защитой паролем;
- Интеграция: CGI API;
Эксплуатация:
- Питание: 12 В (DC);
- Потребляемая мощность - не более 10 Вт;
- Рабочий диапазон температур - от -10° до +60°С;
- Класс защиты не менее IP54;
- Материал корпуса - акрил, пластик;
- Размеры (шхвхг) не более 97x207x25 мм;
- Вес не более 1 кг;
- Управление: - Web интерфейс, CGI API
- Монтаж: настенное крепление;
Комплектация:
- IP-терминал;
- Разъем питания DC12V гнездо;
- Интерфейсный кабель;
- Комплект крепежа на стену;
- Упаковочная тара;
- Гарантия не менее 1 года.
	4 шт.

	6. [bookmark: _GoBack]
	Антенна
	- Рабочий диапазон частот: Не менее 858 – 878 МГц.
- Коэффициент усиления: Не менее 6 dBi;
 -Коэффициент стоячей волны (КСВ): Не хуже 1,5 во всем рабочем диапазоне;
- Волновое сопротивление (импеданс): 50 Ом;
- Поляризация: Вертикальная;
- Максимальная подводимая мощность: Не менее 50 Вт;
- Тип антенны: Коллинеарная (всенаправленная);
- Габаритная длина: Не более 0,85 м (номинально 0,82 м);
- Вес: Не более 0,8 кг;
- Кабельная сборка: Наличие встроенного или комплектного коаксиального кабеля длиной не менее 2 метров;
- Устойчивость к внешним воздействиям: Допустимая скорость ветра не менее 60 м/с;
- Тип крепления: Наличие в комплекте монтажного набора для установки на вертикальную мачту или кронштейн (балку);
- Рабочая среда: Возможность эксплуатации на открытом воздухе в широком диапазоне температур (уличное исполнение).
	1 шт.

	7. 
	Приёмник радиоканальный
	- Поддержка оборудования: Полная совместимость с носимыми тревожными кнопками моделей RC-1L;
- Информационная емкость: Возможность регистрации и обслуживания до 32 беспроводных тревожных кнопок;
- Управляющие выходы: Наличие 6 программируемых выходов типа «открытый коллектор» для коммутации исполнительных реле;
- Рабочий диапазон частот: 868,7 – 869,2 МГц.
- Излучаемая мощность: Не менее 25 мВт;
- Дальность связи: Обеспечение устойчивого приема сигналов на расстоянии до 20 км в условиях прямой видимости;
- Контроль доставки: Обязательное наличие функции квитирования (подтверждения) доставки сообщений от абонентских устройств;
- Сервисные разъемы: Наличие портов USB (тип А) и microUSB для настройки, конфигурирования и обновления ПО;
- Напряжение питания: Внешний источник постоянного тока 12 В;
- Энергопотребление: Ток потребления в дежурном режиме не более 30 мА;
- Температурный режим: от -40°С до +60°С;
- Габаритные размеры: Не более 81 × 50 × 25 мм;
	1 шт.

	8. 
	Тревожная кнопка
	- Рабочий частотный диапазон: 868,7 – 869,2 МГц;
- Мощность передатчика: Максимальная излучаемая мощность не менее 25 мВт;
- Дальность связи: Обеспечение устойчивой передачи сигнала в условиях прямой видимости на расстоянии до 20 км;
- Тип связи: Двусторонний радиообмен с подтверждением доставки извещения;
- Тип источника питания: Литиевая батарея типа CR123A;
- Номинальное напряжение питания: 3 В;
- Контроль питания: Наличие функции автоматической передачи извещения о разряде элемента питания на центральную панель;
- Управления: Наличие механической кнопки с защитой от случайного нажатия;
- Индикация: Наличие светодиодного индикатора для подтверждения отправки и получения сигнала системой;
- Исполнение: с возможностью крепления на пояс или ношения на шнурке.
	1 шт.

	9. 
	Коммутатор с PoE
	- Тип устройства: Неуправляемый коммутатор уровня L2;
- Общее количество портов: Не менее 6 портов RJ-45.
Конфигурация портов;
- Порты с поддержкой PoE: не менее 4 портов 10/100 Мбит/с;
- Uplink-порты: не менее 2 портов 10/100 Мбит/с (без PoE);
- Базовая скорость передачи данных: 10/100 Мбит/с на каждом порту;
- Поддержка стандартов: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at (PoE+);
- Суммарный бюджет PoE: Не менее 60 Вт;
- Максимальная мощность на один порт: Не менее 30 Вт;
- Дополнительные возможности: Наличие режима передачи данных и питания на расстояние до 250 метров (Extend mode);
- Внутренняя пропускная способность: Не менее 1.2 Гбит/с;
- Объем пакетного буфера: Не менее 570 Кбайт;
- Поддержка сетевых протоколов: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x (управление потоком);
- Питание: Встроенный БП, работа от сети AC 100-240В, 50-60Гц;
- Потребляемая мощность (макс.): Не более 65 Вт;
- Рабочая температура: Диапазон от -20°C до +50°C;
- Индикация: Наличие светодиодных индикаторов питания и активности каждого порта;
- Габаритные размеры (ШхГхВ): Не более 200 х 120 х 45 мм;
- Комплект поставки: Коммутатор, кабель питания, техническая документация;
- Срок гарантии: Не менее 24 месяцев.
	6 шт.

	10. 
	Коммутатор
	- Тип устройства: Неуправляемый коммутатор уровня L2;
- Общее количество портов: Не менее 5 портов RJ-45;
- Тип портов: 10/100/1000 Мбит/с;
- Базовая скорость передачи данных: До 1000 Мбит/сек (Gigabit Ethernet) на каждом порту;
- Внутренняя пропускная способность: Не менее 10 Гбит/с;
Объем пакетного буфера: Не менее 512 Кбайт;
Поддержка сетевых стандартов: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T);
- Питание: Через внешний адаптер питания (входит в комплект);
- Индикация: Наличие светодиодных индикаторов состояния портов и питания на передней или верхней панели;
- Материал корпуса: Пластик;
- Габаритные размеры (ШхГхВ): Не более 105 х 70 х 25 мм;
- Гарантийный срок: Не менее 24 месяцев.
	2 шт.

	11. 
	Приемник групповой 
	- Информационная емкость: не менее 20 передатчиков системы Lonta OPTIMA;
- Рабочая частота: 433,92 МГц, стабилизирована кварцевым резонатором;
- Тип модуляции: частотная;
- Напряжение питания: от 10 В до 15 В;
- Параметры релейного выхода:
максимальное напряжение 72 В при токе до 100 мА;
максимальный ток 2 А при напряжении 24 В;
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +40;
- Срок гарантии: не менее года.
	1 шт.

	12. 
	Радиоканальная носимая тревожная кнопка
	- Рабочая частота: 4 частоты (литеры) в пределах полосы 433,92 МГц ± 0,2%;
- Номинальная излучаемая мощность: 10 мВт;
- Источник питания: батарея 12 В типа GP-23A или аналогичная;
- Срок службы батареи: не менее 100 срабатываний (три-шесть месяцев при ежедневной однократной передаче);
-  Совместимость с RS-201R20;
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +40 С;
- Срок гарантии: не менее года.
	10 шт.

	13. 
	Антенна штыревая полуволновая
	- Тип антенны: полуволновой штырь;
- Рабочая частота: 433,92 МГц;
- КСВ: не более 1,5;
- Габаритные размеры: не более 575х60х15 мм;
- Длина фидера: 3 м;
- Волновое сопротивление фидера: 50 Ом;
- Совместимость с RS-201R20;
- Сертификат соответствия: соответственно;
- Срок гарантии: не менее года.
	1 шт.

	14. 
	Блок питания 12V 5А
	- Назначение: для систем видеонаблюдения, для сетевого оборудования;
- Тип: сетевой блок питания;
- Корпус блока питания: металл;
- Входное напряжение: 95–265 В;
- Выходной ток: не менее 5А;
- Выходное напряжение: не менее 12 В;
- Размеры, мм: не менее 160х98х38;
- Гарантия не менее 1 года.	
	15 шт.

	15. 
	Разъём питания
	- Назначение: для подачи напряжения питания к видеокамерам;
- Тип разъёма: DC;
- Материал: пластик;
- Номинальная сила тока не менее 2А;
- Цвет: чёрный, зелёный;
- Срок гарантии: не менее года.
	50 шт.

	16. 
	Усилитель видеосигнала по витой паре
	- Дальность передачи видеосигнала, м: не хуже 5Мп до 250/1080р до 300/720p до 450/960Н до 600;
- Тип видеосигнала: HDCVI/TVI/AHD/ CVBS;
- Вход: BNC;
- Выход: зажимной контакт;
- Входное сопротивление передатчика: Ом 75;
- Выходное сопротивление приемника: Ом 75;
- Количество в упаковке: 2 шт.;
- Помехоустойчивость 60дБ: соответствие;
- Срок гарантии: не менее года.
	50 шт.

	17. 
	Кабельный ввод
	- Назначение: для защиты кабелей от пыли и грязи;
- Диаметр обжимаемого кабеля, мм.: 9-19;
- Длина резьбы: не менее 12,3 мм;
- Материал корпуса: нейлон;
- Материал уплотнителя и прокладки: резина;
- Рабочая температура: от -15 до +80°С.
	6 шт.

	18. 
	Кабель ПВС
	- Тип кабеля: электрический провод;
- Вид кабеля: ПВС;
- Число жил: не менее 2;
- Сечение жилы, кв.мм: не менее 1.5;
- Материал жилы: медь;
- Диаметр жилы, мм: не менее 1.5;
- Структура жилы: многопроволочная;
- Макс. напряжение, В: не менее 380;
- Материал оболочки: ПВХ пластикат;
- Наружный диаметр, мм: не менее 7.4;
- Маркировка производителя: да;
- Соответствие требованиям ГОСТ: да;
- Наличие сертификата; да.
	200 м.

	19. 
	Щит распределительный
	- Тип: распределительный щит;
-  Степень защиты: IP65;
- Монтаж: навесной;
- Ширина, мм: не менее 350;
- Высота, мм: не менее 250;
-  Глубина, мм: не менее 150;
-  Материал корпуса: ударопрочный ABS пластик;
- Температура эксплуатации: от - 45°…+80°C.
	6 шт.

	20. 
	IP видеорегистратор
	- Тип устройства: Сетевой видеорегистратор (NVR).
- Количество каналов для IP-камер: Не менее 4 каналов;
- Входящая пропускная способность: Не менее 40 Мбит/с;
- Исходящая пропускная способность: Не менее 60 Мбит/с;
- Поддерживаемые кодеки видео: H.265+/H.265/H.264+/H.264;
- Максимальное разрешение записи: Не менее 2 Мп.
- Видеовыходы: HDMI и VGA;
- Разрешение видеовыхода: Не менее 1920 × 1080 (Full HD);
- Поддержка накопителей: Не менее 1 порта SATA для установки жесткого диска (HDD);
- Максимальный объем HDD: Не менее 1 ТБ.
- Сетевой интерфейс: 1 порт Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с;
- USB-интерфейсы: Не менее 2 портов USB 2.0 на задней или передней панели;
- Сетевые протоколы: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP;
- Совместимость стороннего оборудования: Полная поддержка протокола ONVIF (Profile S/G/T);
- Материал корпуса: Металл;
- Питание: Внешний БП 12 В постоянного тока;
- Потребляемая мощность (без HDD): Не более 10 Вт;
- Рабочая температура: Диапазон от -10°C до +55°C;
- Габаритные размеры: Не более 260 × 225 × 48 мм.
	1 шт.

	21. 
	Устройство отображения информации с видеорегистратора
	- Тип устройства: ЖК-телевизор со встроенным модулем Smart TV;
- Диагональ экрана: Не менее 32 дюймов (80 см);
- Разрешение экрана: Не менее 1920x1080 (Full HD);
- Тип подсветки: Direct LED;
- Частота обновления экрана: Не менее 60 Гц;
- Яркость: Не менее 270 Кд/м²;
- Контрастность: Не менее 4000:1;
- Углы обзора: Не менее 178° по горизонтали и вертикали;
- Беспроводная связь: Встроенный Wi-Fi (поддержка стандарта 802.11ac) и Bluetooth версии не ниже 5.1;
- Память: Оперативная память — не менее 1.5 Гб постоянная память — не менее 8 Гб;
- Видеовходы: Не менее 3 портов HDMI (версии 2.0).
USB-порты: Не менее 2 портов USB 2.0;
- Сетевой интерфейс: Наличие порта Ethernet (RJ-45);
Цвет корпуса и подставки: Черный;
- Габариты (с подставкой): Не более 720 х 475 х 185 мм;
- Настенное крепление: Наличие отверстий стандарта VESA 100 x 100.
- Энергопотребление: Максимальная потребляемая мощность не более 60 Вт;
- Срок гарантии: Не менее 1 года.
	1 шт.

	22. 
	Считыватель карт
 для СКУД
	- Поддерживаемые рабочие частоты: 125 кГц и 13,56 МГц;
- Типы поддерживаемых идентификаторов: EM-Marin (EMM), HID Prox, MIFARE (в режиме чтения UID);
- Дистанция считывания: Не менее 30 мм для стандартной пластиковой карты;
- Выходной интерфейс связи: Протокол Wiegand-26;
- Напряжение питания: Постоянный ток (DC) в диапазоне 9 – 18 В;
- Энергопотребление: В активном режиме не более 25 мА;
- Класс пылевлагозащиты: Не ниже IP66;
- Температурный диапазон: Стабильная работа в условиях от -40°С до +60°С;
- Исполнение корпуса: Антивандальное;
- Габаритные размеры: Не более 103 х 48 х 19 мм;
- Наличие световой (двухцветный светодиод) и звуковой (зуммер) индикации состояний считывания и доступа.
	2 шт.

	23. 
	Прокси карта
	- Тип идентификатора: Карта бесконтактная (RFID);
- Рабочая частота: 125 кГц (0,125 МГц);
- Формат чипа: EM-Marine (или эквивалент);
- Дистанция считывания: В соответствии с параметрами используемых считывателей (номинально до 100 мм);
- Материал корпуса: Глянцевый ПВХ-пластик;
- Цвет: Белый (без нанесения логотипов или сторонней маркировки);
- Наличие прорези: Обязательное наличие технологического отверстия (прорези) для крепления ремешка, карабина или бейджа;
- Тип карты: «Толстая» (Clamshell) — повышенная механическая прочность;
- Габаритные размеры: Не более 86 х 54 мм (стандарт ISO);
- Толщина: Не менее 1.6 мм (соответствует типу карт с прорезью);
- Вес изделия: Не более 0,009 кг;
- Температурный режим: Стабильная работа в широком диапазоне от -40°С до +70°С.
	300шт.

	24. 
	Переговорное устройство
	- Режим связи: Полный дуплекс (одновременная передача и прием без нажатия кнопок);
- Схема подключения: 3-х проводная линия связи;
- Максимальная длина линии: Не менее 300 м;
- Полоса пропускания (пульт оператора): 250 – 4800 Гц;
- Полоса пропускания (панель абонента): 300 – 4800 Гц;
- Выходная мощность: Пульт оператора — не менее 0.7 Вт, панель абонента — не менее 0.8 Вт;
- Регулировка громкости: Электронная (на пульте оператора) и автоматическая (на панели абонента);
- Напряжение питания: Постоянный ток (DC) 9-12 В DC;
- Материал корпуса панели абонента: Алюминий (антивандальное исполнение);
- Габаритные размеры (ШхГхВ):
  Пульт оператора: не более 155 х 130 х 40 мм 
  Панель абонента: не более 46 х 110 х 29 мм;
- Масса: Пульт — не более 240 г, панель — не более 130 г;
- Температурный режим (пульт): Стабильная работа в диапазоне 0…+60 °С;
- Температурный режим (панель): Расширенный диапазон от -45 °С до +50 °С (для возможности наружной установки);
	1 шт.

	25. 
	Кабель HDMI
	- Назначение: для передачи мультимедиа высокой чёткости;
- Тип кабеля: HDMI – HDMI;
- Наличие ферритовых колец: соответствие;
- Длина: не менее 5 м;
- Конструктивные особенности: позолоченные коннекторы;
- Версия: не менее 2.0;
- Срок гарантии: не менее 1 года.
	7 шт.




	«Государственный заказчик»
	
	«Поставщик»



	ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Липецкой области
	
	

	

__________________         
М.П.

	
	

	«___»______________20__ г.
	
	«___»______________20__ г.



Приложение № 2
 к Государственному контракту
 №______от __________20_____г.
Спецификация
поставляемого товара
	№
	Товар
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена, руб.
	Сумма, руб., 

	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	

	ВСЕГО:
	



	«Государственный заказчик»
	
	«Поставщик»



	ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Липецкой области
	
	

	__________________         
М.П.

	
	

	«___»______________20__ г.
	
	«___»______________20__ г.



