ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Основание для выполнения работ: Годовой план ремонта УФСИН России по Республике Хакасия на 2026 год. 
Предметом контракта является выполнение работ в рамках капитального ремонта Административного здания со столовой УФСИН России по Республике Хакасия (инвентарный номер 0001020020), расположенного по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, квартал Молодежный, 15 (установка дверных блоков).

1.Условия выполнения работ
Необходимо выполнить ремонтные работы на Объекте в соответствии с правилами противопожарной, технической безопасности, охраны окружающей среды и требований к качеству работ согласно действующим сводам правил, ГОСТам, по утвержденной смете контракта (Приложение № 1) в пределах объемов финансовых средств, указанных в смете. 
Производство работ осуществлять в условиях функционирующего учреждения. Соблюдать правила действующего распорядка дня, контрольно-пропускного режима учреждения. На период договорных обязательств Подрядчик подбирает во временное пользование помещения под производственные бытовые и складские нужды. Месторасположение предоставляемых помещений определяется исходя из наличия свободных площадей учреждения.
Место выполнения работ: Республика Хакасия, г. Абакан, квартал Молодежный, 15.
Срок выполнения работ: не позднее 05.10.2026 г. Дата начала производства работ: с даты заключения государственного контракта.

2.Общие требования к выполнению работ
Подрядчик должен выполнить работы в объеме и в сроки, установленные техническим заданием и контрактом и сдать законченный капитальным ремонтом Объект по акту приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией законченного капитальным ремонтом объекта, выполнять требования, предъявляемые заказчиком при осуществлении контроля за ходом и качеством выполнения работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.
Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Все строительные материалы и конструкции, полученные после демонтажных работ и пригодные к дальнейшему использовании, остаются у Заказчика. Подрядчик берет на себя ответственность за соблюдение правил по технике безопасности при проведении ремонтных и монтажных работ, сохранность имущества Заказчика. Подрядчик должен назначить ответственное лицо за ТБ и ОТ на объекте.

3. Качественные (технические) характеристики работ
Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать спецификации и техническим характеристикам, указанным в ней, а также государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.
Технология и методы производства работ должны соответствовать проектной документации, техническим заданиям, стандартам, строительным нормам и правилам и иными действующим на территории РФ нормативно-правовым актам.
Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится уборка мусора, материалов, разборка ограждений.
Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями. 
При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:
СП 308.1325800.2017 «Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- Приказ Минюста РФ от 28 сентября 2001 г. № 276 «Об утверждении Инструкции по технической эксплуатации зданий и сооружений учреждений уголовно-исполнительной системы»;
Требования к безопасности выполняемых работ:
Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
- СП 48.13330.2011(Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 Организация строительства»);
Требования к материалам, применяемым для выполнения работ:
Материал должны быть новым, ранее не использованный, не должны иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика. Используемые материалы должны быть безопасны при его применении по назначению.
При производстве работ Подрядчик обязан предоставить заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов подтверждающих качество) на все применяемые материалы.

4. Порядок сдачи и приемки результатов работ
По завершении выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акт приемки выполненных работ с приложением документации, паспортами и сертификатами материалы. 
Приемка завершенного объекта по ремонту осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта. При приемке объектов в эксплуатацию Заказчиком создается приемочная комиссия, которая производит оценку качества работ, при необходимости накладываются штрафные санкции. В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от Контракта, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств.
Приемка объектов производится в течение 5-ти рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности. Заказчик вправе отказаться от приемки объектов в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком. 
Работы считаются принятыми после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию. 

5. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта должен составлять не менее 5 (пяти) лет и начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке готового объекта. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок.
6. Спецификация на материалы:
	№ п/п
	Наименование товара

	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические характеристики дверных блоков


	1. 
	Полотно остекленное
[image: ]
	шт.
	1
	Тип двери по месту установки: Межкомнатная (М)
Тип двери по наличию остекления: Остекленная 
Тип двери по способу открывания: Распашная
Тип дверного блока по направлению открывания полотна: левое, внутрь помещения
Дополнительные характеристики:
Ширина дверного полотна, мм: 750
Высота дверного полотна, мм: 2000
Материал: Эко-шпон
Отделка: Eco-Wood, цвет- Ель альпийская
Цвет остекления: Графитовое стекло
Полотно остекленное Валенсия Эко-вуд или эквивалент

	2. 
	Деталь короба телескопическая

	шт.
	2,5
	Дополнительные характеристики:
Коробка: 28х70х2070 мм
Материал: Эко-шпон
Отделка: Eco-Wood, цвет- Ель альпийская
Наличие уплотнителя: да 
(с уплотнителем Фрегат или эквивалент)

	3. 
	Наличник дверной плоский телескопический

	шт.
	5
	Тип: Телескопический 
Способ соединения, градус: под углом 90
Форма: плоский
Дополнительные характеристики:
Наличник: 24х70х2150 мм
Материал: Эко-шпон
Отделка: Eco-Wood, цвет- Ель альпийская

	4. 
	Доборный элемент 
телескопический
	шт.
	1,5
	Назначение: для комплектации межкомнатных дверных блоков Дополнительные характеристики:
Добор: 10х100х2070 мм
Материал: Эко-шпон
Отделка: Eco-Wood, цвет- Ель альпийская
Тип: Телескопический

	5. 
	Ручка дверная 
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	шт.
	1

	Дополнительные характеристики:
Дверная ручка с двухсторонним механизмом рычажного типа 
Комплект - ручки на обе стороны, стандартный стержень квадратного сечения и крепеж на дверное полотно
Розетка у основания каждой ручки
Форма основания: Круглая
Цвет: Хром блестящий
Основной материал: ЦАМ
Покрытие: Гальванический
Ручка дверная RENZ «Лучиана» DH 85-08 CP или эквивалент

	6. 
	Защелка м/к
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	шт.
	1
	Дополнительные характеристики:
Тип изделия: Защелка (Универсальная защёлка врезная)
Назначение: для деревянных межкомнатных дверей 
Материал - сталь оцинкованная штампованная, гальваническое покрытие 
Под ручку с квадратом 8 мм
Удаление ключевого отверстия - 45 мм, вылет защелки - 14 мм 
Габариты корпуса - 67х20х12 мм
Комплектация: пластиковая заглушка, ответная планка и крепежная фурнитура в цвет изделия
Защелка м/к RENZ L5-45 C или эквивалент

	7. 
	Петля стальная  



	шт.
	2
	Назначение: для дверного блока
Способ установки: Накладная 
Дополнительные характеристики*:
Направление открывания: Универсальное
Цвет: хром
Ширина, мм: 75
Толщина, мм: 2.5
Высота, мм: 100
Покрытие: гальваническое
Конструкция петли: 4 подшипника
В комплектацию входят закаленные саморезы в цвет изделия
Петля стальная RENZ 100*75*2,5 или эквивалент  

	8. 
	Входная стальная дверь
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	шт.
	1
	Группа дверного блока по назначению: В
Тип дверного блока по направлению открывания полотна: левый
Тип конструкции коробки дверного блока: Замкнутая
Вид открывания полотна: Наружу
Тип дверного блока по наличию остекления: Глухой
Тип дверного блока по наличию порога: с порогом
Дополнительные характеристики:
Материал внешней отделки полотна: Металл, цвет: Черный сатин
Материал внутренней отделки полотна: МДФ 10 мм, цвет: Бетон светлый
Толщина металла, мм: 1
Утеплитель: Пенополистирол
Размер дверного блока, мм: 860*2050
Толщина полотна, мм: 80
Комплектация: 2 замка, ручка, петли, задвижка 
Замки: Сувальдный Sezam 103 или эквивалент, цилиндровый Sezam 102 или эквивалент
Броненакладка: да
Ночная задвижка: да
Петли, шт.:2
Входная стальная дверь Центурион А-05 или эквивалент  

	9. 
	Доборный элемент телескопический


	шт.
	2,5
	Дополнительные характеристики:
Добор: 10х150х2070 мм
Материал: Эко-шпон
Тип: Телескопический 
Отделка: Бетон светлый ФРЕГАТ или эквивалент

	10. 
	Наличник дверной плоский телескопический


	шт.
	2,5
	Тип: Телескопический 
Способ соединения, градус: под углом 90
Форма: плоский
Дополнительные характеристики:
Наличник: 24х70х2150 мм
Материал: Эко-шпон
Отделка: Бетон светлый ФРЕГАТ или эквивалент

	11. 
	Стартовый профиль для монтажа доборного элемента

	шт.
	2,5
	Тип: Стартовый 
Материал изготовления профиля: Металл
Дополнительные характеристики:
Цвет: Графит RAL7024
Стартовый профиль Мерион или эквивалент
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