

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
НА ПОСТАВКУ ОРГТЕХНИКИ ДЛЯ НУЖД ФЕДОРОВСКОГО ФИЛИАЛА ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ "КУБАНЬМЕЛИОВОДХОЗ"

Наименование предмета закупки: Поставка оргтехники для нужд Федоровского филиала ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"
Описание предмета закупки:
	№ 
п.п.
	Наименование товара
	Код по Общероссийскому классификатору
 Код КТРУ/ОКПД2
	Характеристики товара
	Количество
	Ед. измерения

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед.изм. характеристик
	
	

	1
	Системный блок  DEXP Aquilon O347 (или эквивалент)
	ОКПД2: 26.20.15.120: Системные блоки
	Объем оперативной установленной памяти
	≥ 16
	Гигабайт
	2
	Штука

	
	
	
	Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти
	≥ 32
	Гигабайт
	
	

	
	
	
	Тип оперативной памяти
	DDR4
	
	
	

	
	
	
	Количество внутренних отсеков корпуса 2,5
	≥ 1
	Штука
	
	

	
	
	
	Возможность блокировки кнопки включения системного блока
	Нет
	
	
	

	
	
	
	Количество ядер процессора
	≥ 6
	Штука
	
	

	
	
	
	Количество потоков процессора
	≥ 12
	Штука
	
	

	
	
	
	Частота процессора базовая
	≥ 2.5
	Гигагерц
	
	

	
	
	
	Тепловыделение процессора
	≤ 90
	Ватт
	
	

	
	
	
	Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3)
	≥ 15
	Мегабайт
	
	

	
	
	
	Тактовая частота оперативной памяти
	≥ 3200
	Мегагерц
	
	

	
	
	
	Наличие модуля доверенной загрузки
	Нет
	
	
	

	
	
	
	Количество слотов M.2 Key M
	≥ 1
	Штука
	
	

	
	
	
	Интерфейс слотов M.2 Key M
	PCIe и SATA3
	
	
	

	
	
	
	Количество слотов M.2 Кеу E
	≥ 1
	Штука
	
	

	
	
	
	Тип накопителя
	SSD
	
	
	

	
	
	
	Интерфейс накопителя SSD
	PCIe
	
	
	

	
	
	
	Наличие установленного дискретного графического контроллера
	Нет
	
	
	

	
	
	
	Количество портов DVI-D дискретного графического контроллера
	≥ 1
	
	
	

	
	
	
	Количество портов DVI-D дискретного графического контроллера
	
≥ 1
	
Штука
	
	

	
	
	
	Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер
	≥ 1
	Штука
	
	

	
	
	
	Объем установленного модуля оперативной памяти
	≥ 16
	Гигабайт
	
	

	
	
	
	Наличие средств доверенной загрузки, сертифицированных ФСТЭК
	Нет
	
	
	

	
	
	
	Наличие средств доверенной загрузки, сертифицированных ФСБ
	Нет
	
	
	

	
	
	
	Наличие накопителя eMMC
	Нет
	
	
	

	
	
	
	Мощность блока питания
	≥ 350
	Ватт
	
	

	
	
	
	Наличие системы охлаждения процессора
	Да
	
	
	

	
	
	
	Наличие графического контроллера интегрированного в процессор
	Да
	
	
	

	
	
	
	Наличие интегрированного звукового контроллера
	Да
	
	
	

	
	
	
	Cкорость передачи данных накопителя SSD при чтении
	≥ 3500
	Мегабайт в секунду
	
	

	
	
	
	Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера
	≥ 1000
	Мегабит в секунду
	
	

	
	
	
	Наличие кнопки включения и перезагрузки на передней панели
	Да
	
	
	

	
	
	
	Базовая частота графического контроллера интегрированного в процессор
	< 333
	Мегагерц
	
	

	
	
	
	Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45)
	≥ 1
	Штука
	
	

	
	
	
	Ширина корпуса
	< 250
	Миллиметр
	
	

	
	
	
	Тип порта видеовыхода
	HDMI
	
	
	

	
	
	
	
	DisplayPort
	
	
	

	
	
	
	
Версия HDMI
	2.0
	
	
	

	
	
	
	
	2.1
	
	
	

	
	
	
	Версия DisplayPort
	2.0
	
	
	

	
	
	
	Количество портов DVI-D
	≥ 1
	Штука
	
	

	
	
	
	Количество портов HDMI
	≥ 1
	Штука
	
	

	
	
	
	Количество портов DisplayPort
	≥ 1
	Штука
	
	

	
	
	
	Количество портов USB 2.0 на передней панели
	≥ 2
	
Штука
	
	

	
	
	
	Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0
	≥ 6
	
Штука
	
	

	
	
	
	Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели
	≥ 1
	
Штука
	
	

	
	
	
	Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
	≥ 2
	
Штука
	
	

	
	
	
	Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели
	≥ 2
	
Штука
	
	

	
	
	
	Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)
	≥ 2
	

Штука
	
	

	
	
	
	Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2х2
	≥ 1
	
Штука
	
	

	
	
	
	Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45)
	Да
	
	
	

	
	
	
	Наличие выходного аудиоразъема
	Да
	
	
	

	
	
	
	Наличие выходного аудиоразъема на передней панели
	Да
	
	
	

	
	
	
	Количество встроенных в корпус аудиоразъемов
	≥ 2
	Штука
	
	

	
	
	
	Наличие комбинированного аудиоразъема
	Нет
	
	
	

	
	
	
	Наличие входного аудиоразъема для микрофона
	Да
	
	
	

	
	
	
	Наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели
	Да
	
	
	

	
	
	
	Наличие Mobile rack (мобильного шасси)
	Нет
	
	
	

	
	
	
	Наличие встроенного картридера
	Нет
	
	
	

	
	
	
	Предустановленная операционная система
	Нет
	
	
	

	
	
	
	Операционная система для рабочих станций
	Нет
	
	
	

	
	
	
	Настенное крепление
	Нет
	
	
	

	
	
	
	Язык интерфейса - русский
	Нет
	
	
	

	
	
	
	Разрядность шины дискретного графического контроллера
	≥ 128
	Бит
	
	

	
	
	
	Частота процессора максимальная
	≥ 4.1
	Гигагерц
	
	

	
	
	
	Контроль уровня запыленности внутри корпуса
	Нет
	
	
	

	
	
	
	Контроль температуры и влажности внутри корпуса
	Нет
	
	
	

	
	
	
	Тип аудиоконтроллера
	Встроенный
	
	
	

	
	
	
	Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день (DWPD)
	≥ 1
	
	
	

	
	
	
	Общий объем накопителей SSD форм-фактора PCIe
	≥ 480
	Гигабайт
	
	

	
	
	
	Количество накопителей типа SSD форм-фактора M.2
	≥ 1
	Штука
	
	

	
	
	
	Количество накопителей типа SSD форм-фактора PCIe
	≥ 1
	Штука
	
	

	
	
	
	Общий объем накопителей SSD форм-фактора M.2
	≥ 480
	Гигабайт
	
	

	
	
	
	Общий объем накопителей SSD форм-фактора 2,5"
	≥ 480
	Гигабайт
	
	

	
	
	
	Количество накопителей типа SSD форм-фактора 2,5"
	≥ 1
	Штука
	
	

	
	
	
	












Требования к встроенным системным программам (BIOS, UEFI)
	Управление доступом к внешним USB устройствам
	
	
	

	
	
	
	
	Аварийное снятие, сохранение и восстановление образа операционной системы
	
	
	

	
	
	
	
	Мониторинг и информирование об изменениях состава аппаратного обеспечения
	
	
	

	
	
	
	
	Контроль целостности каждого модуля BIOS контрольной суммой
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка клавиатуры и мыши для настройки BIOS
	
	
	

	
	
	
	
	Управление включением и отключением каждого USB порта
	
	
	

	
	
	
	
	Управление включением и отключением каждого порта PCI/PCI-Express
	
	
	

	
	
	
	
	Управление включением и отключением каждого порта SATA
	
	
	

	
	
	
	
	Запрет подключения любых USB устройств, кроме устройств типа клавиатура и мышь
	
	
	

	
	
	
	
	Управление включением и отключением интерфейса Wi-Fi
	
	
	

	
	
	
	
	Выбор загрузки операционной системы без использования внешних утилит
	
	
	

	
	
	
	Блок питания
	Standart 80+
	
	
	

	
	
	
	Активное воздушное охлаждение системного блока 3 кулера
	CPU
	
	
	

	
	
	
	Активное воздушное охлаждение системного блока
	120
	Миллиметр
	
	

	
	
	
	Процессор линейки
	Intel coke i5-12400
	
	
	

	
	
	
	Высота корпуса
	≥ 350 и ≤ 450   
	Миллиметр
	
	

	
	
	
	Длина корпуса
	≤ 450   
	Миллиметр
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Монитор 27" Acer EK271P6bi  (или эквивалент)
	





ОКПД2: 26.20.17.110: Мониторы, подключаемые к компьютеру
	Размер диагонали
	≥ 27
	Дюйм (25,4 мм)
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Штука


	
	
	
	Формат изображения
	16:9
	
	
	

	
	
	
	Разрешение экрана
	1920 x 1080
	
	
	

	
	
	
	Частота обновления экрана
	≥ 100
	Герц
	
	

	
	
	
	Разъем
	Mini-Jack (3,5 мм) вход
	
	
	

	
	
	
	Наличие функции регулировки по высоте
	Да
	
	
	

	
	
	
	Наличие функции регулировки наклона
	Да
	
	
	

	
	
	
	Наличие встроенных динамиков
	Да
	
	
	

	
	
	
	Наличие встроенной акустической системы
	Да
	
	
	

	
	
	
	Количество портов HDMI
	≥ 1
	Штука
	
	

	
	
	
	Количество портов DisplayPort
	

≥ 1
	Штука
	
	

	
	
	
	Количество портов USB Type-C
	

≥ 1
	Штука
	
	

	
	
	
	Класс энергетической эффективности
	Не ниже A++
	
	
	

	
	
	
	Динамическая контрастность
	

<10 000 000:1
	
	
	

	
	
	
	Потребляемая мощность
	< 30
	Ватт
	
	

	
	
	
	Глубина цвета
	6
	Бит
	
	

	
	
	
	Кабель для подключения к источнику изображения в комплекте
	Да
	
	
	

	
	
	
	Тип кабеля для подключения к источнику изображения в комплекте
	HDMI-HDMI
	
	
	

	
	
	
	Технология изготовления матрицы дисплея
	IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich)
	
	
	

	
	
	
	Угол обзора по горизонтали, градус
	≥ 178
	
	
	

	
	
	
	Угол обзора по вертикали, градус
	≥ 178
	
	
	

	
	
	
	Интерфейс подключения
	VGA
	
	
	

	
	
	
	
	HDMI
	
	
	

	
	
	
	
	Display Port
	
	
	

	
	
	
	Блок питания
	Внешний
	
	
	

	
	
	
	Время отклика, мс
	< 2
	
	
	

	
	
	
	Контрастность
	≥1000:1
	
	
	

	
	
	
	Яркость, кд/м2
	≥ 300  и  < 350
	
	
	


1. Общие положение:
1.1. Наименование заказчика: Федоровский  филиал ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз».
1.2. Место нахождения заказчика: Российская Федерация, 353316, Краснодарский край, Абинский район, х. Екатериновский,  ул. Набережная,1.   
1.3. Режим рабочего времени заказчика: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12 до 13 часов. Поставщик должен учитывать этот график при исполнении Контракта.

2. Качество товара: 
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Соответствие -Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 113 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (вместе с "ТР ЕАЭС 037/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза. Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники").

3. Требования к таре, упаковке и маркировке Товара:
Товар поставляется в упаковке, которая отвечает требованиям действующего законодательства Российской Федерации, обеспечивает его сохранность, товарный вид, предохраняет от повреждений при транспортировке. Маркировка товара должна соответствовать требованиям нормативных документов.
Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. Тара и упаковка Товара должны гарантировать целостность и сохранность Товара при транспортировке и хранении.
Поставщик обеспечивает во время транспортировки товара сохранность качества, эффективности, безопасности товара. 
С товаром должны передаваться следующие документы: товарная накладная, счет-фактура, сертификат качества, заверенный печатью поставщика (заводом изготовителя).
4.  Место поставки товара: 353316, РФ, Краснодарский край, Абинский район, х. Екатериновский,  ул. Набережная, 1

5.  Сроки и условия поставки товара:
5.1 Срок поставки Товара в течение 10 (десяти) рабочих с даты заключения Контракта. В случае если поставщик поставил не заявленный товар или же поврежденный, произвести замену в течение 1 рабочего дня.
5.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
5.3 Поставка Товара осуществляется транспортом и средствами Поставщика по адресу Заказчика.

6. Требования к безопасности товара:
6.1.  Соответствие требованиям Федерального Закона от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
7. Срок гарантии производителя: не менее 12 месяцев


Главный специалист:                                                                                                                                                                      Солнышкина О.А.
