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Техническое задание

1. Предмет закупки: Обслуживание инженерных систем, регламентно- профилактический ремонт и подготовка к отопительному сезону.

2. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге. 

3. Место оказания Услуг: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, д. 2а (далее - Объект).
4. Срок и график оказания Услуг:
Дата начала исполнения Контракта (оказания Услуг): с даты заключения контракта. 
Дата завершения оказания Услуг: 01.10.2026 (включительно).
График оказания Услуг: в рабочие дни, в рабочее время с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:15. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12:30 до 13:15, суббота и воскресенье – выходные дни (время г. Екатеринбург).
В случае возникновения аварийных ситуаций услуги оказываются – круглосуточно.
В выходные дни, а также за пределами продолжительности рабочего дня оказание услуг возможно по предварительному письменному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Исполнителем требований законодательства об охране труда.

5. Перечень, периодичность и объем оказываемых Услуг:
Объем оказываемых услуг: 1 усл. ед. – Обслуживание и регламентно-профилактический ремонт инженерных систем, подготовка к отопительному сезону.
Перечень услуг и периодичность по обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту инженерных систем, подготовке к отопительному сезону указаны в Таблице № 1.
Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию указан в Таблице № 2.
Перечень материалов, необходимых для подготовки инженерных систем к отопительному сезону указан в Таблице №3.

Перечень услуг и периодичность по обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту инженерных систем, подготовке к отопительному сезону
Таблица № 1
	№ п/п
	Перечень услуг
	Периодичность

	1
	2
	3

	Система теплоснабжения

	1.
	Проверка показаний основных контрольно-измерительных приборов
	1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	2.
	Проверка путем визуального контроля (обход) работоспособности системы, запорной и регулирующей арматуры, насосного оборудования, контрольно-измерительных приборов, автоматики и электрооборудования, проверка на герметичность всех прокладочных соединений, проверка на отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, водоподогревателях и трубопроводах
	1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	3.
	Проверка правильности функционирования систем в системе автоматического регулирования по показаниям приборов, при необходимости – корректировка режимов работы.
	1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	4.
	Осмотр отопительных приборов, при необходимости удаление воздуха, осмотр и регулирование автоматических клапанов удаления воздуха.
	1 раз за период действия Контракта, после включения отопления

	5.
	Проверка работоспособности электроприводов регулирующих клапанов, чистка механизмов, восстановление состояния окрашенных поверхностей оборудования и конструктивных элементов, восстановление теплоизоляции, протяжка контактов электрооборудования.
	1 раз за период действия Контракта (в рамках подготовки к отопительному сезону), в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	6.
	Промывка систем теплоснабжения, гидравлические испытания, ревизия запорно-регулирующей арматуры, поверка контрольно-измерительных приборов, сдача систем теплоснабжения представителю теплоснабжающей организации с предоставлением акта. *
	1 раз за период действия контракта (при необходимости провести повторно) (в рамках подготовки к отопительному сезону 

	7.
	Устранение последствий аварий, включая замену аварийных участков трубопроводов.
	По мере необходимости (по заявке Заказчика**), не более 10 раз за период действия Контракта

	8.
	Проведение регулировки и наладки сетей отопления, в случае выявления непрогрева в сетях отопления
	По мере необходимости, не более 10 раз за период действия Контракта

	9.
	Проведение ремонтных работ по замене радиаторов в количестве 21 штуки, установка шаровых кранов («американка») в количестве 42 штук. (радиаторы, краны приобретаются Заказчиком). 
	1 раз за период действия Контракта, не позднее 31.08.2026 г.

	10. 
	Проведение ремонтных работ в соответствии с Таблицей №3
	1 раз за период действия Контракта, не позднее 31.08.2026 г.

	Система ХВС и ГВС

	1.
	Осмотр трубопроводов и запорной арматуры.
	1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	2.
	Контроль работоспособности клапанов.
	1 раз за период действия Контракта (при необходимости провести повторно), в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	3.
	Проверка общего технического состояния.
	1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	4.
	Осмотр антивибрационных вставок.
	1 раз за период действия Контракта (при необходимости провести повторно), в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	5.
	Контроль работоспособности приборов учета.
	1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	6.
	Осмотр состояния дренажных колодцев (при необходимости чистка).
	1 раз за период действия Контракта (при необходимости провести повторно), в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	7.
	Осмотр крепления санитарно-технического оборудования (при необходимости протяжка).
	1 раз за период действия Контракта (при необходимости провести повторно), в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	8.
	Проверка прочности крепления трубопроводов (при необходимости протяжка).
	1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	9.
	Контроль состояния колодцев.
	1 раз за период действия Контракта (при необходимости провести повторно), в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	10.
	Чистка фильтров механической очистки.
	1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	11.
	Очистка от пыли внешней поверхности трубопроводов.
	1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	12.
	Проверка на наличие коррозии, при необходимости окраска трубопроводов.
	1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	13
	Нанесение надписей и указателей 
	1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	14.
	Проверка изоляции трубопроводов (при необходимости ремонт).
	1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	15.
	Протирка дисков или золотников, набивка или смена сальниковых уплотнителей.
	1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	16.
	Смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений.
	1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	17.
	Обследование систем водоснабжения на предмет герметичности с устранением утечек.
	1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	19.
	Проведение прочих сантехнических работ участков трубопроводов систем водоснабжения
	По мере необходимости, не более 10 раз за период действия контракта 

	Система водоотведения и канализации

	1.
	Осмотр состояния трубопроводов и запорной арматуры, санитарно-технического оборудования, приемника бытовых сточных вод и ливневых стоков. 
	1 раз за период действия Контракта (при необходимости провести повторно), в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	2.
	Визуальный осмотр оборудования канализационной насосной станции на предмет обнаружения и устранения неисправностей установки управления насосами.
	1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	3.
	Очистка сливных воронок ливневой канализации на кровле здания от грязи
	1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	4.
	Контроль состояния колодцев
	1 раз за период действия Контракта (при необходимости провести повторно), в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	5.
	Очистка всех узлов.
	1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	6.
	Обследование системы водоотведения и канализации на предмет герметичности с устранением утечек.
	1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	7.
	Чистка сифонов раковин.
	1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта

	8.
	Чистка канализации, устранение засоров, горизонтальных и вертикальных участков, проверка исправности канализационных вытяжек
	По мере необходимости (по заявке Заказчика**), не более 10 раз за период действия Контракта

	9.
	Откачка вод из помещений 
	По мере необходимости (по заявке Заказчика**), не более 10 раз за период действия Контракта


*Перед проведением промывки все ремонтные работы должны быть завершены. Сдача систем теплоснабжения представителю теплоснабжающей организации с предоставлением акта не позднее 31.08.2026г.
**Заявка подается Заказчиком в любой форме (в устной, письменной, по телефону, электронной почте и т.п.). 

Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию и место его нахождения
Таблица № 2
	№ 
п/п
	Место нахождения здания
	Площадь, кв.м
	Этажность
	Протяженность наружных трубопроводов до
Ду 100мм , м
	Протяженность внутренних трубопроводов до
Ду 100мм ,   м
	Протяженность внутренних трубопроводов до
Ду 50мм, м
	Запорная арматура до Ду100, шт.
	Запорная арматура до Ду50, шт.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Красноуральская, д. 2а
	676,8
	1
	145
	89
	196
	10
	106



Кроме того, обслуживанию подлежат радиаторы отопления, стояки;
Материал труб водопроводных и отопительных – металлопластик, сталь.

Перечень материалов, необходимых для подготовки инженерных сетей к отопительному сезону
		Таблица № 3
	Перечень
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Труба
	Материал: металл;
Категория прочности: обыкновенная;
Диаметр номинальный, мм: 20;
Длина, м: 2.
	шт
	1

	Резьба 
	Размер: ¾;
Наружный диаметр, мм: 26,44;
Внутренний диаметр, мм: 24,12; 
Диаметр резьбы, мм: 24,50;
Шаг: 14 ниток на дюйм.
	шт.
	10



Материалы, указанные в Таблице № 3 предоставляются Исполнителем. Заказчик дополнительных затрат не несет.
		

6. Требования к функциональным, эксплуатационным и техническим характеристикам.
Функциональные характеристики:
Оказание услуг по обслуживанию инженерных систем и подготовке к отопительному сезону представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий для   поддержания инженерных сетей в работоспособном состоянии.
Эксплуатационные и технические характеристики.
Исполнитель при оказании услуг должен проинформировать Заказчика о выявленных неисправностях в состоянии инженерных систем, способах и ориентировочных сроках их устранения, принимать меры по локализации и восстановлению работоспособности инженерных систем, выполнять услуги и мероприятия по предупреждению неисправностей инженерных систем и аварийных ситуаций.
Если устранение неисправностей не представляется возможным, Исполнитель составляет дефектный акт, после подписания которого обеими сторонами, Заказчик в течении действия контракта, приобретает оборудование, необходимое для устранения неисправностей. На момент приобретения Заказчиком нового оборудования Исполнитель устанавливает на объекте оборудование из своего резерва, по техническим и функциональным характеристикам не уступающее вышедшему из строя.  
После предоставления Заказчиком Исполнителю нового оборудования и его элементов, за исключением материалов, учтенных в Таблице № 3, необходимого к замене, Исполнитель оказывает услуги по его замене.  
В случае появления отказов в работе инженерных систем и оборудования по вине Исполнителя при оказании Услуг, Исполнитель устраняет неисправности за счет собственных средств, без дополнительных затрат со стороны Заказчика.
Материалы, используемые при оказании услуг, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в настоящей части, быть новыми (не бывшими в употреблении, не проходившими ремонт, в том числе - восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
Материалы и запасные части, указанные в Талице № 3 предоставляются Исполнителем. Заказчик дополнительных затрат не несет.
В случае возникновения аварийной ситуации в инженерных системах Исполнитель обязан прибыть на место аварии для ее устранения в течение 60 минут с момента уведомления Исполнителя Заказчиком. Мелкие неисправности систем водоснабжения, водоотведения и канализации Исполнитель устраняет в течении суток с момента получения уведомления Заказчика.
Аварийно-восстановительные работы выполняются круглосуточно (включая выходные и праздничные дни) по заявке Заказчика.
Исполнитель должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
Исполнитель ведет журнал технического состояния и обслуживания инженерных сетей по форме, указанной ниже. Журнал ведётся на каждую инженерную систему отдельно и находиться на объекте. В журнал заноситься вся информация о выполненных услугах, выявленных дефектах систем, устранении аварийных ситуации и т.д.

Журнал технического состояния и обслуживания внутриобъектовых инженерных систем
(за исключением инженерных систем противопожарной защиты)
________________________________________________________________
(адрес здания, строения, сооружения, помещения)
	Дата, время
	Наименование
внутриобъектовой инженерной системы
	Вид осмотра/ Событие
	Замечания/
Предпринятые действия/ Мероприятия (подробно)
	Текущий технический статус
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	



При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться:
- «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование";
- СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования к пожарной безопасности»;
- Приказ Госстроя Российской Федерации от 13.12.2000 № 285 «Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения"»
- Документацией завода-изготовителя и иными нормативными документами, имеющими отношение к оказываемым услугам, или документов, их заменяющих.

7. Требования к безопасности оказываемых услуг. 

Исполнитель должен обеспечить оказание услуг в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами в области охраны труда и пожарной безопасности, а также контроль за соблюдением требований данных нормативно-правовых актов.
Исполнитель несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и работниками субисполнителей, третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем для оказания услуг, (далее – работники) требований охраны труда и пожарной безопасности.
Исполнитель должен соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, пропускной режим, не допускать нахождение работников в состоянии алкогольного, токсического, иного опьянения. 
Настоящие требования распространяются на субисполнителей, привлеченные Исполнителем. Исполнитель обязан включить в контракты (договоры), заключаемые с субисполнителями, условия, предусмотренные настоящим Техническим заданием, и осуществлять контроль их исполнения. 
В случае привлечения субисполнителей, Исполнитель обязан до начала ими оказания услуг письменно уведомить Заказчика о привлечении субисполнителей и предоставить копии контрактов (договоров), заключенных с субисполнителями. 
Исполнитель обязуется допускать к оказанию услуг на территории Заказчика работников:
- соответствующей квалификации;
- прошедших в установленном порядке обучение по охране труда и пожарной безопасности;
- не имеющих медицинских противопоказаний к оказанию соответствующих услуг.
Исполнитель обязуется обеспечить работников:
- исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими оказываемым услугам;
- исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с учетом условий и характера оказываемых услуг;
- аптечками первой помощи пострадавшим;
- первичными средствами пожаротушения.
Исполнитель обязуется до начала оказания услуг предоставить Заказчику:
а) копию приказа о назначении лица, ответственного за безопасную организацию работ на территории Заказчика;
б) письмо с указанием поименного списка работников Исполнителя, направляемых для оказания услуг, с указанием профессий (должностей), квалификации работников, а также лиц, ответственных за безопасное производство работ/оказание услуг (работники, которым предоставлено право подписания акта-допуска, выдачи наряда-допуска на производство работ повышенной опасности, работников, назначенных ответственными руководителями работ, производителями работ) и контактные данные лица, ответственного за безопасную организацию работ/оказание услуг.
Исполнитель обязуется до начала оказания услуг предъявить Заказчику:
а) копии протоколов проверки знания требований охраны труда лица, ответственного за безопасную организацию работ, лиц, ответственных за безопасное производство работ, работников, заявленных на оказание услуг на территории Заказчика;
б) копии удостоверений (протоколов) о проверке знаний правил работы в электроустановках (при выполнении работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках).
Исполнитель обязуется обеспечить прохождение работниками, оказывающих услуги на территории Заказчика, вводного инструктажа по охране труда, противопожарного инструктажа у Заказчика до начала оказания услуг.
Исполнитель до начала оказания услуг обеспечивает работников документами, содержащими требования по охране труда и регламентирующими оказание соответствующих услуг на территории Заказчика (инструкции по охране труда, проект оказания услуг, план производства работ на высоте, технологические карты и т.п.).
Исполнитель согласует с Заказчиком: 
- схемы подключения, точки подключения к энергоносителям (электроэнергия, вода и другие);
- место размещения оборудования, машин, спецтехники;
- место хранения материалов, оборудования, инструментов и приспособлений;
- место хранения средств индивидуальной защиты, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для оказания конкретных видов услуг;
- место накопления отходов.
В целях обеспечения эффективного и безопасного оказания услуг, а также исключения простоев в ходе оказания услуг оборудование, машины, спецтехника, используемые Исполнителем, должны поддерживаться в технически исправном состоянии и отвечать требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, иметь паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим нормативными требованиями.
В целях организации и безопасного оказания услуг уполномоченные лица со стороны Заказчика и со стороны Исполнителя совместно оформляют акт-допуск для оказания услуг (далее – акт-допуск) по форме Приложения к настоящему Техническому заданию. 
Исполнитель допускает работников к оказанию услуг после выполнения соответствующих мероприятий, предусмотренных актом-допуском.
Исполнитель, получивший акт-допуск на выделенной территории имеет право:
- выдавать акты-допуски субподрядным организациям на весь период действия акта-допуска; 
- выдавать наряды-допуски на период, не превышающий срок действия акта-допуска, и допускать для оказания услуг свой персонал с ежедневным оформлением допуска в соответствующей таблице ответственным руководителем; 
- прекращать оказание услуг персоналом, который оказывает услуги в зоне действия акта-допуска без разрешения подрядной организации.
Исполнитель определяет:
- границы опасных зон на время оказания услуг по действию опасных факторов на территории;
- рабочие места, на которых осуществляется оказание услуг по наряду-допуску;
- места установки защитных ограждений, сигнальных ограждений и знаков безопасности.
На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов Исполнителем должны быть установлены защитные ограждения для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вредными производственными факторами, а на границах зон с возможным воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и вредными производственными факторами.
Исполнитель:
- обеспечивает достаточный уровень освещенности зоны оказания услуги;
- организует ежедневную уборку зоны оказания услуги;
- при необходимости обеспечивает временное устройство тротуаров, переходов на время оказания услуг.
Исполнитель ежедневно осуществляет мониторинг хода оказания услуг и изменений условий труда, а также ежедневный контроль соблюдения требований охраны труда работниками.
Исполнитель обеспечивает Заказчику доступ к месту оказания услуг для проверки хода оказания услуг, соблюдения требований охраны труда работниками Исполнителя. Проверки проводятся исключительно в отношении услуг по контракту, оказываемых на территории Заказчика. 
Исполнитель должен незамедлительно принять меры по устранению выявленных нарушений в области охраны труда и пожарной безопасности, в том числе субподрядными организациями, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью работников.
В случае возникновения аварийной ситуации в зоне оказания услуг, Исполнитель обязан принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку оказания услуг, вызов экстренных оперативных служб, принятие мер по локализации и ликвидации аварийной ситуации, эвакуацию людей, извещение Заказчика.
Исполнитель осуществляет вызов скорой медицинской помощи и обеспечивает сопровождение сотрудников скорой медицинской помощи к месту несчастного случая с работником Исполнителя на территории Заказчика.
Исполнитель обязан обеспечить выезд работников, вывоз используемых оборудования, инструментов, приспособлений, отходов с территории Заказчика не позднее даты прекращения (расторжения) контракта.
При оказании услуг обеспечивается сохранность (в том числе техническая защита) информации, указанной в паспортах объектов комплексной системы обеспечения безопасности (далее – КСОБ), в частности контактная информация о руководителе и ответственных лицах (персональные данные), а также сведения о структуре КСОБ объекта, схемы технической организации КСОБ объекта, особенности и спецификация установленного оборудования.
При оказании услуг на объекте Исполнитель обязуется обеспечить полную безопасность для физических лиц и сохранность имущества на Объектах, а также Исполнитель несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц.
Исполнитель обязан обеспечить надлежащие условия и охрану труда работников, привлекаемых к оказанию услуг. За несчастный случай, происшедший с работником Исполнителя при исполнении контракта в месте оказания услуг, явившийся следствием ненадлежащей организации охраны труда, Исполнитель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к качеству оказания услуг.
Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, установленным правилами, государственными стандартами, техническими регламентами, другими нормативными правовыми документами Российской Федерации, регламентирующими оказание такого вида услуг.
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Приложение № 1
к Техническому заданию


	АКТ-ДОПУСК
для выполнения работ (оказания услуг) на территории 
__________________________________________________________________
(наименование Филиала)


	
	
	«__» ____________ 20__ г.

	(место составления)
	
	(дата)

	

	(наименование объекта)

	
Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика,

	

	(фамилия, инициалы, должность)

	и представитель подрядчика (исполнителя), ответственный за выполнение работ (оказание услуг)

	

	(фамилия, инициалы, должность)

	составили настоящий акт о нижеследующем.

Заказчик предоставляет объект (участок, территорию)


	(наименование объекта, участка, территории)

	ограниченный координатами

	

	(наименование осей, отметок и номер чертежа)

	для выполнения на нем 


	(наименование работ, услуг)

	под руководством представителя подрядчика (исполнителя), на следующий срок:

	начало «__» ____________ 20__ г.	     окончание «__» ____________ 20__ г.

	До начала и во время выполнения работ (оказания услуг) необходимо выполнить следующие мероприятия:


	
№ п/п
	
Наименование мероприятия
(перечисляются в том числе мероприятия
по подготовке рабочих мест)
	
Дата и время выполнения мероприятия
	ФИО и подпись лица, ответственного за выполнение мероприятия

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	По завершении выполнения работ (оказания услуг) необходимо выполнить следующие мероприятия (заполняется при проведении работ в действующих электроустановках, тепловых энергоустановках):


	№ п/п
	
Наименование мероприятия
	Дата и время выполнения мероприятия
	ФИО и подпись лица, выполнившего мероприятие

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
Представитель заказчика
	

	
			(подпись)

	Представитель Исполнителя
	

	
		(подпись)









