ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования 
1. Общие сведения
Заказчик: ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия».
Предмет закупки: поставка оборудования для создания фото-, видео- и аудиоконтента, предназначенного для информационного, образовательного и документального сопровождения мероприятий, в том числе в рамках молодежной киноэкспедиции по сохранению исторической памяти народов Северного Кавказа «Нити времён».
Общее количество: 6 наименований оборудования, 6 единиц/комплектов.
Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, не подвергавшимся ремонту, не иметь следов эксплуатации и поставляться в полной заводской комплектации.

2. Общие требования к поставляемому оборудованию
Поставляемое оборудование должно:
· соответствовать характеристикам, установленным настоящим техническим заданием;
· быть новым и ранее не использовавшимся;
· не иметь механических повреждений, следов эксплуатации и производственного брака;
· быть полностью работоспособным;
· иметь серийные номера, если они предусмотрены производителем;
· поставляться в полной заводской комплектации;
· иметь гарантию производителя или поставщика;
· иметь эксплуатационную и гарантийную документацию.
Комплектные изделия должны содержать все штатные аксессуары, предусмотренные производителем для соответствующей комплектации.

3. ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
	№
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	Основные технические характеристики

	1
	Sony Alpha ILCE-7M4 Body
	шт.
	1
	Беззеркальная цифровая камера со сменной оптикой; байонет Sony E; полнокадровая CMOS-матрица 35,9×23,9 мм; эффективное разрешение около 33 Мп; пятиосевая механическая стабилизация изображения; запись видео 4K; поддержка 10-битной записи и 4:2:2 в совместимых режимах; профессиональные профили изображения, включая S-Log и S-Cinetone; гибридная автофокусировка; не менее 2 слотов карт памяти; вход для микрофона 3,5 мм; выход для наушников 3,5 мм; USB Type-C; Wi-Fi; Bluetooth; сенсорный поворотно-откидной дисплей; электронный видоискатель.

	2
	Sony FE 85mm F1.8
	шт.
	1
	Фиксированный объектив; байонет Sony E; совместимость с полнокадровыми беззеркальными камерами; фокусное расстояние 85 мм; максимальная диафрагма f/1.8; минимальная диафрагма f/22; минимальная дистанция фокусировки 0,8 м; 9-лепестковая круговая диафрагма; диаметр фильтра 67 мм; автоматическая фокусировка; линейный привод фокусировки.

	3
	Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 Sony FE
	шт.
	1
	Светосильный зум-объектив; байонет Sony E; совместимость с полнокадровыми беззеркальными камерами; диапазон фокусных расстояний 28–75 мм; постоянная максимальная диафрагма f/2.8; минимальная диафрагма f/22; автофокусировка VXD; минимальная дистанция фокусировки 0,18 м на широком угле; 9-лепестковая круговая диафрагма; диаметр фильтра 67 мм.

	4
	RØDE Wireless GO II, черный
	комплект
	1
	Беспроводная система записи звука; 2 передатчика и 1 приемник; встроенные всенаправленные микрофоны; диапазон частот 50 Гц–20 кГц; дальность передачи до 200 м при прямой видимости; автономная работа до 7 часов; вход 3,5 мм TRS; выход 3,5 мм TRS; USB Type-C; возможность подключения внешних микрофонов; цвет — черный.

	5
	DJI Osmo Pocket 3
	шт.
	1
	Компактная камера с механической стабилизацией по 3 осям; матрица 1 дюйм CMOS; эквивалентное фокусное расстояние 20 мм; максимальная диафрагма f/2.0; поворотный сенсорный дисплей 2,0 дюйма; встроенные микрофоны; запись видео до 4K; поддержка microSD; масса около 179 г.

	6
	DJI RS 4 Pro Combo
	комплект
	1
	Электронный трехосевой стабилизатор для беззеркальных и совместимых профессиональных камер; стабилизация по 3 осям; поддержка управления совместимыми камерами и фокусировкой; USB Type-C; Bluetooth; NATO-интерфейс; резьбовое крепление 1/4"-20; штатный аккумулятор около 1950 мА·ч, 15,4 В, 30 Вт·ч; время работы до 13 часов в соответствующих условиях; быстросъемная система крепления камеры; заводская комплектация Combo.



4. Позиция № 1 — Sony Alpha ILCE-7M4 Body
Количество: 1 шт.
Камера предназначена для профессиональной фото- и видеосъемки, создания документального, информационного и образовательного медиаконтента.
Основные характеристики:
· тип — беззеркальная цифровая камера со сменной оптикой;
· байонет — Sony E;
· матрица — полнокадровая CMOS;
· размер матрицы — 35,9×23,9 мм;
· эффективное разрешение — около 33 Мп;
· пятиосевая механическая стабилизация изображения;
· видеозапись в разрешении 4K;
· поддержка 10-битной записи;
· поддержка 4:2:2 в совместимых режимах;
· поддержка профессиональных профилей изображения;
· гибридная система автофокусировки;
· распознавание и отслеживание объектов;
· не менее двух слотов карт памяти;
· вход для внешнего микрофона 3,5 мм;
· выход для наушников 3,5 мм;
· USB Type-C;
· Wi-Fi;
· Bluetooth;
· электронный видоискатель;
· сенсорный поворотно-откидной дисплей.
Камера должна обеспечивать возможность установки сменных объективов с байонетом Sony E.
Комплектация
Камера должна поставляться в заводской комплектации Body, включая штатные принадлежности производителя, необходимые для эксплуатации оборудования.

5. Позиция № 2 — Sony FE 85mm F1.8
Количество: 1 шт.
Объектив предназначен для работы с полнокадровыми беззеркальными камерами Sony с байонетом E.
Основные характеристики:
· фокусное расстояние — 85 мм;
· максимальная диафрагма — f/1.8;
· минимальная диафрагма — f/22;
· минимальная дистанция фокусировки — 0,8 м;
· 9-лепестковая круговая диафрагма;
· диаметр светофильтра — 67 мм;
· автоматическая фокусировка;
· линейный привод фокусировки.
Объектив должен поставляться с передней и задней крышками и штатной блендой.

6. Позиция № 3 — Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 Sony FE
Количество: 1 шт.
Объектив предназначен для использования с полнокадровыми беззеркальными камерами Sony с байонетом E.
Основные характеристики:
· диапазон фокусных расстояний — 28–75 мм;
· постоянная максимальная диафрагма — f/2.8;
· минимальная диафрагма — f/22;
· система автоматической фокусировки VXD;
· минимальная дистанция фокусировки — 0,18 м на широком угле;
· 9-лепестковая круговая диафрагма;
· диаметр светофильтра — 67 мм;
· наличие штатной бленды;
· наличие передней и задней крышек.

7. Позиция № 4 — RØDE Wireless GO II
Количество: 1 комплект.
Цвет: черный.
Беспроводная система предназначена для записи речи, интервью, комментариев экспертов, участников мероприятий и других звуковых материалов при создании видеоконтента.
Комплект должен включать:
· 2 передатчика;
· 1 приемник;
· необходимые кабели подключения;
· кабели зарядки;
· штатные крепления и аксессуары производителя.
Основные характеристики:
· встроенные всенаправленные микрофоны;
· диапазон частот — 50 Гц–20 кГц;
· дальность передачи — до 200 м при прямой видимости;
· автономная работа — до 7 часов;
· вход — 3,5 мм TRS;
· выход — 3,5 мм TRS;
· USB Type-C;
· возможность подключения внешнего микрофона.

8. Позиция № 5 — DJI Osmo Pocket 3
Количество: 1 шт.
Компактная камера предназначена для мобильной съемки мероприятий, интервью, поездок, экспедиционных и репортажных материалов.
Основные характеристики:
· матрица — 1 дюйм CMOS;
· эквивалентное фокусное расстояние — 20 мм;
· максимальная диафрагма — f/2.0;
· механическая стабилизация по 3 осям;
· поворотный сенсорный дисплей — 2,0 дюйма;
· встроенная система записи звука;
· запись видео до 4K;
· поддержка карт памяти microSD;
· масса — около 179 г.
Камера должна поставляться в заводской комплектации производителя.

9. Позиция № 6 — DJI RS 4 Pro Combo
Количество: 1 комплект.
Стабилизатор предназначен для стабилизации камеры при съемке с рук и в движении, в том числе при производстве документального, репортажного и экспедиционного видеоконтента.
Основные характеристики:
· тип — электронный трехосевой стабилизатор;
· количество осей стабилизации — 3;
· совместимость с беззеркальными и совместимыми профессиональными камерами;
· поддержка управления совместимой камерой;
· поддержка управления фокусировкой совместимых камер;
· USB Type-C;
· Bluetooth;
· NATO-интерфейс;
· резьбовое крепление 1/4"-20;
· быстросъемная система установки камеры;
· штатный аккумулятор;
· емкость аккумулятора — около 1950 мА·ч;
· напряжение — около 15,4 В;
· энергоемкость — около 30 Вт·ч;
· максимальное время работы — до 13 часов в соответствующих условиях.
Комплектация
Поставляемый товар должен соответствовать заводской комплектации DJI RS 4 Pro Combo и включать предусмотренные производителем:
· стабилизатор;
· штатный аккумулятор;
· быстросъемные площадки;
· кабели;
· элементы крепления;
· зарядные принадлежности;
· штатные аксессуары;
· иные элементы заводской комплектации Combo.

10. Требования к совместимости оборудования
Поставляемое оборудование должно обеспечивать возможность совместного использования в рамках создания видеоконтента.
В частности:
· объективы Sony FE 85mm F1.8 и Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 должны быть совместимы с камерой Sony Alpha ILCE-7M4;
· камера Sony Alpha ILCE-7M4 должна быть совместима с электронным стабилизатором DJI RS 4 Pro Combo при использовании соответствующих штатных или предусмотренных производителем кабелей и креплений;
· радиосистема RØDE Wireless GO II должна обеспечивать возможность подключения к совместимой видеотехнике посредством предусмотренных интерфейсов;
· DJI Osmo Pocket 3 должна использоваться как самостоятельная мобильная система видеосъемки.

11. Требования к гарантии
Поставляемое оборудование должно иметь гарантию производителя либо гарантию поставщика.
Гарантийные обязательства должны распространяться на оборудование и штатные комплектующие в соответствии с условиями контракта и документацией производителя.

12. Требования к документации
При поставке Поставщик предоставляет:
· товарную документацию;
· гарантийные документы;
· инструкции по эксплуатации;
· эксплуатационную документацию производителя;
· документы, подтверждающие комплектность товара;
· иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

13. Порядок приемки
При приемке Заказчик осуществляет проверку:
1. количества оборудования;
2. соответствия наименованиям;
3. соответствия техническим характеристикам;
4. комплектности;
5. наличия серийных номеров;
6. отсутствия механических повреждений;
7. работоспособности основных функций;
8. наличия гарантийной и эксплуатационной документации;
9. совместимости оборудования в предусмотренных настоящим техническим заданием конфигурациях.
Оборудование с производственным браком, повреждениями, неполной комплектацией либо существенным несоответствием требованиям настоящего технического задания подлежит замене Поставщиком.

14. Итоговая спецификация
	№
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Sony Alpha ILCE-7M4 Body
	шт.
	1

	2
	Sony FE 85mm F1.8
	шт.
	1

	3
	Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 Sony FE
	шт.
	1

	4
	RØDE Wireless GO II, черный
	комплект
	1

	5
	DJI Osmo Pocket 3
	шт.
	1

	6
	DJI RS 4 Pro Combo
	комплект
	1

	Итого
	6 наименований оборудования
	
	6 единиц/комплектов



15. Назначение закупаемого оборудования
Комплект оборудования предназначен для формирования технической базы для создания профессионального фото-, видео- и аудиоконтента.
Закупаемое оборудование позволит обеспечить:
· профессиональную фотосъемку;
· съемку интервью;
· съемку образовательных и общественных мероприятий;
· создание документальных видеоматериалов;
· запись качественного звука;
· стабилизированную съемку в движении;
· мобильную съемку;
· съемку экспедиционных материалов;
· подготовку медиаконтента для информационного сопровождения проекта «Нити времён».

16. Заключительные положения
Поставляемое оборудование должно соответствовать характеристикам, установленным настоящим техническим заданием, быть новым, исправным и пригодным для эксплуатации по назначению.
Все характеристики должны подтверждаться технической документацией производителя либо иными предусмотренными законодательством документами.
При формировании извещения о закупке Заказчику необходимо проверить применимость соответствующих позиций КТРУ и учесть обязательные требования к описанию объекта закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе.

