ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку замков навесных

1. Наименование закупки: поставка замков навесных (далее - товар).
2. Срок (период) поставки товара: по 10 сентября 2026 года (включительно)
          3. Доставка товара осуществляется по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Дорогомилово, улица 1812 года, дом 14.
4. Порядок и условия поставки товара:
4.1. Поставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни с обязательным оповещением Заказчика за 2 (два) рабочих дня до даты поставки товара, по средствам оформления заявки в письменном виде на бланке Поставщика и направляется электронной почтой. В заявке указывается ФИО водителя (курьера), марка и регистрационный номер машины. Время поставки товара определяется по согласованию с Заказчиком. Поставка товара отдельными партиями не допускается. 
4.2. Одновременно с товаром Поставщик предоставляет Заказчику оригинал счета и товарной накладной (УПД), копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, при наличии паспорт и гарантийный талон.
4.4. Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг): В течении 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной (УПД).
4.5. Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (УПД).
4.6. Товар и его упаковка должны быть промаркированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.7. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям технического задания и соответствующих стандартов.
4.8. Дефектный (бракованный) товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.
5. Общие параметры и технические характеристики поставляемого товара: 


	№ п/п
	
Номер
КТРУ/ОКПД2
	
Наименование товара в соответствии с КТРУ
	Наименование товара
	Техническое описание товара
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
	Ед. изм
	Кол-во

	
	
	
	
	Наименование харак-ки
	Значение харак-ки
	
	
	

	1
	25.72.11.110-00000004 /  25.72.11.110

	Замок навесной
	Замок навесной (Тип 1)
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	Тип замка по способу навешивания
	Открытый
	В соответствии с КТРУ
	Шт
	10

	
	
	
	
	Тип запорного механизма
	Цилиндровый
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	
	

	
	
	
	
	Тип
	Замок навесной

	
	
	

	
	
	
	
	Нижний вход ключа
	Да

	
	
	

	
	
	
	
	Замочная скважина закрывается резиновой заглушкой
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Тип ключа
	Английский

	
	
	

	
	
	
	
	Ключей в комплекте
	≥ 3 шт

	
	
	

	
	
	
	
	Корпус замка в пластиковом кожухе
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Материал корпуса замка
	Металл

	
	
	

	
	
	
	
	Материал дужки
	Закаленная сталь

	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр дужки
	≥ 10 мм

	
	
	

	
	
	
	
	Форма дужки
	Удлиненная полукруглая

	
	
	

	
	
	
	
	Внутренняя высота дужки (в закрытом состоянии)
	≥ 70 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Автоматическое запирание
	Да

	
	
	

	
	
	
	
	Всепогодный
	Да

	
	
	

	
	
	
	
	Уличный
	Да

	
	
	

	
	
	
	
	Длина замка
	≥ 135 ≤ 145 мм

	
	
	

	
	
	
	
	Ширина замка 
	 ≥ 65 ≤ 75 мм

	
	
	

	2
	25.72.11.110-00000004 /  25.72.11.110

	Замок навесной
	Замок навесной (Тип 2)
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	Тип замка по способу навешивания
	Открытый
	В соответствии с КТРУ
	Шт
	6

	
	
	
	
	Тип запорного механизма
	Цилиндровый
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	
	

	
	
	
	
	Тип
	Замок навесной

	
	
	

	
	
	
	
	Нижний вход ключа
	Да

	
	
	

	
	
	
	
	Тип ключа
	Английский

	
	
	

	
	
	
	
	Ключей в комплекте
	≥ 3 шт

	
	
	

	
	
	
	
	Материал корпуса замка
	Чугун

	
	
	

	
	
	
	
	Материал дужки
	Закаленная сталь

	
	
	

	
	
	
	
	Порошковое антикоррозийное покрытие корпуса
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр дужки
	≥ 7 ≤ 9 мм

	
	
	

	
	
	
	
	Форма дужки
	Удлиненная полукруглая

	
	
	

	
	
	
	
	Внутренняя высота дужки (в закрытом состоянии)
	≥ 50 ≤ 65 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Автоматическое запирание
	Да

	
	
	

	
	
	
	
	Всепогодный
	Да

	
	
	

	
	
	
	
	Уличный
	Да

	
	
	

	
	
	
	
	Длина замка
	≥ 90 ≤ 110 мм

	
	
	

	
	
	
	
	Ширина замка 
	 ≥ 40 ≤ 55 мм
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